### Käyttöoikeuden tarkistus

Käyttöoikeuden tarkistus vahvistaa käyttäjän tai laitteen tunnistetiedot ennen verkon käyttöluvan antamista.

Käyttöoikeuden tarkistus ei ole sama asia kuin salaus. Käyttöoikeuden tarkistusta voidaan kuitenkin käyttää salauksen yhteydessä.

Valitse käyttöoikeuden tarkistusmenetelmä langattomassa verkossa:

- Avoin järjestelmä (ei tunnistusta). Valitse, käytetäänkö langattomassa verkossa käyttöoikeuden tarkistusta.
- Shared Key: Valitse, luodaanko verkkoyhteydet kussakin verkon laitteessa WEP-avaimilla. Seuraavassa näytössä annetaan WEP-avain, jonka avulla kirjoittimen käyttöoikeus tarkistetaan.
- Pre-Shared Key: Valitse Pre-Shared Key (EAP/PSK) -tunnistus, jos verkossa käytetään tavallisesti salasanalla luotua pre-shared key -avainta. Pre-Shared Key -tunnistuksessa käytetään langattoman viestinnän Wi-Fi Protected Access (WPA) -salakirjoitusta, mikä parantaa turvallisuutta. Saat salasanan tukiasemasi, yhdyskäytäväsi tai reitittimesi online-apuohjelman Ominaisuudet- tai Asetukset-ikkunasta. Salasanan tulee olla pituudeltaan 8-63 merkkiä. Salasanaan hyväksytään merkit 0-9, a-z ja A-Z sekä alla olevassa taulukossa olevat symbolit.

Jos et ole varma, käytetäänkö verkossa käyttöoikeuden tarkistusta, napsauta tätä.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |