## Настройка на системата

### Настройка на устройството

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (Menu) > System Setup > Machine Setup на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Initial Setup на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---
Machine ID | Определя ИД на машината, който ще се отпечатва на всяка изпратена факс страница.
Fax Number | Определя факс номера, който ще се отпечатва на всяка изпратена факс страница.
Date & Time | Настройва датата и часа.
Clock Mode | Избира формата за визуализиране на часа между 12 часа и 24 часа.

Form Menu

- Off: Отпечатва в нормален режим.

- Single Form: Отпечатва всички страници, като използва първата форма.

- Double Form: Отпечатва първата страница, като използва първата форма, и задната страница, като използва втората форма.

Select Form | Шаблон на формата е изображение, съхранявано на принтерното устройство за съхранение на данни (твърд диск) в специален файлов формат, който може да се отпечата на слоеве върху всякакъв документ.
HDD Spooling | Когато е On, устройството съхранява документите на устройството за съхранение на данни (твърдия диск) за мрежови печат.
Language | Задава езика на текста, който се появява на дисплея на контролния панел.
Default Mode | Определя режима по подразбиране на машината измежду факс режим, режим на копиране или режим на сканиране.
Default Paper Size | Можете да зададете стандартен размер на хартията, която ще се използва.
Power Save | Задава какъв да е интервалът на изчакване преди устройството да премине в енергоспестяващ режим. Когато принтерът не получава данни за продължителен период от време, енергоконсумацията се снижава автоматично.
Scan PWR Save | Задава какъв да е интервалът на изчакване на скенера, преди устройството да премине в енергоспестяващ режим. Когато скенерът не получава данни за продължителен период от време, енергоконсумацията се снижава автоматично.
System Timeout | Задава времето, за което машината запомня предварително използвани настройки за копиране. След изтичане на времето машината възстановява настройките за копиране по подразбиране.
Job Timeout | Определя продължителността от време, през което принтерът изчаква, преди да отпечата последната страница от текуща задача, която не завършва с команда за печат на страница.

Wakeup Event

Можете да зададете условие за събуждане от енергоспестяващ режим. Задайте елемента на вкл.

- Button Press: Когато натиснете който и да е бутон, с изключение на бутон захранване, устройството се събужда от енергоспестяващ режим.

- Scanner: Когато поставите хартия в подавача на документи, устройството се събужда от енергоспестяващ режим.

- Printer: Когато отворите или затворите тавата за хартия, устройството се събужда от режим за пестене на енергия.

Auto Continue

Определя дали машината да продължи да печата, когато тя отчете, че хартията не отговаря на заданията за хартия.

- Off: Ако се появи несъответствие на хартия, устройството изчаква, докато поставите правилната хартия.

- On: Ако се появи несъответствие на хартия, на дисплея се извежда съобщение за това. Устройството изчаква 30 секунди, след което автоматично изчиства съобщението и продължава да печата.

- Altitude Adj.

- Altitude Adjustment

Оптимизира качеството на печат, според надморската височина на устройството.

Auto CR | Позволява ви да добавите необходимия знак за край на реда на всеки ред, което е особено полезно за потребители, работещи под Unix или DOS.
Firmware Version | Показва версията на фърмуера на продукта.
AutoComplete | Предоставя предложения, докато въвеждате имейл адрес или номер на факс. Това ви позволява да намирате и да избирате данните, без да ги въвеждате докрай.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

Определя дали машината да продължи да печата, когато отчете, че хартията не отговаря на заданията за хартия. Например, ако и тава 1, и тава 2 са пълни с един размер хартия, устройството автоматично печата от тава 2, след като хартията в тава 1 се изчерпи.

Тази опция не се появява, ако сте избрали Auto за Paper Source от драйвера на принтера.

Paper Substit. Paper Substitution | Автоматично заменя зададения размер хартия, за да предотврати несъответствие в хартията между Letter и A4. Например, ако имате заредена хартия А4, но зададете на принтера размер Letter, машината ще печата на хартия А4 и обратното.
Paper Mismatch | Определя дали да пренебрегне несъответствието на хартията или не. Изберете Off и устройството няма да спре да разпечатва дори ако има несъответствие на хартията.
PrintBlankPage | Принтерът разпознава по изпратените от компютъра данни дали страницата е празна или не. Можете да зададете да се отпечата или да се пропусне празната страница.

Multi-Bin

- Mode: Изберете режима за множество тави, който желаете да използвате.

- Default Bin: Избира тавата, която да се използва по подразбиране.

Default Source | Избира тавата, която да се използва по подразбиране.
Address Book | Показва или отпечатва телефонния указател или списъка с имейл адреси.

Maintenance

- Clean Drum: Почиства ОРС барабана на касетата, като отпечатва лист.

- Clean Fuser: Почиства фюзера чрез отпечатването на лист.

- CLR Empty Msg. Тази опция се появява само, когато тонер касетата е празна.

- Supplies Info. Позволява Ви да проверите колко страници са отпечатани и колко тонер остава в касетата.

- TonerLow Alert: Ако тонерът в касетата е свършил, се появява съобщение, което информира потребителя, че трябва да смени тонер касетата. Можете да използвате опцията за настройка дали това съобщение да се появява или не.

- Paper Stacking: Ако използвате устройството във влажна зона или ако използвате навлажнена медия за печат поради високата атмосферна влажност, отпечатаните страници в изходната тава могат да са подвити и да не се подреждат правилно. В този случай можете да настроите устройството да използва тази функция за автоматично подреждане на листовете от устройството. Но ако приложите тази функция, печатането ще бъде по-бавно.

Import Setting | Импортира данни, съхранявани на USB памет към устройството.
Export Setting | Експортира данни, съхранявани на USB памет към устройството.
Toner Save | Активирането на този режим увеличава живота на Вашата тонер касета и намалява разходите за страница под тонер за една дума в нормален режим, но намалява качеството на печат.
Quiet Mode | Можете да намалите шума от печатането, като включите това меню. Скоростта и качеството, обаче, могат да бъдат понижени.

Eco Settings

Позволява ви да пестите ресурсите за печат и активира екологичен печат.

- Default Mode: Избира дали да включи или изключи Есо режима.

  On force (On-Forced): Задава включването на Есо режима с парола. Ако потребител желае да включи/изключи Есо режима, той трябва да въведе парола.

- Select Template (Select Temp.): Избира еко шаблона зададен от SyncThru™ Web Service.

Clear Setting | Възстановява фабричните настройки на устройството.

### Настройка на хартията

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (Menu) > System Setup > Paper Setup на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Paper Setup на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---
Paper Size | Задава размера на хартията, като например A4, Letter или друг размер на хартията в съответствие с изискванията ви.
Paper Type | Избира вида хартия за всяка табла.
Paper Source | Избира от коя табла да се използва хартия.
Margin | Задава границите за документа.
Tray Confirm | Активира съобщението за потвърждение на табла. Ако отворите и затворите табла, ще се появи прозорец, който ще ви пита дали желаете да зададете размера и типа на хартията за току що отворената табла.

### звук / обем

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (Menu) > System Setup > Sound/Volume на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/Volume на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---
Key sound | Включване и изключване на тона на бутоните. Когато тази опция е активиране, се чува звук при всяко натискане на бутон.
Alarm Sound | Включване и изключване на известяващия сигнал. Когато тази опция е активирана, се чува звук всеки път, когато възникне грешка или приключи факс комуникацията.

Speaker

Включвате или изключвате звука по натиснете линия чрез високоговорителя, например тон за набиране или факс. Когато тази опция е настроена на Comm., това означава, че високоговорителят е включен до момента на отговор на отдалеченото устройство.

Можете да регулирате силата на звука чрез On Hook Dial. Можете да регулирате силата на звука на високоговорителя само когато натиснатата линия е свързана.

1. Натиснете (факс) върху контролния панел.

2. Натиснете On Hook Dial. От високоговорителя се чува тон за набиране.

3. Натискайте стрелките, докато чуете желаната от вас сила на звука.

4. Натиснете On Hook Dial, за да запазите промяната и да се върнете в режим готовност.

Ringer | Регулира силата на звука при звънене. За силата на звука можете да изберете ниво off, low, middle и high.

### Отчет

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (Menu) > System Setup > Report на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Reports на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---
Menu Map | Отпечатва карта на менютата, която показва подредбата и текущите настройки на принтера.
All Reports | Отпечатва всички видове отчети, които предлага това устройство.
Configuration | Отпечатва доклад за цялостната конфигурация на устройството.

- Supplies Info.

- Supplies Information

Отпечатва информационна страница за консумативи.

Address Book | Отпечатва всички имейл адреси, които се съхраняват към момента в паметта на устройството.
Demo Page | Отпечатва демонстративна страница, за да проверите дали Вашето устройство печата правилно или не.
Fax Send | Отпечатва отчет за изпращането, включващ номерата на факса, броя на страниците, изминалото време от изпълнението на задачата, режимът на комуникация и резултатите от комуникацията за конкретна факс задача. Можете да настроите устройството си автоматично да отпечатва отчет за потвърждение на изпълнението след всяка факс задача.
Fax Sent | Отпечатва информация за факсовете, които наскоро сте изпратили.
Fax Received | Отпечатва информация за факсовете, които наскоро сте получили.
Email Sent | Отпечатва информация за имейлите, които наскоро сте изпратили.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

Отпечатва документален списък, с които наскоро са документирани забавени факсове, с включено начално време и тип на всяка операция.

JunkFax | Отпечатва номерата на факсове, определени като нежелани факс номера.

- Network Conf.

- Network Configuration

Отпечатва информация относно мрежовата връзка на устройството и конфигурацията му.

- User Auth

- Local User Authentication

Отпечатва упълномощените потребители, на които е разрешено да използват функцията за имейл.

PCL Font | Отпечатва списък с PCL шрифтове.

- PS Font

- PS3 Font List

Отпечатва списъка с PS/PS3 шрифтове.

EPSON Font | Отпечатва списък с EPSON шрифтове.
KSC5843 Font | Отпечатва KSC5843 списък с шрифтове.
KSC5895 Font | Отпечатва KSC5895 списък с шрифтове.
KSSM Font List | Отпечатва списък с KSSM шрифтове.

- Net User Auth

- Network User Authentication

Отпечатва потребителите и техните идентификатори, с които са влезли в домейна.

Usage Counter | Отпечатва страница с информация за употреба. Страницата, показваща употребата съдържа общия брой отпечатани страници.
Fax Options | Отпечатва информацията за факс отчети.

- Stored Job List

- Stored Jobs

Отпечатва задачите, които в момента се съхраняват в допълнителната памет или устройството за съхранение на данни (твърд диск).

- Completed Job

- Completed Jobs

Отпечатва списък със завършени задачи.

Accounting Report | Това се използва, когато Job Accounting е активирано от SyncThru™ Web Admin Service. Можете да отпечатате доклад с броя на разпечатките за всеки потребител.

### поддръжка

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (Menu) > System Setup > Maintenance на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Initial Setup на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---
CLR Empty Msg. | Когато тонер касетата е празна, се появява тази опция. Можете да изчистите празното съобщение.
Ignore Toner | Можете да настроите машината да игнорира съобщението за празна тонер касета и да продължава да отпечатва с изключение на входящи факсове.
Supplies Life | Показва индикаторите за оставащия срок на експлоатация на консумативите (вж. Следене на оставащия срок на експлоатация на консумативите).
TonerLow Alert | Променя нивата, при които се сигнализира за намаляващ или свършил тонер (вж. Настройка на известие за намаляващ тонер).

- Serial Number

- Serial No.

Показва серийния номер на машината. Той ще ви трябва, когато се обаждате за сервиз или се регистрирате като потребител на уебсайта на Samsung.

Paper Stacking | Позволява автоматично свързване на таблите. Когато дадена табла е празна или размерът на хартията в нея не отговаря на настройките, тази опция позволява принтерът ви да се захрани от друга налична табла.
Color | Позволява да настройвате цветността, като например ниво на контраст, плътност и т.н.
Ram Disk | Заделя част от RAM диска към областта за съхранение на задачи. Използването на областта за съхранение активира менюто за управление на задачи (виж Управление на задача). Това позволява данните от компютъра ви да се изпращат в опашката за печат на RAM диска.

### Настройка за изчистване

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (Menu) > System Setup > Clear Setting на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Restore Options на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---
All Settings | Изчиства всички данни, запазени в паметта, и нулира всички ваши настройки, като оставя фабрично зададените.
Printer Setup | Възстановява всички опции на принтера до фабричните настройки.
Paper Setup | Възстановява всички опции за хартия до фабричните настройки.

- Fax Setup

- Fax Default

Възстановява всички системни опции на факса до фабрично зададените.

- Copy Setup

- Copy Default

Възстановява всички опции за копиране до фабрично зададените.

- Scan Setup

- Scan Default

Възстановява всички опции за сканиране до фабрично зададените.

System Setup | Възстановява всички системни опции до фабрично зададените.
Network Setup | Възстановява всички мрежови опции до фабрично зададените. (Необходимо е рестартиране)
Address Book | Изчиства всички записи към имейл адреси, запазени в паметта.

- Fax Sent

- Sent Report

Изчиства всички записи на изпратени факсове.

Email Sent | Изчиства всички записи на изпратени имейли.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

Изчиства всички записи за получени факсове.

### Управление на задача

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (Menu) > System Setup > Job Manage на контролния панел.

Елемент | Описание
--- | ---
Active Job | Показва листа със задачи, които чакат за печат.
Store Job | Показва листа със задачи за печат, които са запаметени на диска.
File Policy | Ако в паметта на твърдия диск вече съществува същото име, което въвеждате като ново, можете да го преименувате или да го заместите напълно.

### Презапис върху изображение

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

- Натиснете (Menu) > System Setup > ImageOverwrite на контролния панел.

Елемент | Описание
--- | ---
Manual | Можете да презапишете вградената USB памет, за да изчистите всички данни, съхранени в нея.

### Настройка на USB

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

- Натиснете USB на сензорния екран.

Опция | Описание
--- | ---
Print From | Показва списъка с файлове от File Navigation. Избирате файл за печат.
Scan to USB | Определя сканиране към USB. Можете да сканирате оригиналите и да запазвате сканираното изображение в USB устройство.
File Manage | Показва списъка с файлове от File Navigation. Избирате файл за изтриване. Можете да форматирате USB устройството.
Show Space | Показва оставащото свободно място.

### Настройка на емулацията

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

- Натиснете (Menu) > Print Setup > Emulation на контролния панел.

Елемент | Описание
--- | ---
Emulation Type | Езикът на устройството определя по какъв начин компютърът общува с устройството.
Setup | Задава избраните настройки за избрания тип емулация.

### Настройка за имейли

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

- Натиснете Setup > Machine Setup > Email Setup на сензорния екран.

Опция | Описание
--- | ---
SMTP Server | Задава конфигурацията на SMTP сървъра.
Send to Self | Задава изпращане на имейла до вас, за да можете да го архивирате или да го използвате за напомняне.
Default To Address | Задава имейл адреса местоназначение като такъв по подразбиране.
Default From | Задава имейл адреса на подателя като такъв по подразбиране.
Default Subject | Задава темата на имейла като такава по подразбиране.

### Настройка на списъка с адреси

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

- Натиснете Setup > Machine Setup > Address Book на сензорния екран.

Опция | Описание
--- | ---
PhoneBook | Добавяне, показване, отпечатване или изтриване на записи в телефонния указател. Освен това можете да създадете група.
Email | Добавяне, показване, отпечатване или изтриване на записи в списъка с имейли. Освен това можете да създадете група.

### Настройка на Document box

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

#### Функция Doc Box

- Натиснете (Menu) > Document Box > Doc Box Feature на контролния панел.

Опция | Описание
--- | ---
Add From Scan | Съхранява сканираните документи в кутия. Съхраненият файл ще бъде автоматично наименуван "годинамесецденчасминутасекунда".
Task From Box | Отпечатва документ от кутия.

#### Настройка на Doc Box

- Натиснете (Menu) > Document Box > Doc Box Setup на контролния панел.

Опция | Описание
--- | ---
Add From Scan | Задава опциите по подразбиране за съхранение на документа в кутия.
Task From Box | Задава опциите по подразбиране за отпечатване на документа от кутия.

### Настройка на мрежа

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

- Натиснете (Menu) > Network на контролния панел,

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Network Setup на сензорния екран.

Опция | Описание
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Избира подходящ протокол и конфигурация на параметри, които да се използват в мрежова среда.

Съществуват множество параметри, които трябва да се зададат. Ако не сте сигурни, оставете ги каквито са или се консултирайте с мрежовия си администратор.

TCP/IP (IPv6) | Изберете тази опция, за да използвате мрежовата среда през IPv6 (вижте IPv6 конфигурация).
Ethernet Speed | Конфигурира скоростта на мрежово предаване.
802.1x | Можете да изберете удостоверяване на потребител за мрежова комуникация. За подробна информация се консултирайте с мрежовия администратор.
Wireless | Изберете тази опция, за да използвате безжична мрежа.
Clear Setting | Връща мрежовите настройки към стойностите по подразбиране. (Необходимо е рестартиране)

- Network Conf.

- Network Configuration

Този списък представя информация относно мрежовата връзка на Вашето устройство и конфигурацията му.

Net. Activate | Можете да зададете използването Ethernet включено или изключено.
Http Activate | Можете да зададете дали да използвате SyncThru™ Web Service или не.