## Проблеми при подаване на хартията

Състояние | Препоръчителни решения
--- | ---
По време на печат е заседнала хартия. | Извадете заседналата хартия.

Листовете хартия залепват.

- Проверете максималния капацитет на тавата.

- Проверете дали използвате правилната хартия.

- Извадете хартията от тавата и я огънете или разлистете.

- Причина за залепването може да е влага.

Не се подават няколко листа. | В тавата може да им различни типове хартия. Заредете хартия от един тип, размер и тегло.

Хартията не се подава в принтера.

- Извадете всички пречещи предмети от вътрешността.

- Хартията не е поставена правилно. Извадете хартията от тавата и я поставете правилно.

- В тавата има прекалено много хартия. Извадете излишната хартия от тавата.

- Хартията е прекалено дебела. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на принтера.

Хартията продължава да засяда.

- В тавата има прекалено много хартия. Извадете излишната хартия от тавата. Ако отпечатвате на специални материали, използвайте ръчното подаване в тавата.

- Използва се неправилен тип хартия. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на принтера.

- В принтера може да има боклуци. Отворете предния капак и почистете замърсяването.

Пликовете се изкривяват или не се зареждат правилно. | Проверете дали водачите са подравнени спрямо двете страни на пликовете.