## Съхраняване на имейл адрес

Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Характеристики по модели).

Можете да настроите адресна книга с имейл адресите, които използвате най-често чрез SyncThru™ Web Service и след това лесно и бързо да въвеждате имейл адреси, чрез въвеждане на номера на позицията, който им е зададен в адресната книга.

### Съхраняване на вашето устройство

За да сканирате и изпратите изображение като прикачен файл към имейл, необходимо е да настроите имейл адрес, използвайки SyncThru™ Web Service.

1. Достъп до SyncThru™ Web Service (вижте Използване на SyncThru™ Web Service).

2. Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата на SyncThru™ Web Service.

3. Напишете ID и Password и след това кликнете Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

4. Щракнете върху Address Book > Individual > Add.

5. Изберете Speed No. и въведете имейл адрес и факс номер.

   Ако трябва да зададете информация за SMB или за FTP сървър, проверете SMB или FTP и задайте информацията.

6. Кликнете Apply.

7. Ако правите група, щракнете върху Address Book > E-mail Group > Add Group.

8. Изберете Speed No. и въведете Group Name.

   Можете лесно да добавите индивидуален номер, ако отбележите Yes за Add individual(s) after this group is created.

9. Кликнете Apply.

### Търсене на имейл адрес

#### Последователно търсене в паметта

1. Изберете (сканиране) > (Address Book) > Search&Send > Изберете адресна група > All на контролния панел.

   Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Address Book > Email > View List > Individual или Group на сензорния екран.

2. Претърсете цялата памет в индексов (цифров) ред и изберете името и адреса, които желаете.

#### Търсене с конкретизирана първа буква

1. Изберете (сканиране) на контролния панел.

2. Натиснете (Address Book) > Search&Send > Изберете адресна група > ID на контролния панел.

3. Въведете първите няколко букви на желаното от вас име.

4. Натискайте стрелките, докато се появят желаните име и номер.