## Смяна на тонер касетата

Кликнете върху връзката, за да отворите анимиран клип за смяна на тонер касета.

- Разклатете добре тонер касетата. Това ще повиши първоначалното качество на печат.

- В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вж. Изглед отпред).

- За да не повредите тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути. Ако е необходимо, я покрийте с лист хартия.

- Не докосвайте зелената част на тонер касетата. Използвайте дръжката на касетата, за да избегнете докосването на тази зона.

- За отваряне на опаковката на тонер касетата не използвайте остри предмети като нож или ножица. Те могат да надраскат барабана на касетата.

- Ако върху дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода води до фиксиране на тонера към тъканта.

- При отваряне на сканиращия блок, дръжте подаващия блок за документи и сканиращия блок заедно.

Когато тонер касетата свърши, устройството спира да печата.