## إعدادات الجهاز الأساسية

إذا كان جهازك يشتمل على زري +/- بلوحة التحكم، (انظر نظرة عامة على لوحة التحكم):

يمكنك ضبط إعدادات الجهاز باستخدام إعدادات الجهاز في برنامج Samsung Easy Printer Manager أو قسم Machine في برنامج Printer Settings Utility.

- بالنسبة لمستخدمي Windows وMacintosh، راجع إعدادات الجهاز.

- بالنسبة لمستخدمي Linux، راجع استخدام Smart Panel.

بعد اكتمال عملية التثبيت، قد ترغب في تعيين الإعدادات الافتراضية للجهاز.

لتغيير الإعدادات الافتراضية للجهاز، اتبع تلك الخطوات:

قد يكون من الضروري ضغط OK للانتقال إلى القوائم في المستوى السفلي في بعض الطرازات.

1. حدد زر (Menu) في لوحة التحكم.

2. اضغط على System Setup > ‏Machine Setup.

3. حدد الخيار الذي تريده ثم اضغط OK.

   - Language: قم بتغيير اللغة المعروضة على لوحة التحكم.

   - Date & Time: عند ضبط الوقت والتاريخ، يتم استخدامهما في الفاكس المؤجل والطباعة المؤجلة. كما يتم طباعتهما في التقارير. ومع ذلك، إذا لم يكن الوقت والتاريخ صحيحين، فأنت بحاجة إلى تغييرهما إلى الوقت الصحيح.

     أدخل الوقت والتاريخ الصحيحين باستخدام الأسهم أو لوحة المفاتيح الرقمية (انظر أحرف وأرقام لوحة المفاتيح).

     - الشهر = من 01 إلى 12

     - اليوم = من 01 إلى 31

     - السنة = تتطلب إدخال أربعة أرقام

     - الساعة = من 01 إلى 12

     - الدقيقة = من 00 إلى 59

   - Clock Mode: يمكنك ضبط جهازك بحيث يقوم بعرض الوقت الحالي باستخدام تنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة.

   - Toner Save: يسمح وضع توفير الحبر لجهازك باستخدام مسحوق حبر أقل على كل صفحة. ويؤدي تنشيط هذا الوضع إلى إطالة عمر خراطيش مسحوق الحبر زيادة عن المتوقع في الوضع العادي، إلا أنه يؤدي إلى تقليل جودة الطباعة.

     يمكنك أيضًا، عند الطباعة باستخدام الكمبيوتر، تشغيل وضع توفير الحبر أو إيقاف تشغيله من خلال خصائص الطابعة.

   - Power Save: في حالة عدم استخدامك للجهاز لفترة من الوقت، استخدم هذه الميزة لتوفير الطاقة.

     - عند الضغط على زر الطاقة، أو بدء الطباعة، أو استلام فاكس، فسوف يتم تشغيل المنتج من وضع توفير الطاقة.

     - اضغط على (Menu) > ‏System Setup > ‏Machine Setup‏ > Wakeup Event‏‏ > Button Press > ‏On بلوحة التحكم. عند الضغط على أي زر باستثناء زر الطاقة، سوف يتم تشغيل الجهاز من وضع توفير الطاقة.

   - Altitude Adjust: تتأثر جودة الطباعة بالضغط الجوي، الذي يتم تحديده من خلال ارتفاع الجهاز فوق مستوى سطح البحر. قبل ضبط قيمة الارتفاع، يتعين عليك تحديد ارتفاع المكان الذي توجد فيه (انظر ضبط الارتفاع).

4. حدد الخيار الذي تريده ثم اضغط OK.

5. اضغط على OK لحفظ الخيار.

6. اضغط (Stop/Clear) للرجوع إلى وضع الاستعداد.

راجع الارتباطات الواردة أدناه لضبط إعدادات أخرى مفيدة لاستخدام الجهاز.

- انظر إدخال أحرف مختلفة.

- انظر أحرف وأرقام لوحة المفاتيح.

- انظر تعيين حجم الورق ونوعه.

- انظر إعداد دفتر عناوين الفاكس.