## Отстраняване на заседнал оригинален документ

При засядане на оригинален документ в подавача на документи, на дисплея се появява предупредително съобщение.

За да избегнете скъсването на документ, дърпайте заседналия документ бавно и внимателно.

За да избегнете засядания на документи, използвайте стъклото на скенера за дебели, тънки или смесени оригинали.

### Заседнал оригинален документ пред скенера

- В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вж. Изглед отпред).

- Някои методи за отстраняване на неизправности може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Разнообразна функция).

### Заседнал оригинален документ в скенера

- В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вж. Изглед отпред).

- Някои методи за отстраняване на неизправности може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Разнообразна функция).

### Заседнал оригинален документ в изходната зона на скенера

- В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вж. Изглед отпред).

- Някои методи за отстраняване на неизправности може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Изглед отпред).

1. Отстранете всички останали в подавача на документи страници.

2. Внимателно извадете заседнал��та хартия от подавача на документи.