## إعداد النظام

### إعداد الجهاز

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (Menu) > ‏System Setup > ‏Machine Setup بلوحة التحكم.

- أو اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Initial Setup على شاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---
Machine ID | إعداد معرف الجهاز والذي تتم طباعته أعلى كل صفحة فاكس يتم إرسالها.
Fax Number | إعداد رقم الفاكس والذي تتم طباعته أعلى كل صفحة فاكس يتم إرسالها.
Date & Time | تعيين التاريخ والوقت.
Clock Mode | لتحديد تنسيق عرض الوقت ما بين 12 ساعة و24 ساعة.

Form Menu

- Off: للطباعة في الوضع العادي.

- Single Form: يتيح طباعة كل الصفحة باستخدام النموذج الأول.

- Double Form: يتيح طباعة الصفحة الأولى باستخدام النموذج الأول والصفحة الخلفية باستخدام النموذج الثاني.

Select Form | نماذج التراكب عبارة عن صور محفوظة على جهاز التخزين كبير السعة (HDD) للطابعة كتنسيق ملف خاص يمكن طباعته في شكل طبقات تضاف إلى أي مستند.
HDD Spooling | عند تحديد On، يتم تخزين المستندات على جهاز التخزين كبير السعة (HDD) للطباعة عبر الشبكة.
Language | تحديد لغة النص المعروض على شاشة لوحة التحكم.
Default Mode | لإعداد الوضع الافتراضي للجهاز من حيث وضع الفاكس أو وضع النسخ أو وضع المسح الضوئي.
Default Paper Size | يمكنك تحديد حجم الورق الافتراضي المطلوب استخدامه.
Power Save | تحديد الفترة التي ينتظرها الجهاز قبل الانتقال إلى وضع توفير الطاقة. يتم تخفيض استهلاك الطاقة تلقائيًا إذا ظل الجهاز فترة طويلة دون استقبال بيانات.
Scan PWR Save | لضبط الفترة التي تنتظرها الماسحة الضوئية بالجهاز قبل الانتقال إلى وضع توفير الطاقة. يتم تخفيض استهلاك الطاقة تلقائيًا إذا ظلت الماسحة الضوئية فترة طويلة دون استقبال بيانات.
System Timeout | إعداد الفترة التي يحتفظ خلالها الجهاز بإعدادات النسخ المستخدمة في السابق. بعد انقضاء المهلة، يستعيد الجهاز إعدادات النسخ الافتراضية.
Job Timeout | ضبط طول مدة انتظار الطابعة قبل طباعة آخر صفحة في مهمة طباعة لا تنتهي بأمر طباعة صفحة.

Wakeup Event

يمكنك تحديد شرط تشغيل الجهاز من وضع توفير الطاقة. قم بإعداده على تشغيل.

- Button Press: عند الضغط على أي زر باستثناء زر الطاقة، سوف يتم تشغيل الجهاز من وضع توفير الطاقة.

- Scanner: عند إدخال الورق في وحدة التغذية بالمستندات، سوف يتم تنبيه الجهاز من وضع توفير الطاقة.

- Printer: عند فتح أو إغلاق درج الورق، سوف يتم تنبيه الجهاز من وضع توفير الطاقة.

Auto Continue

تحديد ما إذا كان الجهاز سيواصل الطباعة أم لا في حالة اكتشاف أن الورق لا يطابق إعدادات الورق.

- Off: في حالة حدوث عدم توافق، ينتظر الجهاز حتى إدخال الورق الصحيح.

- On: في حالة حدوث عدم توافق في الورق، سوف تظهر رسالة خطأ. ستنتظر الطابعة لمدة 30 ثانية، ثم تقوم تلقائيًا بمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

- Altitude Adj.

- Altitude Adjustment

قم بتحسين جودة الطباعة حسب ارتفاع الجهاز.

Auto CR | تتيح لك هذه القائمة إلحاق عودة البكرة المطلوبة حسب تغذية كل سطر؛ مما يفيد مستخدمي Unix أو DOS.
Firmware Version | لإظهار إصدار البرنامج الثابت الخاص بالمنتج.
AutoComplete | لتقديم اقتراحات عند كتابة عنوان بريد إلكتروني أو رقم فاكس. يتيح لك ذلك العثور على البيانات وتحديدها بدون كتابتها بالكامل.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

تحديد ما إذا كان الجهاز سيواصل الطباعة أم لا في حالة اكتشاف أن الورق غير مطابق. على سبيل المثال، إذا تم ملء كل من الدرج 1 و2 بورق من نفس الحجم، يقوم الجهاز تلقائيًا بالطباعة من الدرج 2 بعد نفاد الورق من الدرج 1.

لا يظهر هذا الخيار في حالة تحديد اختيار تلقائي بالنسبة لإعداد مصدر الورق من برنامج تشغيل الطابعة.

Paper Substit. Paper Substitution | لاستبدال حجم الورق في برنامج تشغيل الطابعة تلقائيًا لمنع عدم تطابق الورق بين Letter وA4. على سبيل المثال، إذا كان لديك ورق A4 في الدرج لكنك قمت بإعداد حجم الورق على Letter في برنامج تشغيل الطابعة، سوف يقوم الجهاز بالطباعة على ورق A4 والعكس.
Paper Mismatch | تحديد هل يتم تجاهل خطأ عدم تطابق الورق أم لا. حدد Off، وبعد ذلك لن يتوقف الجهاز عن الطباعة حتى في حالة عدم تطابق الورق.
PrintBlankPage | تكتشف الطابعة بيانات الطباعة من الكمبيوتر بشأن ما إذا كانت الصفحة فارغة أو لا. ويمكنك الإعداد على طباعة أو تخطي الصفحة الفارغة.

Multi-Bin

- Mode: لتحديد الوضع متعدد الحاويات الذي تريد استخدامه.

- Default Bin: تحديد الحاوية الافتراضية المطلوب استخدامها.

Default Source | إعداد الدرج المطلوب استخدامه افتراضيًا.
Address Book | لعرض أو طباعة دفتر العناوين أو قائمة عناوين البريد الإلكتروني.

Maintenance

- Clean Drum: تنظيف أسطوانة OPC في الخرطوشة من خلال طباعة صفحة.

- Clean Fuser: تنظيف المصهر من خلال طباعة ورقة.

- CLR Empty Msg.‎: يظهر هذا الخيار فقط عندما تكون خرطوشة الحبر فارغة.

- ‎‏‏Supplies Info.‎: يسمح لك هذا العنصر بالتحقق من كمية الورق الذي تمت طباعته وكمية الحبر المتبقية في الخرطوشة.

- TonerLow Alert: في حالة نفاد الحبر الموجود داخل الخرطوشة، تظهر رسالة تخبر المستخدم بضرورة تغيير خرطوشة مسحوق الحبر. ويمكنك تعيين الخيار لظهور هذه الرسالة أو عدم ظهورها.

- Paper Stacking: إذا كنت بصدد استخدام الجهاز في منطقة رطبة، أو كنت تستخدم وسائط طباعة رطبة بسبب ارتفاع مستوى الرطوبة، فقد تتعرض المطبوعات على درج الإخراج إلى التجعد أو سوء التكديس. وفي هذه الحالة، يمكنك ضبط الجهاز على استخدام هذه الوظيفة بغرض تكديس المطبوعات بإحكام. ولكن، سيؤدي استخدام هذه الوظيفة إلى تباطؤ سرعة الطباعة.

Import Setting | استيراد البيانات المخزنة على شريط ذاكرة USB بالجهاز.
Export Setting | تصدير البيانات المخزنة على شريط ذاكرة USB بالجهاز.
Toner Save | يؤدى تنشيط هذا الوضع إلى إطالة عمر خرطوشة الحبر الخاصة بك و تقليل نفقات الطباعة لكل صفحة مقارنة بالوضع العادي ولكنه يؤدى أيضا إلى تقليل جودة الطباعة.
Quiet Mode | يمكنك تقليل ضوضاء التشغيل من خلال تشغيل هذه القائمة. لكن، يمكن أن تتأثر سرعة الطباعة والجودة.

Eco Settings

يسمح لك بتوفير مصادر الطباعة وإتاحة الطباعة الصديقة للبيئة.

- Default Mode: تحديد ما إذا كنت تريد تشغيل أو إيقاف الوضع الاقتصادي.

  On force‏ (On-Forced): إعداد الوضع الاقتصادي باستخدام كلمة مرور. إذا أراد المستخدم تشغيل/إيقاف الوضع الاقتصادي، يتعين على المستخدم إدخال كلمة مرور.

- Select Template (Select Temp.)‏: تحديد إعداد القالب الاقتصادي من SyncThru™ Web Service.

Clear Setting | لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للجهاز.

### إعداد الورق

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (Menu) > ‏System Setup > ‏Paper Setup بلوحة التحكم.

- أو اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Paper Setup على شاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---
Paper Size | تحديد حجم الورق على A4 أو Letter أو غير ذلك من الأحجام الأخرى وفقًا لمتطلباتك.
Paper Type | اختيار نوع الورق لكل درج.
Paper Source | تحديد الدرج الذي يتم استخدام الورق منه.
Margin | تحديد هوامش المستند.
Tray Confirm | تنشيط رسالة تأكيد الدرج. في حالة فتح وإغلاق الدرج، تظهر نافذة تسألك عما إذا كنت تريد إعداد حجم ونوع الورق للدرج الذي تم فتحه للتو.

### Sound/Volume

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (Menu) > ‏System Setup > ‏Sound/Volume بلوحة التحكم.

- أو اضغط على Setup > ‏Machine Setup > ‏Initial Setup‏ > Sound/Volume بشاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---
Key Sound | لتشغيل صوت المفاتيح أو إيقاف تشغيله. عند ضبط هذا الخيار على تشغيل، يصدر صوت رنين في كل مرة يتم فيها الضغط على أحد المفاتيح.
Alarm Sound | لتشغيل صوت التنبيه أو إيقاف تشغيله. عند تعيين هذا الخيار على تشغيل، يصدر طنين إنذار عند حدوث خطأ أو انتهاء اتصال الفاكس.

Speaker

لتشغيل أو إيقاف تشغيل الأصوات التي تصدر من خط الهاتف عبر مكبر الصوت، مثل نغمة الاتصال أو نغمة الفاكس. عند ضبط هذا الخيار على Comm.‎ التي تعني أن السماعة تظل قيد التشغيل حتى يتم الرد من جانب الجهاز البعيد.

يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام On Hook Dial. لا يمكنك ضبط مستوى صوت مكبر الصوت إلا عندما يكون خط الهاتف موصلاً.

1. اضغط على (فاكس) الموجود بلوحة التحكم.

2. اضغط على On Hook Dial. تصدر نغمة اتصال من السماعة.

3. اضغط على الأسهم حتى تسمع مستوى الصوت المطلوب.

4. اضغط على On Hook Dial لحفظ التغيير والرجوع إلى وضع الاستعداد.

Ringer | لضبط مستوى صوت الجرس. لتعيين مستوى صوت الرنين، يمكنك الاختيار بين إيقاف ومنخفض ومتوسط ومرتفع.

### تقرير

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (Menu) > ‏System Setup > ‏Report بلوحة التحكم.

- أو اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Reports على شاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---
Menu Map | طباعة خريطة القوائم التي توضح التخطيط والإعدادات الحالية لهذا الجهاز.
All Reports | طباعة كافة أنواع التقارير التي يوفرها الجهاز.
Configuration | طباعة تقرير حول التهيئة الكلية للجهاز.

- ‎‏‏Supplies Info.‎

- Supplies Information

لطباعة صفحة المعلومات عن المستلزمات.

Address Book | لطباعة كل عناوين البريد الإلكتروني المخزَّنة حاليًا في ذاكرة الجهاز.
Demo Page | طباعة صفحة معاينة للتأكد مما إذا كان الجهاز يقوم بالطباعة بشكل صحيح أم لا.
Fax Send | طباعة تقرير إرسال يتضمن رقم الفاكس، وعدد الصفحات، والوقت الذي استلزمته مهمة فاكس معينة، وكذلك وضع الاتصال، ونتائج الاتصال الخاصة بمهمة الفاكس. ويمكنك إعداد الجهاز لطباعة تقرير تأكيد الإرسال تلقائيًا بعد كل مهمة فاكس.
Fax Sent | طباعة معلومات عن الفاكسات التي تم إرسالها مؤخرًا.
Fax Received | طباعة معلومات عن الفاكسات التي تم استلامها مؤخرًا.
Email Sent | طباعة معلومات عن رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها مؤخرًا.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

طباعة قائمة المستندات المخزَّنة حاليًا للفاكسات المؤجلة، بالإضافة إلى وقت بداية كل عملية ونوعها.

JunkFax | طباعة أرقام الفاكسات المحددة كأرقام فاكسات غير مرغوب فيها.

- Network Conf.‎‎

- Network Configuration

لطباعة معلومات عن اتصال شبكة الجهاز وتهيئتها.

- User Auth

- Local User Authentication

طباعة المستخدمين المسموح لهم باستخدام وظيفة البريد الإلكتروني.

PCL Font | طباعة قائمة خطوط PCL.

- PS Font

- PS3 Font List

طباعة قائمة خطوط PS/PS3.

EPSON Font | طباعة قائمة خطوط EPSON.
KSC5843 Font | لطباعة قائمة خطوط KSC5843.
KSC5895 Font | لطباعة قائمة خطوط KSC5895.
KSSM Font List | طباعة قائمة خطوط KSSM.

- Net User Auth

- Network User Authentication

طباعة المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى المجال وكذا المعرفات الخاصة بهم.

Usage Counter | طباعة صفحة الاستخدام. تشتمل صفحة الاستخدام على إجمالي عدد الصفحات التي تمت طباعتها.
Fax Options | طباعة معلومات تقارير الفاكس.

- Stored Job List

- Stored Jobs

لطباعة المهام المخزنة حاليًا في الذاكرة الاختيارية أو على جهاز تخزين كبير السعة (HDD).

- Completed Job

- Completed Jobs

طباعة قائمة بالمهام التي تم استكمالها.

Accounting Report | يستخدم هذا الإعداد فقط عند تمكين Job Accounting (حساب المهمة) من SyncThru™ Web Admin Service. يمكن طباعة تقرير بعدد النُسخ المطبوعة لكل مستخدم.

### الصيانة

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (Menu) > ‏System Setup > ‏Maintenance بلوحة التحكم.

- أو اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Initial Setup على شاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---
CLR Empty Msg.‎ | عندما تصبح خرطوشة الحبر فارغة، يظهر هذا الخيار. يمكنك مسح رسالة نفاد الحبر.
Ignore Toner | يمكنك ضبط الجهاز بحيث يتجاهل رسالة نفاد الحبر ويستمر في طباعة باستثناء الفاكسات الواردة.
Supplies Life | لعرض مؤشرات العمر الافتراضي للمستلزمات (انظر مراقبة العمر الافتراضي للمستلزمات).
TonerLow Alert | لتخصيص مستوى التنبيه بانخفاض مستوى الحبر أو نفاد الحبر (انظر إعداد تحذير انخفاض مستوى الحبر.).

- Serial Number

- Serial No.

لعرض الرقم التسلسلي للجهاز. عند الاتصال بالصيانة أو للتسجيل كمستخدم على موقع Samsung، يمكنك الاستعانة بهذا الرقم.

Paper Stacking | إتاحة خاصية الربط التلقائي للأدراج. فعندما يكون أحد الأدراج غير متوافر أو نفد الورق منه أو الورق غير متطابق به، يتيح هذه الخيار للطابعة تغذية الورق من الدرج الآخر المتاح.
Color | يتيح لك ضبط إعداد اللون مثل مستوى التباين وتسجيل اللون وكثافة اللون وغيره.
Ram Disk | تعيين جزء من ذاكرة الوصول العشوائي لمنطقة تخزين المهام. يؤدي استخدام منطقة التخزين إلى تنشيط قائمة إدارة المهام (راجع إدارة المهام). وهذا يتيح نقل البيانات من الحاسب الخاص بك إلى قوائم انتظار الطباعة في ذاكرة الوصول العشوائي.

### مسح الإعداد

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (Menu) > ‏System Setup > ‏Clear Setting بلوحة التحكم.

- أو اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Restore Options على شاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---
All Settings | لمسح كل البيانات المخزَّنة في الذاكرة وإعادة ضبط كل الإعدادات الخاصة بك على الإعدادات الافتراضية للمصنع.
Printer Setup | استعادة جميع خيارات الطابعة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.
Paper Setup | استعادة جميع خيارات الورق إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.

- Fax Setup

- Fax Default

لاستعادة كل خيارات الفاكس لإعدادات المصنع الافتراضية.

- Copy Setup

- Copy Default

لاستعادة كل خيارات النسخ لإعدادات المصنع الافتراضية.

- Scan Setup

- Scan Default

لاستعادة كل خيارات المسح الضوئي لإعدادات المصنع الافتراضية.

System Setup | لاستعادة كل خيارات النظام لإعدادات المصنع الافتراضية.
Network Setup | لاستعادة كل خيارات الشبكة لإعدادات المصنع الافتراضية. ‏‏(يجب إعادة التشغيل)
Address Book | يقوم هذا الخيار بمسح كافة إدخالات عناوين البريد الإلكتروني المُخزنة في الذاكرة.

- Fax Sent

- Sent Report

يقوم هذا الخيار بمسح كافة سجلات الفاكسات المرسَلة.

Email Sent | يقوم هذا الخيار بمسح كافة سجلات رسائل البريد الإلكتروني المرسَلة.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

لمسح كل سجلات الفاكسات المستلَمة.

### إدارة المهام

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (Menu) > ‏System Setup > ‏Job Manage بلوحة التحكم.

العنصر | الوصف
--- | ---
Active Job | إظهار قوائم مهام الطباعة التي تنتظر الطباعة.
Store Job | إظهار قوائم مهام الطباعة المخزنة على القرص.
File Policy | فإذا كانت الذاكرة بها ملف يحمل نفس الاسم بالفعل عند قيامك بإدخال اسم ملف جديد، يمكنك إعادة تسمية الملف الجديد أو استبداله.

### استبدال الصورة

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

- اضغط على (Menu) > ‏System Setup > ‏ImageOverwrite بلوحة التحكم.

العنصر | الوصف
--- | ---
Manual | يمكنك الكتابة فوق ذاكرة USB المضمنة لمسح كافة البيانات المخزنة في.

### إعداد USB

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

- اضغط USB على شاشة اللمس.

الخيار | الوصف
--- | ---
Print From | عرض قائمة الملفات من File Navigation. حدد الملف المطلوب طباعته.
Scan to USB | إعداد وجهة المسح الضوئي على وجهة USB. ويمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئيًا وحفظ الصورة الممسوحة على جهاز USB.
File Manage | عرض قائمة الملفات من File Navigation. حدد الملف المطلوب حذفه. يمكنك تهيئة جهاز USB.
Show Space | إظهار المساحة المتبقية.

### إعداد المحاكاة

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

- اضغط على (Menu) > ‏Print Setup > ‏Emulation بلوحة التحكم.

العنصر | الوصف
--- | ---
Emulation Type | تقوم لغة الجهاز بتعريف كيفية اتصال الكمبيوتر بالجهاز.
Setup | ضبط الإعدادات التفصيلية لنوع المحاكاة المحدد.

### إعداد البريد الإلكتروني

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

- اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Email Setup على شاشة اللمس.

الخيار | الوصف
--- | ---
SMTP Server | إعداد تكوين خادم SMTP.
Send to Self | الإعداد على إرسال بريد إلكتروني لنفسك حتى تتمكن من عمل نسخ احتياطي لرسائل البريد الإلكتروني أو استخدامها كتذكير.
Default To Address | إعداد أحد عناوين البريد الإلكتروني الوجهة على أنه العنوان الافتراضي.
Default From | لضبط أحد عناوين البريد الإلكتروني للمرسل ليكون العنوان الافتراضي.
Default Subject | لضبط أحد مواضيع البريد الإلكتروني على أنه الموضوع الافتراضي.

### إعداد دفتر عناوين

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

- اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Address Book على شاشة اللمس.

الخيار | الوصف
--- | ---
PhoneBook | لإضافة قائمة دفتر الهاتف أو عرضها أو طباعتها أو حذفها. ويمكنك أيضًا إنشاء مجموعة.
Email | إضافة أو عرض أو طباعة أو حذف قائمة البريد الإلكتروني. ويمكنك أيضًا إنشاء مجموعة.

### إعداد صندوق المستندات

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

#### خاصية صندوق المستندات

- اضغط على (Menu) > ‏Document Box > ‏Doc Box Feature بلوحة التحكم.

الخيار | الوصف
--- | ---
Add From Scan | تخزين المستندات الممسوحة ضوئيًا في صندوق. سوف تتم تسمية الملف المخزن تلقائيًا كما يلي "سنة شهر يوم ساعة دقيقة ثانية".
Task From Box | طباعة مستند من الصندوق.

#### إعداد صندوق المستندات

- اضغط على (Menu‏) > Document Box > ‏Doc Box Setup بلوحة التحكم.

الخيار | الوصف
--- | ---
Add From Scan | إعداد الخيارات الافتراضية لتخزين المستند في الصندوق.
Task From Box | إعداد الخيارات الافتراضية لطباعة المستند من الصندوق.

### إعداد الشبكة

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

- اضغط على (Menu) > ‏Network بلوحة التحكم،

- أو اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Network Setup على شاشة اللمس.

الخيار | الوصف
--- | ---

TCP/IP (IPv4)‎

تحديد البروتوكول المناسب ثم تهيئة المعلمات لاستخدام بيئة الشبكة.

هناك الكثير من المعلمات التي ينبغي تعيينها. وإذا كنت غير واثق بشأن شيء ما، فاتركه كما هو، أو استشر مدير الشبكة.

TCP/IP (IPv6)‎ | اختر هذا الخيار لاستخدام البيئة الشبكية عبر عنوان IPv6 (راجع تكوين IPv6).
Ethernet Speed | قم بتكوين سرعة النقل في الشبكة.
802.1x | يمكنك اختيار مصادقة المستخدم للاتصال بالشبكة. للحصول على معلومات تفصيلية، قم باستشارة مسؤول الشبكة.
Wireless | حدد هذا الخيار لاستخدام الشبكة اللاسلكية.
Clear Setting | لإعادة إعدادات الشبكة إلى القيم الافتراضية. ‏‏(يجب إعادة التشغيل)

- Network Conf.‎

- Network Configuration

تعرض هذه القائمة معلومات عن اتصال شبكة الجهاز وتهيئتها.

Net.‎ Activate | يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد استخدام تشغيل أو إيقاف إيثرنت.
Http Activate | يمكنك تحديد استخدام SyncThru™ Web Service أم لا.