## Тълкуване на съобщенията на дисплея

Дисплеят на контролния панел извежда съобщения, показващи статуса на принтера или грешки. Направете справка с таблиците по-долу за да разберете съобщенията и тяхното значение и как да се справите с проблема, ако е необходимо.

- Тази функция не се поддържа за SCX-340x/SCX-340xW Series. Също така можете да отстраните грешката с помощта на насоките от програмния прозорец на компютъра Printing Status или Smart Panel (вж. Използване на Samsung Printer Status или Използване на Smart Panel).

- Ако дадено съобщение не се съдържа в таблицата, рестартирайте и опитайте да стартирате заявката за печат отново. Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервизен представител.

- Когато се обаждате в отдела по поддръжка, кажете на оператора какво е съобщението, появило се на дисплея.

- Възможно е някои съобщения да не се изведат на дисплея в зависимост от опциите или моделите.

- [номер на грешка] обозначава номера на грешката.

### Съобщения, свързани със засядането на хартия

Съобщение | Значение | Препоръчителни решения
--- | --- | ---
Document jam. Remove jam | Зареденият оригинален документ е заседнал е подавача на документи. | Извадете заседналата хартия (вижте Отстраняване на заседнал оригинален документ).

Jam or empty

Door open&close

- Има заседнала хартия в зоната за подаване.

- Няма хартия в таблата.

- Извадете заседналата хартия (вж. В тавата).

- Заредете хартия в таблата (вижте Зареждане на хартията в тавата).

Paper Jam inside machine | Заседнала е хартия във вътрешността на машината. | Извадете заседналата хартия (вижте Във вътрешността на устройството).

### Съобщения, свързани с тонера

Съобщение | Значение | Препоръчителни решения
--- | --- | ---
Install Toner Cartridge | Няма поставена тонер касета. | Поставете тонер касета.
Not Compatible Toner cartridge | Поставената от Вас тонер касета не е подходяща за Вашето устройство. | Поставете оригинална тонер касета Samsung, която е разработена за Вашето устройство.
Prepare new cartridge | В посочената касетата е останало малко количество тонер. Предвиденият срок на експлоатация на касетата е на привършване. | Подгответе нова касета за смяна. Можете временно да повишите качеството на печат, като преразпределите тонера (виж Преразпределяне на тонера).

Replace new cartridge

Указаната тонер касета почти е достигнала своята очаквана продължителност на живот.

Очакваната продължителност на живота на касетата означава очакваната или изчислената такава, която показва средния капацитет на принтиране и е определена в съответствие с ISO/IEC 19752 (вижте Налични консумативи). Работната среда, процентът на зоната на изображение, интервалите на печат, типът на носителите и техният размер може да окажат влияние върху броя страници. Известно количество тонер може да остане в касетата дори след като се покаже съобщението за смяна на тонер касетата и устройството спре да печата.

- Можете да изберете Stop или Continue, както е показано на контролния панел. Ако изберете Stop, устройството ще спре отпечатването и не можете да продължите, ако не смените касетата. Ако изберете Continue, устройството продължава да отпечатва, но качеството на принтиране не може да се гарантира.

- Сменете тонер касетата, когато това съобщение се покаже, за да постигнете възможно най-добро качество на печат. Използването на касета под това ниво може да доведе до недобро качество на печат (вижте Смяна на тонер касетата).

  Samsung не препоръчва използването на касети с тонер, които не са оригинални и не са с марката Samsung, като например повторно пълнени или втора употреба. Samsung не гарантира качеството на тонер касети, които не са произведени от Samsung. Обслужване или поправка в резултат на употреба на неоригинални тонер касети Samsung няма да бъде покрито от гаранцията на устройството.

Указаната тонер касета е достигнала своята очаквана продължителност на живот. Устройството може да спре да печата. | Сменете тонер касетата (виж Смяна на тонер касетата).

### Съобщения, свързани с таблата

Съобщение | Значение | Препоръчителни решения
--- | --- | ---

Jam or empty

Door open&close

- Има заседнала хартия в зоната за подаване.

- Няма хартия в таблата.

- Извадете заседналата хартия (вж. В тавата).

- Заредете хартия в таблата (вижте Зареждане на хартията в тавата).

### Съобщения, свързани с мрежата

Съобщение | Значение | Препоръчителни решения
--- | --- | ---
Network Problem: IP Conflict | Мрежовият IP адрес, който сте задали, се използва от някой друг. | Проверете IP адреса и нулирайте, ако е необходимо (вж. Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа).
Wireless Network Error | Безжичен модул не е инсталиран. | Обадете се в сервиза.

### Разн. съобщения

Съобщение | Значение | Препоръчителни решения
--- | --- | ---
Door Open Close it | Капакът не е добре затворен. | Затворете капака, докато се застопори на мястото си.
Door of scanner is open. | Капакът на подавача на документи не е добре затворен. | Затворете капака, докато се застопори на мястото си.
Error [номер на грешка] Turn off then on | Устройството на може да бъде управлявано. | Рестартирайте захранването и се опитайте отново да разпечатате задачата. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.
Error [номер на грешка] Call for service
Scanner Locked | Скенерът е заключен. | Рестартирайте захранването. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.