## ضبط الارتفاع

تتأثر جودة الطباعة بالضغط الجوي، والذي يتم تحديده من خلال ارتفاع الجهاز فوق مستوى سطح البحر. سوف ترشدك المعلومات التالية إلى طريقة ضبط الجهاز للحصول على أفضل جودة للطباعة.

قبل تعيين قيمة الارتفاع، يتعين عليك تحديد ارتفاع المكان الذي توجد فيه.

1. مرتفع 3

2. مرتفع 2

3. مرتفع 1

4. عادي

يمكنك ضبط قيمة الارتفاع من إعدادات الجهاز في برنامج Samsung Easy Printer Manager أو قسم Machine في برنامج Printer Settings Utility.

- بالنسبة لمستخدمي Windows وMacintosh، راجع إعدادات الجهاز.

- بالنسبة لمستخدمي Linux، راجع استخدام Smart Panel.

- وإذا كان جهازك متصلاً بالشبكة، فيمكنك ضبط قيمة الارتفاع من خلال SyncThru™ Web Service (انظر استخدام برنامج SyncThru™ Web Service).

- كما يمكنك ضبط الارتفاع في الخيار System Setup على شاشة الجهاز (انظر إعدادات الجهاز الأساسية).