## Функции за печат

- За основни функции на печат направете справка с Основно ръководство (вж. Основен печат ).

- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Характеристики по модели).

### Промяна на настройките за печат по подразбиране

1. Натиснете Старт менюто на Windows.

2. Изберете Контролен панел > Устройства и принтери.

3. Щракнете с десния бутон върху Вашето устройство.

4. Изберете Предпочитания за печат.

   Ако елементът Предпочитания за печат има знак ▶, можете да изберете други принтерни драйвери, свързани с избрания принтер.

5. Променете настройките във всеки раздел.

6. Кликнете OK.

Ако желаете да промените настройките за всяка задача за печат, променете ги в Предпочитания за печат.

### Задаване на Вашето устройство като устройство по подразбиране

1. Натиснете Старт менюто на Windows.

2. Изберете Контролен панел > Устройства и принтери.

3. Изберете вашето устройство.

4. Щракнете с десния бутон върху вашето устройство и щракнете върху Задай като принтер по подразбиране.

   Ако елементът Предпочитания за печат има знак ▶, можете да изберете други принтерни драйвери, свързани с избрания принтер.

### Използване на разширени функции за печат

XPS драйвер на принтер: изполва се за отпечатване на XPS формат на файла.

- Вижте Характеристики по модели.

- XPS драйверът на принтера може да бъде инсталиран само на операционната система Windows Vista или по-нови.

- Инсталирайте допълнителна памет, когато не се отпечатва задача от XPS, тъй като липсва памет в принтера.

- За модели, за които е предоставен XPS драйвер на компакт диска със софтуер:

  - Можете да инсталирате XPS драйвера на принтера, след като поставите компактдиска със софтуер в CD-ROM устройството. След като се покаже инсталационният прозорец, изберете Advanced Installation > Custom Installation. Можете да изберете XPS драйвера на принтера в прозореца Select Software and Utilities to Install.

- За модели, за които е предоставен XPS драйвер от уеб сайта на Samsung, www.samsung.com > find your product> Support или Downloads.

#### Печат във файл (PRN)

Понякога ще имате нужда да запазите данните за печат във файл.

1. Поставете отметка в полето Печат във файл в прозорец печат.

2. Щракнете върху печат.

3. Въведете пътеката до местонахождението и името на файла, а след това щракнете върху OK.

   Например c:\Temp\име на файла.

   Ако въведете само името на файла, той ще бъде запаметен автоматично в Моите документи, Документи и настройки, или Потребители. Папката за запазване може да се различава в зависимост от операционната система или приложението, което използвате.

#### Тълкуване на специалните функции на принтера

Можете да използвате разширени функции за печат, когато използвате вашето устройство.

За да се възползвате от функциите, които предлага драйверът на вашия принтер, щракнете Свойства или Предпочитания в прозореца Печат на приложението, за да промените настройките за печат. Името на устройството, което се появява в прозореца за свойства на принтера може да се различава от това на използваното устройство.

- Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство.

- Изберете менюто Help или щракнете върху бутона от прозореца, или натиснете F1 на клавиатурата и щракнете върху всяка опция, за която искате да информация (вж. Използване на помощ).

Елемент | Описание
--- | ---
Multiple Pages per Side | Избира броя страници, които да се отпечатат на един лист хартия. За да отпечатате повече от една страница на лист, страниците ще бъдат намалени по размер и подредени в посочения от Вас ред. Можете да отпечатате до 16 страници на един лист.

Poster Printing

Отпечатва документ от една страница върху 4 (Плакат 2x2), 9 (Плакат 3x3), или 16 (Плакат 4x4) листа хартия с цел събирането на страниците заедно, за да образуват документ с размер на плакат.

Изберете стойност за Poster Overlap. Определете Poster Overlap в милиметри или инчове, като изберете радио бутона в горния десен край на раздел Basic, за да улесните свързването на листовете в един плакат.

Booklet Printing [a]

Отпечатва вашия документ от двете страни на листа и подреждате страниците така, че хартията да се сгъва като брошура.

- Ако желаете да направите брошура, трябва да я отпечатате на носител за печат с размер Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio.

- Опцията Booklet Printing не е достъпна за всички размери хартия. Изберете наличната опция за Size на хартия в раздел Paper, за да видите наличните размери хартия.

- Ако изберете размер на хартия, който не е наличен, тази опция може да бъде деактивирана автоматично. Изберете само налична хартия (хартия без знака или ).

- Double-sided Printing

- Double-sided Printing (Manual) [a]

Печат от двете страни на лист хартия (дуплекс). Преди печат решете как да бъде ориентиран документът Ви.

- Можете да използвате тази функция с размери хартия Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio

- Ако Вашето устройство не притежава модул за двустранен печат, ще трябва да извършите процедурата по печат ръчно. Устройството първо отпечатва страниците през една. След това на компютъра се появява съобщение.

- Функцията Skip Blank Pages не работи, когато изберете опцията двустранен печат.

- Double-sided Printing

- Double-sided Printing (Manual) [a]

- Printer Default: Ако изберете тази опция, функцията се определя от настройката, която сте задали в контролния панел на устройството. Тази опция е налична само когато използвате драйвера за принтер PCL/XPS.

- None: Деактивира тази функция.

- Long Edge: Тази опция е обичайното оформление, използвано в книговезането.

- Short Edge: Тази опция е обичайното оформление, използвано при календари.

- Reverse Double-Sided Printing: Отметнете тази опция, за да обърнете реда на печат при дуплексен печат. Тази опция не е налична, когато използвате Double-sided Printing (Manual).

Paper Options | Променя размера на документа, така че на отпечатаната страница той да изглежда уголемен или смален, чрез въвеждането на процент, според който документът да бъде увеличен или намален.
Watermark | Опцията за воден знак позволява да отпечатате текст върху съществуващ документ. Например, можете да я използвате, когато искате да имате голям сив надпис “DRAFT” или “CONFIDENTIAL”, отпечатан диагонално върху първата страница или върху всички страници на документа.

Watermark

(Създаване на воден знак)

1. За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в Предпочитания за печат.

2. Щракнете раздела Advanced, изберете Edit от падащия списък Watermark. Показва се прозорецът Edit Watermarks.

3. Въведете текст в полето Watermark Message.

   Можете да въведете до 256 символа. Текстът се показва в прозореца за визуализация.

Watermark

(Редактиране на воден знак)

1. За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в Предпочитания за печат.

2. Щракнете раздела Advanced, изберете Edit от падащия списък Watermark. Показва се прозорецът Edit Watermarks.

3. Изберете водния знак, който желаете да редактирате, от списъка Current Watermarks и променете текста и опциите на водния знак.

4. Кликнете Update, за да запазите промените.

5. Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print.

Watermark

(Изтриване на воден знак)

1. За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в Предпочитания за печат.

2. Щракнете раздела Advanced, изберете Edit от падащия списък Watermark. Показва се прозорецът Edit Watermarks.

3. Изберете водния знак, който желаете да изтриете, от списъка Current Watermarks и щракнете върху Delete.

4. Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print.

Overlay [a]

Тази опция е налична само когато използвате драйвера за принтер PCL/SPL (вж. Софтуер).

Шаблонът е текст и/или изображение, съхранявано на твърдия диск на компютъра, в специален файлов формат, което може да се отпечата на всеки документ. Шаблонът най-често се използва, за да замести използването на бланки. Вместо да използвате предварително отпечатани бланки, можете да създадете шаблон, съдържащ точно същата информация като бланката. За да отпечатате фирмено писмо със име на Вашата фирма, не е необходимо да заредите хартия с предварително отпечатани заглавни части. просто отпечатайте заглавката на вашия документ.

За да използвате шаблон на страница, трябва да създадете нов шаблон на страница с Вашето лого или изображение.

- Размерът на шаблона трябва да е същия като размера на документа, който отпечатвате с него. Не създавайте шаблон с воден знак.

- Разделителната способност на шаблона трябва да е същата като тази на документа, който отпечатвате с него.

Overlay [a]

(Създаване на нов овърлей)

1. За да запишете документа като шаблон, влезте в Предпочитания за печат.

2. Щракнете върху раздела Advanced, изберете Edit в падащия списък Text. Показва се прозорецът Edit Overlay.

3. В прозореца Edit Overlay щракнете върху Create.

4. В прозореца Запази като въведете име до осем знака в полето File name. Ако е необходимо, изберете път на местоназначение (по подразбиране е C:\Formover).

5. Кликнете Save. Името се появява в Overlay List.

6. Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print.

   Файлът не е отпечатан. Вместо това е съхранен на твърдия диск на компютъра ви.

Overlay [a]

(Използване на горен лист)

1. Кликнете върху раздел Advanced.

2. Изберете желания шаблон от падащия списък Text.

3. Ако файлът на желания шаблон не се появи в падащия списък Text, изберете Edit... от списъка и щракнете върху Load. Изберете файла на шаблона, който желаете да използвате.

   Ако сте записали файла с избрания шаблон на външен носител, можете да заредите файла и когато стигнете до прозореца Отваряне.

   След като изберете файла, щракнете върху Отваряне. Файлът се появява в полето Overlay List и може да се отпечата. Изберете шаблона от полето Overlay List.

4. Ако е необходимо, поставете отметка в Confirm Page Overlay When Printing. Ако това квадратче е отметнато, се появява съобщение при всяко изпращане на документ за печат, за да потвърдите, че искате да отпечатате шаблон в документа.

   Ако това квадратче не е отметнато и е избран шаблон, той автоматично се отпечатва с Вашия документ.

5. Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Печат.

Overlay [a]

(Изтриване на горен лист)

1. В прозореца Printing Preferences щракнете върху раздел Advanced.

2. Изберете Edit в падащия списък Text.

3. Изберете шаблона, който искате да изтриете, от полето Overlay List.

4. Щракнете върху Delete.

5. Когато се появи прозорец за потвърждение, щракнете върху Yes.

6. Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print. Можете да изтриете шаблони, които вече не използвате.

Print Mode

- Тази функция е налична само ако сте инсталирали допълнителна памет или устройство за съхранение на данни (твърд диск) (вж. Разнообразна функция).

- Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е налична за вашето устройство.

- Print Mode: Print Mode по подразбиране е Normal, което означава печат без запаметяване на файла за печат в паметта.

  - Normal: Този режим отпечатва без съхраняване на документа в допълнителната памет.

  - Proof: Този режим е полезен, когато отпечатвате повече от едно копие. Можете първо да отпечатате едно копие, за да проверите, а после да отпечатате останалите копия.

  - Confidential: Този режим се използва за отпечатване на поверителни документи. Необходимо е да въведете парола, за да отпечатвате.

  - Store: Изберете тази настройка, за да запишете документ в устройството за съхранение на данни (твърд диск), без да го отпечатвате.

  - Store and Print: Този режим се използва при печат и съхранение на документ по едно и също време.

  - Spool: Тази опция може да е полезна при обработката на много данни. Ако изберете тази настройка, принтерът ще запише в буферен файл документа на устройството за съхранение на данни (твърд диск) и след това ще го отпечата от опашката на устройството за съхранение на данни (твърд диск), като ще намали натоварването на компютъра.

  - Print Schedule: Изберете тази настройка, за да отпечатате документа в определено време.

- User ID: Тази опция се използва, когато трябва да намерите съхранен файл, използвайки контролния панел.

- Job Name: Тази опция се използва, когато трябва да намерите съхранен файл, използвайки контролния панел.

Job Encryption

Първо криптира данните за печат и после ги предава към машината. Тази функция предпазва информацията за печат, въпреки че данните са закачени в мрежа.

Функцията Job Encryption е разрешена само когато е инсталирано устройството за съхранение на данни (твърд диск). Устройството за съхранение на данни (твърд диск) се използва за разшифроване на данни за отпечатване (вж. Разнообразна функция).

[a] Тази опция не е приложима, когато използвате XPS драйвер.

### Използване на Direct Printing Utility

- Direct Printing Utility може да не е в наличност в зависимост от модела или допълнителните елементи (вж. Софтуер).

- Налично само за потребители на операционна система Windows.

#### Какво е Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility е програма, която изпраща PDF файла директно към устройството за печат, без да се налага отварянето на файла.

За да инсталирате тази програма, трябва да изберете Advanced Installation > Custom Installation и да поставете отметка в тази програма, когато инсталирате драйвера на принтера.

- На вашето устройство трябва да има инсталирано устройство за съхранение на данни (твърд диск), за да бъдат отпечатвани файлове чрез тази програма. (вижте Разнообразна функция).

- Не можете да разпечатвате PDF файлове, които са с ограничени права. Деактивирайте функцията за ограничение на печата и опитайте да разпечатате отново.

- Не можете да разпечатвате PDF файлове, които са ограничени чрез парола. Деактивирайте паролата и опитайте да разпечатате отново.

- Дали PDF файлът може или не може да бъде разпечатан чрез програмата Direct Printing Utility, зависи от начина на създаване на PDF файла.

- Програмата Direct Printing Utility поддържа PDF версия 1,7 и по-ниски. За по-висока версия ще се наложи да отворите файла, за да го разпечатате.

#### Печат

Има няколко начина да разпечатвате чрез Direct Printing Utility.

1. От меню Старт, изберете Програми или Всички програми > Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing Utility.

   Появява се прозорецът на Direct Printing Utility.

2. Изберете Вашето устройство от Select Printer падащия списък и кликнете върху Browse.

3. Изберете файла, който желаете да разпечатате, и щракнете върху Open.

   PDF файлът се добавя в раздела Select Files.

4. Изберете настройките на устройството според нуждите си.

5. Щракнете върху Print. Избраният PDF файл се изпраща към устройството.

#### Използване на менюто при щракване с десен бутон

1. Щракнете с десен бутон върху PDF файла, който желаете да разпечатате и изберете Direct Printing.

   Прозорецът на Direct Printing Utility се появява, а PDF файлът бива добавен.

2. Избор на устройство.

3. Персонализиране на настройките на устройството.

4. Щракнете върху Print. Избраният PDF файл се изпраща към устройството.

### Печат от Macintosh

В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддръжат.

#### Отпечатване на документ

Когато печатате от Macintosh, трябва да проверите настройките на драйвера на принтера във всяко използвано приложение. За печат от Macintosh изпълнете следните стъпки:

1. Отворете документа за печат.

2. Отворете менюто File и щракнете върху Page Setup (Document Setup в някои приложения).

3. Изберете размера на хартията, ориентация, мащабиране, други опции и се уверете, че вашето устройство е избрано. Кликнете OK.

4. Отворете меню File и кликнете върху Print.

5. Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.

6. Щракнете върху Print.

#### Промяна на настройките на принтер

Можете да използвате разширени функции за печат, когато използвате вашето устройство.

Отворете приложение и изберете Print от менюто File. Името на устройството, което се появява в прозореца за свойства на принтера, може да се различава според използваното устройство. С изключение на името, останалите елементи в прозореца със свойствата на принтера са подобни на следния.

#### Печат на няколко страници на един лист

Можете да отпечатате повече от една страница на един лист хартия. Тази функция предлага евтин начин за печат на чернови.

1. Отворете приложение и изберете Print от менюто File.

2. Изберете Layout от падащото меню в Orientation. От падащия списък Pages per Sheet изберете броя страници, който желаете да отпечатате на един лист хартия.

3. Избор на други опции.

4. Щракнете върху Print.

   Устройството отпечатва избрания брой страници за печат на един лист хартия.

#### Отпечатване от двете страни на хартията

В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддържат (вж. Разнообразна функция).

Преди да печатате в дуплексен режим, преценете откъм кой ръб ще подвързвате завършения документ. Опциите за подвързване са следните:

- Long-Edge Binding: Тази опция е конвенционално разположение, използвано при книговезане.

- Short-Edge Binding: Тази опция е типа, който често се използва за календари.

1. От Вашето Macintosh приложение, изберете Print от менюто File.

2. Изберете Layout от падащото меню в Orientation.

3. Изберете ориентация на подвързването от опцията Two-Sided.

4. Избор на други опции.

5. Щракнете Print и устройството ще разпечатва и от двете страни на хартията.

Ако отпечатвате повече от 2 копия, първото и второ копие може да се отпечатат върху един и същи лист хартия. Избягвайте отпечатването от двете страни на листа, когато печатате повече от 1 копие.

#### Използване на помощ

Щракнете върху въпросителния знак в долния ляв ъгъл на прозореца и щракнете върху опцията, за която желаете да разберете повече. Появява изскачащ прозорец, съдържащ информация за функциите на тази опция, която е предоставена от драйвера.

### Печат от Linux

В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддръжат.

#### Печат от приложения

Има много приложения за Linux, от които можете да печатате чрез Common UNIX Printing System (CUPS). Можете да печатате чрез устройството си от всяко подобно приложение.

1. Отворете приложение и изберете Print от менюто File.

2. Изберете Print, директно чрез lpr.

3. В прозореца на графичния интерфейс LPR, изберете името на модела на своето устройство от списъка с принтери и щракнете върху Properties.

4. Променете свойствата на задачата за печат, като използвате следните четири раздела, показани в горната част на прозореца.

   - General: Променя размера на хартията, типа на хартията и ориентацията на документите. Активира функцията за двустранен печат, добавя начални и крайни банери и променя броя на страниците на един лист.

     Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате печатащата система lpr или други приложения за равномерен печат.

   - Text: Определя полетата на страницата и да задава опциите на текста, като разстояние и колони.

   - Graphics: Настройва опциите за изображение, които се използват при печат на изображения, като например цветови опции, размер на изображението или позиция на изображението.

   - Advanced: Настройва резолюцията на печат, източника на хартия и местоположение.

5. Щракнете върху Apply, за да приложите промените, след което затворете прозореца Properties.

6. Кликнете OK в LPR GUI прозореца, за да започнете печат.

7. Появява се прозорецът Printing, който ви позволява да наблюдавате състоянието на вашата задача за печат.

   За да откажете настоящата задача, натиснете Cancel.

#### Печат на файлове

Можете да разпечатвате много различни типове файлове на устройството, като използвате стандартния CUPS, директно от интерфейса на командния ред. Помощната програма CUPS lpr ви позволява да направите това, но пакета с драйвери заменя стандартния lpr инструмент чрез много по удобна за потребителя LPR програма с графичен интерфейс.

За да разпечатате файл на документ:

1. Въведете lpr <име_файл> в командния ред на Linux и натиснете Enter. Появява се прозореца LPR GUI.

   Когато въведете само lpr и натиснете Enter, първо се появява прозореца Select file(s) to print. Просто изберете файловете, които желаете да отпечатате, и щракнете върху Open.

2. В прозореца LPR GUI изберете вашето устройство от списъка и променете свойствата на задачата за печат.

3. Кликнете OK и започнете печата.

#### Конфигуриране на свойства на принтера

Чрез прозореца със свойства Printer Properties, предоставен от Printers configuration, можете да променяте различните свойства на своята машина като принтер.

1. Отворете Unified Driver Configurator.

   Ако е необходимо, кликнете Printers configuration.

2. Изберете Вашето устройство в списъка с налични принтери и щракнете върху Properties.

3. Появява се прозорецът Printer Properties.

   Отгоре в прозореца се показват следните пет раздела:

   - General: Позволява Ви да промените местоположението и името на принтера. Въведеното в този раздел име се появява в списъка с принтери в Printers configuration.

   - Connection: Позволява Ви да видите или изберете друг порт. Ако промените порта на устройството от USB към паралелен или обратното, докато се използва, трябва да го конфигурирате отново в този раздел.

   - Driver: Позволява ви да видите драйвера или да изберете друг драйвер за устройство. Като щракнете върху Options, можете да зададете опциите по подразбиране на устройството.

   - Jobs: Показва списък със задачи за печат. Кликнете Cancel job, за да откажете избраната задача и изберете кутийка с отметка Show completed jobs, за да видите предишната задача в списъка със задачи.

   - Classes: Показва класа, в който се намира вашето устройство. Щракнете върху Add to Class, за да добавите устройството си към специфичен клас, или щракнете върху Remove from Class, за да премахнете устройството от избрания клас.

4. Кликнете OK, за да приложите промените, след което затворете прозорец Printer Properties.

### Unix отпечатване

В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са налични. Това означава, че функциите не се поддръжат (вижте Характеристики по модели).

#### Извършване на задачата за печат

След като инсталирате принтера, изберете произволен файл на изображение, текст, PS или HPGL за отпечатване.

1. Изпълнете командата “printui <file_name_to_print>”.

   Например, ако отпечатвате “document1”

   printui документ1

   Това ще отвори UNIX драйвера на принтера Print Job Manager, в който потребителят може да избере различни опции за печат.

2. Изберете принтер, който вече и бил добавен.

3. Изберете опциите за отпечатване от прозореца, като например Page Selection.

4. Изберете броя на необходимите копия в Number of Copies.

   За да се възползвате от предимствата от функциите на принтера, доставени с драйвера на вашия принтер, натиснете Properties.

5. Натиснете OK, за да започнете изпълнението на задачата за отпечатване.

#### Промяна на настройките на устройство

UNIX драйверът на принтера Print Job Manager, в който потребителят може да избере различни опции в Properties на принтера.

Следните директни команди също могат да направят това: “H” за Help, “O” за OK и “A” за Apply и “C” за Cancel.

##### Раздел General

- Paper Size: Задайте размера на хартията, като например A4, Letter или друг размер на хартията в съответствие с Вашите нужди.

- Paper Type: Изберете типа на хартията. Опциите, налични в полето със списъка, са Printer Default, Plain, както и Thick.

- Paper Source: Изберете хартия от коя табла се използва. По подразбиране, той е Auto Selection.

- Orientation: Изберете посоката, в която се разпечатва информацията върху страницата.

- Duplex: Отпечатвайте и на двете страни на листа, за са пестите хартията.

  Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате печатащата система lpr или други приложения за равномерен печат.

- Multiple pages: Отпечатване на повече страници от едната страна на листа.

- Page Border: Изберете граничен стил (напр., Single-line hairline, Double-line hairline)

##### Раздел Image

В това поле можете да промените яркостта, резолюцията или позицията на изображението на Вашия документ.

##### Раздел Text

Задайте границата на знаците, разстоянието между редовете или колоните на текущите очертания на материала за отпечатване.

##### Раздел HPGL/2

- Use only black pen: За да отпечатате всички графики в черно.

- Fit plot to page: Напаснете цялата графика на единична страница.

##### Раздел Margins

- Use Margins: Задайте границите за документа. По подразбиране, границите не са активирани. Потребителят може да промени настройките на границите, като промени стойностите в съответните полета. Ако се настроят по подразбиране, тези стойности зависят от избрания размер на страницата.

- Unit: Променяне на единиците в точки, инчове или сантиметри.

##### Раздел Printer-Specific Settings

Изберете различни опции от JCL и рамки General за персонализиране на различни опции. Тези опции са специфични за принтера и зависят от файла PPD.