## تخزين خرطوشة مسحوق الحبر

تحتوي خرطوشة مسحوق الحبر على مكونات حساسة للضوء ودرجة الحرارة والرطوبة. لذا توصي شركة Samsung المستخدمين باتباع تلك التوصيات لضمان الحصول على الأداء الأمثل وأعلى درجات الجودة بالإضافة إلى أطول عمر لخرطوشة مسحوق الحبر الجديدة من Samsung.

قم بتخزين هذه الخرطوشة في نفس البيئة التي تستخدم فيها الطابعة. ويجب أن يتم التخزين في غرفة يمكن التحكم في درجة الحرارة والرطوبة بها. يجب أن تظل خرطوشة مسحوق الحبر في عبوتها الأصلية غير المفتوحة لحين وقت تركيبها – إذا لم تكن العبوة الأصلية متاحة، فقم بتغطية الفتحة العلوية للخرطوشة بالورق، ثم قم بتخزينها في خزانة معتمة.

يؤدي فتح الخرطوشة قبل الاستخدام بفترة إلى تقصير عمرها التخزيني والتشغيلي. لا تخزّن الخرطوشة على الأرض. في حال إزالة خرطوشة مسحوق الحبر من الطابعة، فعليك اتباع التعليمات أدناه لتخزين تلك الخرطوشة بشكل ملائم.

- ضع الخرطوشة للتخزين داخل الحقيبة الواقية الموجود ضمن الحزمة الأصلية.

- يجب تخزينها في وضع مسطح (غير قائم على الطرف) مع جعل نفس وجه الخرطوشة لأعلى كما في حالة تثبيتها في الجهاز.

- تجنب تخزين المواد القابلة للاستهلاك تحت أي ظرف مما يلي:

  - درجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت).

  - درجة رطوبة تقل عن 20‎%‎‎ أو تزيد عن ‎80%‎‎‎.

  - البيئات التي يحدث بها تغيرات شديدة في درجات الحرارة أو الرطوبة.

  - ضوء الشمس المباشر أو إضاءة الغرفة.

  - الأماكن المتربة.

  - السيارة لفترة طويلة.

  - البيئات التي توجد بها غازات تسبب التآكل.

  - البيئات التي يوجد بها هواء محمّل بالأملاح.

### تعليمات الاستخدام

- تجنب ملامسة سطح الأسطوانة الحساس للضوء في الخرطوشة.

- لا تعرض الخرطوشة للاهتزازات غير الضرورية أو الصدمات.

- تجنب تمامًا إدارة الأسطوانة يدويًا، خصوصًا في الاتجاه العكسي، حيث إن هذا قد يؤدي إلى تلف المكونات الداخلية وانسكاب مسحوق الحبر.

### استخدام خرطوشة الحبر

لا توصي شركة Samsung Electronics أو توافق على استخدام خراطيش مسحوق الحبر التي لا تحمل علامة Samsung التجارية في الطابعة خاصتك، بما في ذلك خراطيش مسحوق الحبر العامة أو الخراطيش ذات العلامات التجارية للمتجر أو الخراطيش المعاد تعبئتها أو المعاد تصنيعها.

لا يغطي ضمان طابعات Samsung التلفيات التي تحدث للجهاز بسبب استخدام خراطيش مسحوق حبر معاد تعبئتها أو تصنيعها أو لا تحمل العلامة التجارية لشركة Samsung.

### العمر الافتراضي للخرطوشة

يتحدد العمر الافتراضي للخرطوشة (العمر الخاص بإنتاجية الخرطوشة) وفقًا للكمية المطلوبة من مسحوق الحبر للقيام بمهام الطباعة المطلوبة. قد يختلف ناتج الطباعة الفعلي تبعًا لكثافة طباعة الصفحات التي تطبعها وبيئة التشغيل ونسبة مساحة الصورة وفاصل الطباعة ونوع الوسائط و/أو حجم الوسائط. إذا كنت تقوم على سبيل المثال بطباعة العديد من الرسوم، فإن استهلاك مسحوق الحبر يصبح مرتفعًا مما يدفعك إلى تغيير الخرطوشة أكثر من المعتاد.