## خصائص الطباعة

- للاطلاع على ميزات الطباعة الأساسية، راجع دليل الإعدادات الأساسية (انظر الطباعة الأساسية ).

- قد لا تتوفر هذه الميزة تبعًا للطراز أو البضائع الاختيارية (راجع المزايا حسب الطراز).

### تغيير إعدادات الطباعة الافتراضية

1. انقر فوق قائمة بدء في نظام Windows.

2. حدد لوحة التحكم > الأجهزة والطابعات.

3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق جهازك.

4. حدد تفضيلات الطباعة.

   إذا كانت تفضيلات الطباعة تتضمن العلامة ◀، يمكنك تحديد برامج تشغيل طابعات أخرى متصلة بالطابعة المحددة.

5. قم بتغيير الإعدادات الموجودة في كل علامة تبويب.

6. انقر فوق موافق.

إذا أردت تغيير الإعدادات الخاصة بكل مهمة طباعة، فقم بتغييرها في تفضيلات الطباعة.

### تعيين جهازك كجهاز افتراضي

1. انقر فوق قائمة بدء في نظام Windows.

2. حدد لوحة التحكم > الأجهزة والطابعات.

3. حدد جهازك.

4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجهاز وحدد إعداد كطابعة افتراضية.

   إذا كانت تفضيلات الطباعة تتضمن العلامة ◀، يمكنك تحديد برامج تشغيل طابعات أخرى متصلة بالطابعة المحددة.

### استخدام ميزات الطباعة الخاصة

برنامج تشغيل الطابعة XPS: يُستخدم في طباعة تنسيق الملفات XPS.

- انظر المزايا حسب الطراز.

- يمكن تثبيت برنامج تشغيل الطابعة XPS على أنظمة تشغيل Windows Vista OS أو الإصدارات الأحدث فقط.

- قم بتركيب الذاكرة الاختيارية في حالة عدم طباعة مهمة XPS نظرًا لنفاذ ذاكرة الطابعة.

- بالنسبة للطرز التي توفر برنامج تشغيل XPS على القرص المضغوط الخاص بالبرامج:

  - ويمكن تثبيت برنامج تشغيل الطابعة XPS عند إدخال القرص المضغوط للبرنامج في محرك الأقراص المضغوطة. عند ظهور نافذة التثبيت، حدد تثبيت متقدم > تثبيت مخصص. يمكنك اختيار برنامج تشغيل الطابعة XPS في نافذة اختر البرنامج والأدوات التي تحتاج إلى تثبيته.

- بالنسبة للطرز التي توفر برنامج تشغيل XPS من موقع الويب لشركة Samsung، ‏www.samsung.com > ابحث عن منتجك > الدعم أو التنزيلات.

#### الطباعة إلى ملف (PRN)

ستحتاج في بعض الأوقات إلى حفظ بيانات الطباعة كملف.

1. حدد خانة الاختيار طباعة إلى ملف من إطار طباعة.

2. انقر فوق طباعة.

3. أدخل مسار الوجهة واسم الملف، ثم انقر فوق موافق.

   على سبيل المثال، c:\Temp\file name.

   إذا قمت بإدخال اسم الملف فقط، يتم حفظ الملف تلقائيًا في المستندات، المستندات والإعدادات، أو المستخدمون. قد تختلف المجلدات المحفوظة وذلك وفقًا لنظام التشغيل أو التطبيق المستخدم.

#### فهم ميزات الطباعة الخاصة

يمكنك الاستفادة من ميزات الطباعة المتقدمة عند استخدام الجهاز.

للاستفادة من ميزات الطابعة التي يوفرها برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق الخصائص أو التفضيلات في الإطار طباعة بالتطبيق لتغيير إعداد الطباعة. قد يختلف اسم الجهاز الذي يظهر في إطار خصائص الطابعة، وذلك تبعًا للجهاز المستخدم.

- قد لا تظهر بعض القوائم على الشاشة، وذلك وفقًا للخيارات ونوع الطراز. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا لا ينطبق على الجهاز الخاص بك.

- حدد قائمة تعليمات أو انقر فوق الزر من الإطار أو اضغط على F1 بلوحة المفاتيح لديك ثم انقر فوق أي خيار للتعرف عليه (انظر استخدام التعليمات).

العنصر | الوصف
--- | ---
صفحات متعددة لكل جانب | تحديد عدد الصفحات المطلوب طباعتها على ورقة واحدة۔ لطباعة أكثر من صفحة واحدة على الورقة، سيتم إنقاص حجم الصفحات وترتيبها وفق الترتيب الذي تحدده بنفسك. ويمكنك طباعة 16 صفحة بحد أقصى على ورقة واحدة.

طباعة لوحات

يمكنك طباعة مستند من صفحة واحدة على 4 ورقات (Poster 2x2) أو 9 ورقات (Poster 3x3) أو 16 ورقة (Poster 4x4)، ويمكنك بعد ذلك لصق هذه الصفحات معًا لتكوين مستند بحجم لوحة.

حدد قيمة تراكب اللوحة. ثم قم بتعيين تراكب اللوحة بالمليمتر أو بالبوصة من خلال تحديد زر الاختيار في الجزء الأعلى يمين علامة التبويب أساسي لتسهيل لصق الأوراق مع بعضها.

طباعة الكتيبات [a]

تتيح لك هذه الميزة طباعة المستند على وجهي الورقة وترتيب الصفحات بحيث يمكن طي الورق من المنتصف بعد الطباعة للحصول على كتيب.

- إذا كنت ترغب في إنشاء كتيب، فستحتاج إلى الطباعة على وسائط طباعة بحجم Letter أو Legal أو A4 أو Us Folio أو Oficio.

- لا يتوفر الخيار طباعة الكتيبات لجميع أحجام الورق. حدد خيار الحجم الورق المتاح تحت علامة تبويب الورق لمعرفة أحجام الورق المتاحة.

- في حالة تحديد حجم ورق غير متوفر، قد يتم إلغاء هذا الخيار تلقائيًا. حدد حجم الورق المتوفر فقط (ورق بدون علامة أو ).

- الطباعة على الوجهين

- الطباعة على الوجهين (يدوي) [a]

بإمكانك الطباعة على كلا من وجهي الورقة (duplex). قبل الطباعة، قم بتحديد اتجاه المستند الخاص بك.

- يمكنك استخدام هذه الميزة مع ورق بحجم Letter أو Legal أو A4 أو US Folio أو Oficio.

- إذا كان الجهاز الخاص بك غير مزود بوحدة طباعة علي الوجهين، فعليك بإكمال مهمة الطباعة يدويًا. يقوم الجهاز بطباعة كل صفحة أخرى من المستند أولاً. وبعد ذلك، تظهر رسالة على جهاز الكمبيوتر.

- ميزة تخطي الصفحات الفارغة لا تعمل عند تحديد الطباعة الوجهين.

- الطباعة على الوجهين

- الطباعة على الوجهين (يدوي) [a]

- افتراضي الطابعة: إذا حددت هذا الخيار، فسيتم تحديد هذه الميزة وفقًا للإعداد المحدد في لوحة التحكم الخاصة بالجهاز. يتوفر هذا الخيار فقط عند استخدام برنامج تشغيل الطابعة PCL/XPS.

- بدون: يقوم هذا الخيار بتعطيل هذه الميزة.

- حافة طويلة: هذا الخيار هو التخطيط التقليدي المستخدم في تجليد الكتب.

- حافة قصيرة: هذا الخيار هو التخطيط التقليدي المستخدم في التقاويم.

- الطباعة بازدواج عكسي: حدد هذا الخيار لعكس ترتيب الطباعة عند الطباعة على الوجهين. لا يكون هذا الخيار متاحًا عند استخدامك لـ الطباعة على الوجهين (يدوي).

خيارات الورق | تغيير حجم المستند ليظهر أكبر أو أصغر على الصفحة المطبوعة من خلال إدخال نسبة لتكبير أو تصغير المستند.
علامة مائية | يسمح لك خيار العلامة المائية بطباعة نص فوق مستند موجود. فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام هذا الخيار عندما ترغب في طباعة أحرف كبيرة باللون الرمادي لكلمة “DRAFT” أو “CONFIDENTIAL” قطريًا على الصفحة الأولى أو جميع صفحات مستند ما.

علامة مائية

(إنشاء علامة مائية)

1. لتغيير إعدادات الطباعة من البرنامج التطبيقي المستخدم، انتقل إلى تفضيلات الطباعة.

2. انقر فوق علامة التبويب خيارات متقدمة وحدد تحرير في القائمة المنسدلة علامة مائية. وعندئذٍ يظهر الإطار تحرير العلامات المائية.

3. أدخل الرسالة النصية التي تريد طباعتها في المربع رسالة العلامة المائية،

   يمكنك إدخال 256 حرفًا كحد أقصى. وعندئذٍ يظهر النص في إطار المعاينة.

علامة مائية

(تحرير علامة مائية)

1. لتغيير إعدادات الطباعة من البرنامج التطبيقي المستخدم، انتقل إلى تفضيلات الطباعة.

2. انقر فوق علامة التبويب خيارات متقدمة وحدد تحرير في القائمة المنسدلة علامة مائية. وعندئذٍ يظهر الإطار تحرير العلامات المائية.

3. حدد العلامة المائية التي تريد تحريرها من قائمة علامات مائية حالية، ثم قم بتغيير رسالة العلامة المائية والخيارات.

4. انقر فوق تحديث لحفظ التغييرات.

5. انقر فوق موافق أو طباعة حتى تخرج من الإطار طباعة.

علامة مائية

(حذف علامة مائية)

1. لتغيير إعدادات الطباعة من البرنامج التطبيقي المستخدم، انتقل إلى تفضيلات الطباعة.

2. انقر فوق علامة التبويب خيارات متقدمة وحدد تحرير في القائمة المنسدلة علامة مائية. وعندئذٍ يظهر الإطار تحرير العلامات المائية.

3. حدد العلامة المائية التي تريد حذفها من قائمة علامات مائية حالية، ثم انقر فوق حذف.

4. انقر فوق موافق أو طباعة حتى تخرج من الإطار طباعة.

تراكب [a]

يتوفر هذا الخيار فقط عند استخدام برنامج تشغيل الطابعة PCL/SPL (انظر البرامج).

نموذج التراكب هو عبارة عن نصوص و/أو صور مخزَّنة على محرك الأقراص الثابتة (HDD) لجهاز الكمبيوتر كتنسيق ملف خاص يمكن طباعته على أي مستند. يتم غالبًا استخدام نماذج التراكب بدلاً من الورق ذي الرأسية. فبدلاً من استخدام الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا، يمكنك إنشاء نموذج تراكب يحتوي على نفس المعلومات الموجودة بالورق ذي الرأسية. لطباعة رسالة على ورقة ذات رأسية خاصة بالشركة، فأنت لست بحاجة إلى إدخال ورقة ذات رأسية مطبوعة مسبقاً في الجهاز: ما عيك سوى طباعة نموذج تراكب الورق ذو الرأسية على المستند الخاص بك.

لاستخدام نموذج تراكب لصفحة ما، يجب إنشاء نموذج تراكب جديد للصفحة يحتوي على شعار أو صورة.

- يجب أن يكون حجم مستند نموذج التراكب هو نفس حجم المستند الذي تطبعه مع وجود نموذج التراكب. تجنب إنشاء نموذج تراكب مع علامة مائية.

- يجب أن تتطابق دقة مستند التراكب مع دقة المستند الذي سوف تطبعه مع نموذج التراكب.

تراكب [a]

(إنشاء نموذج تراكب جديد للصفحة)

1. لحفظ المستند كنموذج تراكب، انتقل إلى تفضيلات الطباعة.

2. انقر فوق علامة التبويب خيارات متقدمة، ثم حدد تحرير من القائمة المنسدلة نص. وعندئذٍ يظهر الإطار تحرير التراكب.

3. في الإطار تحرير التراكب، انقر فوق إنشاء.

4. في نافذة حفظ باسم، اكتب اسمًا يصل إلى ثمانية أحرف في مربع اسم المهمة. حدد مسار الوجهة، إذا لزم الأمر (المسار الافتراضي هو C:\Formover).

5. انقر فوق حفظ. يظهر الاسم في قائمة التراكب.

6. انقر فوق موافق أو طباعة حتى تخرج من الإطار طباعة.

   لا تتم طباعة الملف. وبدلاً من ذلك، يتم تخزينه على محرك الأقراص الثابتة في الكمبيوتر.

تراكب [a]

(استخدام نموذج تراكب لصفحة)

1. انقر فوق علامة التبويب خيارات متقدمة.

2. حدد نموذج التراكب المطلوب من القائمة المنسدلة نص.

3. إذا لم يظهر ملف التراكب الذي ترغب فيه في القائمة المنسدلة نص، فحدد تحرير... من القائمة وانقر فوق تحميل. حدد ملف التراكب الذي تريد استخدامه.

   إذا كنت قد قمت بتخزين ملف التراكب الذي تريد استخدامه في مصدر خارجي، فيمكنك أيضًا تحميل الملف عند الوصول للإطار فتح.

   بعد تحديد الملف، انقر فوق فتح. يظهر الملف في المربع قائمة التراكب ويصبح متاحًا للطباعة. اختر التراكب من مربع قائمة التراكب.

4. اختر مربع تأكيد تراكب الصفحة عند الطباعة إذا لزم الأمر. إذا كانت خانة الاختيار هذه محددة، فسيظهر إطار رسالة في كل مرة يتم فيها إرسال ملف للطباعة يطلب منك تأكيد طباعة نموذج تراكب على المستند.

   أما إذا لم تكن خانة الاختيار هذه محددة وقد تم تحديد نموذج تراكب، فستتم طباعة نموذج التراكب هذا مع المستند تلقائيًا.

5. انقر فوق موافق أو طباعة حتى تخرج من الإطار طباعة.

تراكب [a]

(حذف نموذج تراكب لصفحة)

1. في إطار Printing Preferences، انقر فوق علامة تبويب خيارات متقدمة.

2. حدد تحرير في القائمة المنسدلة نص.

3. حدد نموذج التراكب الذي تريد حذفه من المربع قائمة التراكب.

4. انقر حذف.

5. عند ظهور إطار رسالة التأكيد، انقر فوق نعم.

6. انقر فوق موافق أو طباعة حتى تخرج من الإطار طباعة. يمكنك حذف نماذج تراكب الصفحة التي لم تعد تستخدمها.

Print Mode

- تتوافر هذه الميزة فقط إذا قمت بتثبيت الذاكرة الاختيارية أو جهاز التخزين كبير السعة (HDD) (انظر خصائص متنوعة).

- قد لا تظهر بعض القوائم على الشاشة، وذلك وفقًا للخيارات ونوع الطراز. وإذا كان الحال كذلك، فهذا لا ينطبق على الجهاز الخاص بك.

- Print Mode: يتم ضبط Print Mode الافتراضي على Normal للطباعة بدون حفظ الملف المطبوع في الذاكرة.

  - جودة عادية: يقوم هذا الوضع بالطباعة دون تخزين المستندات في الذاكرة الاختيارية.

  - طباعة تجريبية: يعد هذا الوضع مفيدًا عند الرغبة في طباعة أكثر من نسخة واحدة. يمكنك أولا طباعة نسخة واحدة لفحصها، ثم طباعة باقي النسخ بعد ذلك.

  - سري: يستخدم هذا الوضع لطباعة المستندات السرية،. حيث يلزمك إدخال كلمة المرور حتى تتثنى لك الطباعة.

  - تخزين: حدد هذا الإعداد لحفظ مستند في جهاز التخزين كبير السعة (HDD) بدون طباعة.

  - تخزين وطباعة: يُستخدم هذا الوضع عند طباعة وتخزين المستند في نفس الوقت.

  - تخزين مؤقت: يكون هذا الخيار مفيدًا عند معالجة مقدار كبير من المستندات. في حالة تحديد هذا الإعداد، تقوم الطابعة بتخزين المستند على جهاز التخزين كبير السعة (HDD) مؤقتًا ثم طباعته من قائمة انتظار جهاز التخزين كبير السعة (HDD)، بحيث يتم تخفيض حمل العمل على الكمبيوتر.

  - جدول الطباعة: حدد هذا الإعداد لطباعة المستند في وقت محدد.

- User ID: يُستخدم هذا الخيار عندما تريد البحث عن ملف محفوظ باستخدام لوحة التحكم.

- Job Name: يُستخدم هذا الخيار عندما تريد البحث عن ملف محفوظ باستخدام لوحة التحكم.

تشفير المهام

يقوم بتشفير بيانات الطباعة أولا، ثم نقلها إلى الجهاز. تقوم هذه الخاصية بحماية معلومات الطباعة حتى لو تم اختلاس البيانات عبر شبكة .

يتم تمكين خاصية Job Encryption فقط في حالة جهاز التخزين كبير السعة (HDD). ويتم استخدام جهاز التخزين كبير السعة (HDD) لفك تشفير بيانات الطباعة (انظر خصائص متنوعة).

[a] يتوفر هذا الخيار فقط عند استخدام برنامج تشغيل XPS.

### استخدام أداة الطباعة المباشرة

- قد لا تكون أداة الطباعة المباشرة متاحة حسب الطراز أو البضائع الاختيارية (انظر البرامج).

- متوافر فقط لمستخدمي أنظمة تشغيل Windows.

#### ما هي Direct Printing Utility؟

أداة الطباعة المباشرة هي برنامج يقوم بإرسال ملفات PDF مباشرةً إلى الجهاز لطباعتها دون الحاجة إلى فتح الملف.

لتثبيت هذا البرنامج تثبيت متقدم > تثبيت مخصص وضع علامة اختيار في هذا البرنامج عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

- يجب تركيب جهاز التخزين كبير السعة (HDD) في جهازك، لطباعة الملفات باستخدام هذا البرنامج. (انظر خصائص متنوعة).

- لا تتاح إمكانية طباعة الملفات بتنسيق PDF التي تم حظر طباعتها. قم بإيقاف تنشيط ميزة حظر الطباعة، ثم أعد محاولة الطباعة.

- لا تتاح إمكانية طباعة الملفات بتنسيق PDF المحظور طباعتها باستخدام كلمة مرور. قم بإيقاف تنشيط خاصية كلمة المرور، ثم أعد محاولة الطباعة.

- تتوقف إتاحة طباعة ملف بتنسيق PDF باستخدام برنامج Direct Printing Utility أو عدم إتاحتها –على طريقة إنشاء ملف PDF.‏

- يدعم برنامج Direct Printing Utility تنسيق PDF الإصدار 1.7 وأقل. بالنسبة للإصدارات الأحدث، يجب فتح الملف لتتمكن من طباعته.

#### الطباعة

هناك عدة طرق للطباعة باستخدام Direct Printing Utility.

1. من القائمة بدء حدد البرامج أو كافة البرامج > طابعات Samsung‏ > Direct Printing Utility > ‏Direct Printing Utility.

   تظهر نافذة Direct Printing Utility.

2. حدد الجهاز من القائمة المنسدلة تحديد الطابعة ثم انقر فوق استعراض.

3. حدد الملف الذي تريد طباعته ثم انقر فوق فتح.

   تتم إضافة الملف في قسم تحديد الملفات.

4. قم بتخصيص إعدادات الجهاز حسب احتياجاتك.

5. انقر فوق طباعة. يتم إرسال ملف PDF المحدد إلى الجهاز.

#### استخدام قائمة النقر بزر الماوس الأيمن

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف PDF المطلوب طباعته ثم حدد طباعة مباشرة.

   تظهر نافذة Direct Printing Utility مع إضافة ملف PDF.

2. اختيار الجهاز المطلوب استخدامه

3. تخصيص إعدادات الجهاز.

4. انقر فوق طباعة. يتم إرسال ملف PDF المحدد إلى الجهاز.

### الطباعة في نظام Macintosh

قد تكون بعض الميزات غير متاحة تبعًا للطراز أو الخيارات. وهذا يعني أن الميزات غير مدعومة.

#### طباعة مستند

عند الطباعة باستخدام نظام Macintosh، ستحتاج إلى التحقق من إعدادات برنامج تشغيل الطابعة في كل تطبيق تستخدمه. اتبع الخطوات التالية للطباعة من جهاز يعمل بنظام Macintosh:

1. افتح المستند المطلوب طباعته.

2. افتح القائمة File ثم انقر فوق Page Setup ‏(Document Setup في بعض التطبيقات).

3. اختر حجم الورق واتجاه الطباعة وضبط الحجم، وغيرها من الخيارات الأخرى وتأكد من تحديد جهازك. انقر فوق OK.

4. افتح قائمة File، ثم انقر فوق Print.

5. اختر عدد النسخ وحدد الصفحات المطلوب طباعتها.

6. انقر فوق Print.

#### تغيير إعدادات الطابعة

يمكنك الاستفادة من ميزات الطباعة المتقدمة عند استخدام الجهاز.

افتح أحد التطبيقات ثم حدد Print من القائمة File. قد يختلف اسم الجهاز الذي يظهر في إطار خصائص الطابعة، وذلك تبعًا للجهاز المستخدم. وفيما عدا الاسم، فإن مكونات إطار خصائص الطابعة تشبه المكونات التالية.

#### طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

يمكنك طباعة أكثر من صفحة على ورقة واحدة. وتعد هذه الميزة من الوسائل الفعالة في خفض تكلفة طباعة المسودات۔

1. افتح أحد التطبيقات ثم حدد Print من القائمة File.

2. حدد Layout من القائمة المنسدلة أسفل Orientation. من القائمة المنسدلة Pages per Sheet، حدد عدد الصفحات التي تريد طباعتها على ورقة واحدة.

3. اختيار الخيارات الأخرى المطلوب استخدامها

4. انقر فوق Print.

   يطبع الجهاز عدد الصفحات المحدد للطباعة على ورقة واحدة.

#### الطباعة على وجهي الورقة

قد تكون بعض الميزات غير متاحة تبعًا للطراز أو الخيارات. وهذا يعني أن الميزات غير مدعومة (انظر خصائص متنوعة).

وقبل الطباعة في وضع الطباعة على الوجهين، يجب أن تحدد الحافة التي سيتم تجليد المستند المطبوع من عندها. فيما يلي الخيارات المتوفرة للتجليد:

- Long-Edge Binding: هذا الخيار هو التخطيط التقليدي المستخدم في تجليد الكتب.

- Short-Edge Binding: هذا الخيار هو المستخدم غالبًا مع التقاويم.

1. من خلال تطبيق Macintosh، حدد Print من القائمة File.

2. حدد Layout من القائمة المنسدلة أسفل Orientation.

3. حدد اتجاه التجليد من خلال خيار Two-Sided.

4. اختيار الخيارات الأخرى المطلوب استخدامها

5. انقر فوق Print وسيقوم الجهاز بالطباعة على كلا وجهي الورقة.

في حالة طباعة أكثر من نسختين، قد تتم طباعة النسخة الأولى والثانية على نفس الورقة۔ تجنب الطباعة على كلا وجهي الورقة عند طباعة أكثر من نسخة.

#### استخدام التعليمات

انقر فوق علامة الاستفهام الموجودة على الجانب السفلي الأيسر من الإطار وانقر فوق أي موضوع تريد معرفة معلومات حوله. تظهر نافذة منبثقة تحتوي على معلومات حول ميزة هذا الخيار الذي يوفره برنامج التشغيل.

### الطباعة في نظام التشغيل Linux

قد تكون بعض الميزات غير متاحة تبعًا للطراز أو الخيارات. وهذا يعني أن الميزات غير مدعومة.

#### الطباعة من التطبيقات

هناك العديد من تطبيقات Linux التي يمكنك الطباعة من خلالها باستخدام نظام Common UNIX Printing System (أو CUPS). ويمكنك الطباعة على الجهاز لديك من خلال أي من تلك التطبيقات.

1. افتح أحد التطبيقات ثم حدد Print من القائمة File.

2. حدد Print مباشرةً باستخدام lpr.

3. في الإطار LPR GUI، حدد اسم الطراز الخاص بجهازك من قائمة الطابعة وانقر فوق Properties.

4. قم بتغيير خصائص مهمة الطباعة باستخدام علامات التبويب الأربع التالية المعروضة أعلى الإطار.

   - General: تغيير حجم الورق ونوع الورق واتجاه المستندات. كما يقوم بتمكين ميزة الطباعة على الوجهين وإضافة شعارين في بداية المستند ونهايته وتغيير عدد الصفحات في الورقة الواحدة.

     قد لا تتوافر الطباعة اليدوية/التلقائية على الوجهين وفقًا للموديلات. يمكنك بدلا من ذلك استخدام نظام طباعة lpr أو تطبيقات أخرى للطباعة الفردية/الزوجية.

   - Text: تحديد هوامش الصفحة وتعيين خيارات النص، مثل التباعد أو الأعمدة.

   - Graphics: إعداد خيارات الصور المستخدمة عند طباعة ملفات الصور، مثل خيارات الألوان أو حجم الصورة أو موقعها.

   - Advanced: تعيين دقة الطباعة ومصدر الورق والوجهة.

5. انقر فوق Apply لتطبيق التغييرات وإغلاق الإطار Properties.

6. انقر فوق OK في إطار LPR GUI لبدء الطباعة.

7. يظهر إطار Printing، مما يتيح لك متابعة حالة مهمة الطباعة.

   لإلغاء المهمة الحالية، انقر فوق Cancel.

#### طباعة الملفات

يمكنك طباعة العديد من أنواع الملفات المختلفة على الجهاز باستخدام تقنية CUPS القياسية من واجهة سطر الأوامر مباشرةً. تتيح لك الأداة المساعدة CUPS lpr القيام بذلك، لكن حزمة برنامج التشغيل تستبدل أداة lpr ببرنامج LPR GUI الأكثر ملائمة للمستخدم.

لطباعة أي ملف مستند:

1. أدخل lpr <file_name>‎ من سطر أوامر Linux shell ثم اضغط على Enter. وعندئذٍ يظهر الإطار LPR GUI.

   عند كتابة lpr فقط والضغط على Enter، يظهر إطار Select file‎(s) ‎to print أولاً. اختر الملفات التي ترغب في طباعتها ثم انقر فوق Open.

2. في الإطار LPR GUI، قم بتحديد الجهاز من القائمة وتغيير خصائص مهمة الطباعة.

3. انقر فوق OK لبدء الطباعة.

#### تكوين ميزات الطابعة

باستخدام الإطار Printer Properties الذي تعرضه Printers configuration، يمكنك تغيير الخصائص المختلفة للجهاز بصفته طابعة.

1. افتح برنامج Unified Driver Configurator.

   إذا لزم الأمر، فانتقل إلى Printers configuration.

2. اختر جهازك من قائمة الطابعات الحالية وانقر فوق Properties.

3. يظهر الإطار Printer Properties.

   تظهر علامات التبويب الخمس التالية أعلى الإطار:

   - General: يتيح لك تغيير موقع الطابعة واسمها. يظهر الاسم الذي يتم إدخاله في علامة التبويب هذه في قائمة الطابعة في Printers configuration.

   - Connection: يتيح لك عرض أو اختيار منفذ آخر. إذا قمت بتغيير منفذ الجهاز من USB إلى منفذ متوازٍ أو العكس أثناء الاستخدام، فيجب أن تقوم بإعادة تكوين منفذ الجهاز في علامة التبويب هذه.

   - Driver: يتيح لك عرض أو اختيار برنامج آخر لتشغيل الجهاز. ويمكن من خلال النقر فوق Options إعداد الخيارات الافتراضية للجهاز.

   - Jobs: إظهار قائمة بمهام الطباعة. انقر فوق Cancel job لإلغاء المهمة المحددة، وحدد مربع الاختيار Show completed jobs لمعرفة المهام السابقة الموجودة في قائمة المهام.

   - Classes: يعرض الفئة الخاصة بالجهاز. انقر فوق Add to Class لإضافة الجهاز إلى فئة معينة، أو انقر فوق Remove from Class لإزالة الجهاز من الفئة المحددة.

4. انقر فوق OK لتطبيق التغييرات وإغلاق الإطار Printer Properties.

### الطباعة في نظام التشغيل UNIX

قد تكون بعض الميزات غير متاحة تبعًا للطراز أو الخيارات. وهذا يعني أن الميزات غير مدعومة (راجع المزايا حسب الطراز).

#### القيام بمهمة طباعة

بعد تركيب الطابعة، حدد أي من ملفات الصور أو النصوص أو ملفات PS أو ملفات HPGL لطباعتها.

1. قم بتنفيذ الأمر "printui <file_name_to_print>‎".

   على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بطباعة "document1"

   printui مستند1

   يؤدي ذلك إلى فتح برنامج تشغيل الطباعة لنظام UNIX ،Print Job Manager، حيث يمكن للمستخدم تحديد العديد من خيارات الطباعة.

2. حدد طابعة تكون قد تمت إضافتها بالفعل.

3. حدد خيارات الطباعة من إطار مثل Page Selection.

4. حدد عدد النسخ المطلوبة في Number of Copies.

   للاستفادة من ميزات الطابعة المتاحة من خلال برنامج تشغيل الطابعة، اضغط على Properties.

5. اضغط على OK لبدء مهمة الطباعة.

#### تغيير إعدادات الجهاز

يتيح برنامج تشغيل الطابعة لنظام UNIX‏، Print Job Manager، إمكانية أن يقوم المستخدم بتحديد العديد من خيارات الطباعة في Properties الطابعة.

ويمكن أيضًا استخدام مفاتيح الوظائف السريعة التالية: “H” لاختيار Help، و"O" لاختيار OK، و"A" لاختيار Apply، و"C" لاختيار Cancel.

##### علامة التبويب General

- Paper Size: يتيح تحديد حجم الورق على A4 أو Letter أو غير ذلك من الأحجام الأخرى وفقًا لمتطلباتك.

- Paper Type: يتيح اختيار نوع الورق. وتشمل الخيارات المتاحة في مربع القائمة Printer Default، وPlain، وThick.

- Paper Source: حدد الدرج الذي يتم استخدام الورق منه. والإعداد الافتراضي لذلك هو Auto Selection.

- Orientation: يتيح اختيار الاتجاه الذي يتم فيه طباعة المعلومات على الصفحة.

- Duplex: يتيح الطباعة على وجهي الورقة من أجل توفير الورق.

  قد لا تتوافر الطباعة اليدوية/التلقائية على الوجهين وفقًا للموديلات. يمكنك بدلا من ذلك استخدام نظام طباعة lpr أو تطبيقات أخرى للطباعة الفردية/الزوجية.

- Multiple pages: يتيح طباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة.

- Page Border: اختر أي نمط حد (مثل Single-line hairline وDouble-line hairline)

##### علامة التبويب Image

في علامة التبويب هذه، يمكنك تغيير إعدادات السطوع أو الدقة أو موضع الصور في المستند.

##### علامة التبويب Text

يتيح لك تعيين هامش الحروف أو تباعد الأسطر أو أعمدة مخرجات الطباعة الحقيقية.

##### علامة التبويب HPGL/2

- Use only black pen: يتيح لك طباعة جميع الرسومات باللون الأسود.

- Fit plot to page: يتيح لك جعل جميع الرسومات في صفحة واحدة.

##### علامة التبويب Margins

- Use Margins: يتيح لك هذا الخيار تحديد هوامش المستند. وحسب الإعداد الافتراضي للهوامش، فإنها تكون معطلة. ويمكن للمستخدم تغيير إعدادات الهوامش عن طريق تغيير القيم في الحقول الخاصة بها، حيث تعتمد هذه القيم افتراضيًا على حجم الصفحة المحدد.

- Unit: يتيح هذا الخيار تغيير وحدات القياس إلى نقاط أو بوصات أو سنتيمترات.

##### علامة التبويب Printer-Specific Settings

تتيح تحديد خيارات متعددة في إطاري JCL وGeneral من أجل تخصيص الإعدادات المختلفة. وتعد هذه الخيارات خاصة بالطابعة وتعتمد على ملفات PPD.