## إعداد المسؤول

العنصر | الوصف
--- | ---
Password Protect | إعداد كلمة مرور للوصول إلى قائمة Admin Setup. حدد On لاستخدام هذا الخيار إدخال كلمة المرور.
Change Password | تغيير كلمة المرور بالجهاز الخاصة بالوصول إلى Admin Setup.

Maintenance

- Clean Fuser: تنظيف المصهر من خلال طباعة ورقة. تظهر بُقع حبر على الورقة المطبوعة.

- CLR Empty Msg.‎: منع ظهور رسالة Toner Low Alert على الشاشة.

- ‎‏‏Supplies Info.‎: يسمح لك هذا العنصر بالتحقق من كمية الورق الذي تمت طباعته وكمية الحبر المتبقية في الخرطوشة.

- Toner Low Alert: في حالة نفاد الحبر الموجود داخل الخرطوشة، تظهر رسالة تخبر المستخدم بضرورة تغيير خرطوشة مسحوق الحبر. ويمكنك تعيين الخيار لظهور هذه الرسالة أو عدم ظهورها.

- Ram Disk: تمكين/تعطيل قرص ذاكرة الوصول العشوائي لإدارة المهام. تبعًا لحجم الذاكرة الاختيارية المثبتة، يمكنك إعداد حجم قرص ذاكرة الوصول العشوائي بين 32 و64 ميجابايت. لا يظهر هذا الخيار في حالة تركيب جهاز تخزين كبير السعة (HDD).