## Настройка на надморската височина

Качеството на печат се влияе от атмосферното налягане, което се определя от надморската височина, на която се намира устройството. Следната информация ще Ви насочи как да настроите устройството си на най-доброто качество на печат.

Преди да зададете стойност за надморската височина, установете на каква надморска височина се намирате.

1. High 3

2. High 2

3. High 1

4. Normal

Можете да зададете стойността на надморска височина от Device Settings в програмата Samsung Easy Printer Manager или раздела Machine в програмата Printer Settings Utility.

- За потребители на Windows и Macintosh вижте Device Settings.

- За потребители на Linux вижте Използване на Smart Panel.

- Ако устройството ви е свързано към мрежата, можете да зададете надморската височина чрез SyncThru™ Web Service (вж. Използване на SyncThru™ Web Service).

- Също така можете да зададете надморската височина в опцията System Setup на дисплея на устройството (вж. Основни настройки на устройството).