## Основни настройки на устройството

Ако устройството ви има +/- бутони на контролния панел (вж. Преглед на контролния панел):

Можете да зададете настройките на устройството, използвайки Device Settings в програмата Samsung Easy Printer Manager или раздела Machine в програмата Printer Settings Utility.

- За потребители на Windows и Macintosh вижте Device Settings.

- За потребители на Linux вижте Използване на Smart Panel.

След приключване на инсталацията, Вие може да решите да зададете настройките по подразбиране на Вашето устройство.

За да промените настройките по подразбиране на устройството, следвайте тези стъпки:

Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в подменютата на някои модели.

1. Изберете бутон (Menu) на контролния панел.

2. Натиснете System Setup > Machine Setup.

3. Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.

   - Language: променете езика, който се визуализира на контролния панел.

   - Date & Time: Когато настроите часа и датата, те се използват при забавено използване на факс и печат. Те се отпечатват върху доклади. Ако, обаче, те не са правилни, трябва да ги промените, за да се постигне правилно време.

     Въведете правилните час и дата чрез стрелките или от цифровата клавиатура (вж. Букви и цифри на клавиатурата).

     - Месец = 01 до 12

     - Ден = 01 до 31

     - Година = изисква четири цифри

     - Час = 01 до 12

     - Минута = 00 до 59

   - Clock Mode: Можете да настроите устройството да извежда точното време както в 12-часов, така и в 24-часов формат.

   - Toner Save: Режимът за пестене на тонер позволява на устройството да използва по-малко тонер на всяка страница. Активирането на този режим удължава живота на тонер касетата повече, от това което може да се очаква при нормален режим, но се намалява качеството на печат.

     Когато отпечатвате от компютър, можете да изключите режима за пестене на тонер от характеристиките на принтера.

   - Power Save: Когато не използвате устройството за известно време, използвайте тази функция, за да спестите енергия.

     - Когато натиснете бутона на захранването, стартирате печат или получите факс, продуктът ще се събуди от енергоспестяващия режим.

     - Натиснете (Menu) > System Setup > Machine Setup > Wakeup Event > Button Press > On на контролния панел. Когато натиснете който и да е бутон, с изключение на бутон захранване, устройството се събужда от енергоспестяващ режим.

   - Altitude Adjust: Качеството на печат се влияе от атмосферното налягане, което се определя от височината, на която се намира устройството над морското ниво. Преди да зададете стойност за надморската височина, установете на каква надморска височина се намирате (вж. Настройка на надморската височина).

4. Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.

5. Натиснете OK, за да запазите избора си.

6. Натиснете (Stop/Clear), за да се върнете в режим на готовност.

Направете справка с връзките по-долу, за да зададете други настройки, полезни за използване на устройството.

- Вижте Въвеждане на различни символи.

- Вижте Букви и цифри на клавиатурата.

- Вижте Настройване на размера и типа на хартията.

- Вижте Задаване на адресна книга с факс номера.