## قائمة النسخ

### ميزة النسخ

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (نسخ) > (Menu) > ‏Copy Feature بلوحة التحكم.

- أو اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Default Setting‏ > Copy Default على شاشة اللمس.

- أو اضغط على Copy > حدد عنصر القائمة الذي تريده على شاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

لإعداد حجم الصورة.

Copies | يمكنك إدخال عدد النُسخ باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.

Reduce/Enlarge

لتصغير أو تكبير حجم الصورة التي تم نسخها (انظر عمل نسخة مصغرة أو مكبرة).

إذا تم ضبط الجهاز على الوضع الاقتصادي، فلا تكون ميزتا التكبير والتصغير متاحتين.

Darkness | لضبط مستوى السطوع للحصول على نسخة سهلة القراءة، عندما يحتوي المستند الأصلي على علامات باهتة وصور معتمة (انظر الدكنة)
Contrast | لضبط مستوى التباين لمسح المستند الأصلي ضوئيًا بحيث يكون سهل القراءة، وذلك عندما يحتوي المستند الأصلي على محتويات باهتة أو داكنة للغاية (انظر التباين)
Original Type | لتحسين جودة النسخ من خلال تحديد نوع المستند لمهمة النسخ الحالية (انظر المستند الأصلي ).
Orientation | لإعداد اتجاه صورة المستند الأصلي.
Layout | ضبط تنسيق المخطط مثل اللوحة والنسخة المطابقة ونسخ البطاقة الشخصية وعمل نسختين/أربعة نسخ على ورقة واحدة (2/4-up) وكتيب وغيره.

- Copy Collation

- Collate Copy

ضبط الجهاز بحيث يقوم بفرز مهمة النسخ. فإذا قمت مثلاً بعمل نسختين من مستند أصلي مكون من ثلاث صفحات، فسوف تتم طباعة نسخة كاملة من المستند بصفحاته الثلاث ثم تتم بعدها طباعة نسخة كاملة ثانية.

- On: لطباعة المخرجات في مجموعات بحيث تطابق تسلسل المستندات الأصلية.

- Off: لطباعة المخرجات مفروزة في رُزم تتألف من صفحات منفردة.

- 2-Up أو 4-Up

- N-up Copy

يتم تصغير حجم الصور الأصلية وطباعة 2 أو 4 صفحات في الورقة الواحدة.

لا تتاح ميزة النسخ هذه إلا عند وضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية بالمستندات.

Poster Copy

يمكنك طباعة مستند من صفحة واحدة على 4 ورقات (Poster 2x2) أو 9 ورقات (Poster 3x3) أو 16 ورقة (Poster 4x4)، ويمكنك بعد ذلك لصق هذه الصفحات معًا لتكوين مستند بحجم لوحة.

- لا تتاح ميزة النسخ هذه إلا عند وضع المستندات الأصلية على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.

- يتم تقسيم المستند الأصلي إلى 9 أجزاء. ويتم مسح كل جزء ضوئيًا ثم طباعته واحدًا تلو الآخر بالترتيب التالي:

Clone Copy

طباعة عدة صور أصلية في صفحة واحدة. ويتم تحديد عدد الصور تلقائيًا حسب حجم الصورة الأصلية وحجم الورق.

- لا تتاح ميزة النسخ هذه إلا عند وضع المستندات الأصلية على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.

- لا يمكنك تعيين حجم النسخة باستخدام Reduce/Enlarge بالنسبة لميزة Clone Copy.

Book Copy

تتيح ميزة نسخ الكتب لك إمكانية نسخ كتاب بأكمله. إذا كان الكتاب سميكًا للغاية، فارفع الغطاء حتى تتشابك مفصلتاه مع السدادة ثم أغلق الغطاء. إذا كان الكتاب أو المجلة أكثر سمكاًَ من 30 مم، ابدأ النسخ والغطاء مفتوح.

- Off: لا تستخدم هذه الميزة.

- Left Page: استخدم هذا الخيار لطباعة الصفحة اليسرى من الكتاب.

- Right Page: استخدم هذا الخيار لطباعة الصفحة اليمنى من الكتاب.

- Both Page: استخدم هذا الخيار لطباعة كلا الصفحتين من الكتاب.

لا تتاح ميزة النسخ هذه إلا عند وضع المستندات الأصلية على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.

Booklet | يطبع الجهاز تلقائيًا على وجه واحد من الورقة أو الإثنين معًا، ويتم طيها للحصول على كتيب يضم كل الصفحات بالترتيب الصحيح. يقوم الجهاز بضبط وضع كل صورة بشكل صحيح وتصغيرها لتناسب حجم الورق المحدد.

Adjust Bkgd

تتيح هذه الميزة طباعة صورة بدون الخلفية الخاصة بها. وتعمل هذه الميزة على إزالة ألوان الخلفية، وتظهر أهميتها عند نسخ مستند أصلي يحتوي على ألوان في الخلفية، مثل صفحات الجرائد أو الكتالوجات.

- Off: لا تستخدم هذه الميزة.

- Auto: لتحسين الخلفية.

- Enhance Lev.1~2: كلما زاد الرقم، صارت الخلفية أكثر حيوية.

- Erase Lev.1~4: كلما زاد الرقم، صارت الخلفية أكثر إضاءة.

النسخ باستخدام Margin Shift

تتيح لك هذه الميزة إنشاء طرف تجليد للمستند. يمكن ضبط الصورة لأعلى أو لأسفل الصفحة و/أو إزاحتها لليمين أو اليسار.

- Off: لا تستخدم هذه الميزة.

- Auto Center: النسخ من وسط الصفحة تلقائيًا. لا تتاح هذه الخاصية إلا عند وضع المستندات الأصلية على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.

- Custom Margin: أدخل الهامش الأيسر والأيمن والعلوي والسفلي باستخدام لوحة الأرقام.

النسخ باستخدام Edge Erase

تتيح لك مسح النقاط الناشئة عن الثقوب وتجاعيد الثني وعلامات التدبيس بطول أي من الحواف الأربع للمستند.

- Off: لا تستخدم هذه الميزة.

- SmallOriginal: مسح حافة المستند الأصلي إذا كان صغيرًا. لا تتاح هذه الخاصية إلا عند وضع المستندات الأصلية على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.

- Hole Punch: مسح علامات ثقوب تجليد الكتاب.

- Book Center: مسح الجزء الأوسط من الصفحة والذي يكون باللون الأسود وأفقيًا، عند نسخ كتاب. لا تتاح هذه الخاصية إلا عند وضع المستندات الأصلية على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.

- Border Erase: أدخل الهامش الأيسر والأيمن والعلوي والسفلي باستخدام لوحة الأرقام.

النسخ باستخدام Gray Enhance | عند عمة نسخة بتدرج الرمادي، استخدم هذه الميزة للحصول على جودة أفضل لإخراج النسخ.
النسخ باستخدام Watermark | يسمح لك خيار العلامة المائية بطباعة نص فوق مستند موجود. فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدامه عندما ترغب في طباعة أحرف كبيرة باللون الرمادي لكلمة "DRAFT" (مسودة) أو "CONFIDENTIAL" (سري) بشكل مائل على الصفحة الأولى أو جميع صفحات مستند ما.

Duplex

يمكنك ضبط الجهاز لطباعة النسخ على وجهي الورقة.

- تم إيقاف التشغيل: للطباعة في الوضع العادي.

- ‎‎‎1-‎>2Side Short

- ‎‎‎1-‎>‎‎2Side Long

Duplex (تابع)

- ‎‎2-‎>1Side‎‎

- ‎‎2-‎>2Side‎‎

- ‎2->1Side ROT2

### إعداد النسخ

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

اضغط على (نسخ) > (Menu) > ‏Copy Setup بلوحة التحكم.

العنصر | الوصف
--- | ---
Change Default | لإعادة تعيين قيمة أو الإعداد على الحالة الافتراضية التي تم شراء الطابعة بها.