## Основные операции печати

Специальные функции печати описаны в Расширенном руководстве (см. Использование дополнительных параметров печати).

### Печать

Если вы используете ОС Macintosh или Linux, см. Расширенное руководство руководство (Печать в Macintosh или Печать в Linux).

Окно Настройка печати приведено для программы «Блокнот» из системы Windows 7.

1. Откройте документ, который необходимо распечатать.

2. Выберите пункт Печать в меню Файл.

3. Выберите нужное устройство из списка Выберите принтер.

4. В окне Печать находятся основные настройки печати: число копий и диапазон страниц для печати.

   Чтобы воспользоваться расширенными свойствами печати, щелкните Свойства или Настройка в окне Печать (см. Доступ к настройкам печати).

5. Чтобы приступить к печати, нажмите кнопку ОК или Печать в окне Печать.

### Отмена задания печати

Если задание печати находится в очереди или буфере, его можно отменить следующим образом:

- Открыть это окно можно, дважды щелкнув значок устройства () на панели задач Windows.

- Отменить текущее задание также можно, нажав на панели управления кнопку (Стоп/Сброс).

### Доступ к настройкам печати

- В зависимости от используемого устройства окно Настройка печати может отличаться от описанного в данном руководстве.

- При выборе параметра в окне Настройка печати может отобразиться предупреждающая пометка: или . Знак обозначает, что выбор этого параметра возможен, но не рекомендуется, а знак обозначает, что этот параметр невозможно выбрать из-за настроек устройства или из-за системной среды.

1. Откройте документ, который необходимо распечатать.

2. Выберите пункт Печать в меню файла. Откроется диалоговое окно Печать.

3. Выберите нужное устройство из списка Выберите принтер.

4. Нажмите Свойства или Настройка.

   Вы можете проверить текущее состояние устройства с помощью кнопки Состояние принтера (см. Работа с приложением Samsung Printer Status ).

#### Использование набора параметров

Параметр Предустановки, который находится на каждой вкладке (за исключением вкладки Samsung), позволяет сохранить текущие настройки для дальнейшего использования.

Для того чтобы сохранить Предустановки, выполните следующие действия:

1. Установите нужные настройки на каждой вкладке.

2. Введите имя нового набора настроек в поле Предустановки.

3. Нажмите кнопку (Добавить). При сохранении набора настроек Предустановки сохраняются все текущие настройки драйвера.

Выберите дополнительные опции и нажмите кнопку (Обновить), настройки добавятся в созданные вами предустановки. Для того чтобы применить сохраненный набор настроек, выберите его из раскрывающегося списка Предустановки. Теперь устройство настроено для печати в соответствии с заданными параметрами. Для того чтобы удалить сохраненные настройки, выберите их в раскрывающемся списке Предустановки и щелкните (Удалить).

Для восстановления исходных параметров драйвера принтера выберите пункт По умолчанию из раскрывающегося списка Предустановки.

### Использование справки

Щелкните по нужному параметру в окне Настройка печати и нажмите клавишу F1 на клавиатуре.

### Экопечать

Функция Экономия уменьшает расход тонера и бумаги. Функция Экономия позволяет экономить ресурсы и использовать более экологичные методы печати.

Если вы нажмете кнопку Экопечать на панели управления, включится режим Экопечати. По умолчанию для режима экопечати установлено значение Несколько страниц на стороне (2) и Экономия тонера.

#### Настройка режима экопечати на панели управления

Если ваше устройство снабжено кнопками +/- на панели управления или если устройство (см. Обзор панели управления):

параметры устройства можно настроить с помощью меню Параметры устройств в программе Samsung Easy Printer Manager или разделе Machine программы Printer Settings Utility.

- Пользователи ОС Windows и Macintosh, см. Параметры устройств.

- Пользователи Linux, см. Использование программы Smart Panel.

- Параметры печати, заданные в драйвере устройства, имеют приоритет над параметрами, установленными на панели управления.

- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться по-разному (см. Доступ в меню)

- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку OK.

1. Выберите (Меню) > Настр. сист. > Настройка > Параметры эко на панели управления.

2. Выберите желаемый параметр и нажмите OK.

   - Реж. по умолч. Выберите этот параметр, чтобы включить или выключить режим экопечати. (Эконом. тонера/2 копии/стр.)

     - Выкл.: Выключите режим экопечати.

     - Вкл.: Включите режим экопечати.

     Если вы включили режим экопечати с паролем, с помощью приложения SyncThru™ Web Service (вкладка Настройки > Параметры устройства > Система > Эконом. > Настройки) или Samsung Easy Printer Manager (Параметры устройств > Эконом.), появится сообщение Принудительно. Для изменения состояния режима экопечати нужно ввести пароль.

   - Выбрать шабл. Выполните настройку с помощью Syncthru™ Web Service или Samsung Easy Printer Manager. Прежде чем выбрать этот элемент, настройте функцию экопечати с помощью приложения SyncThru™ Web Service (вкладка Настройки > Параметры устройства > Система > Эконом. > Настройки или Samsung Easy Printer Manager (Параметры устройств > Эконом.).

     - Экон. по умол.: Устройство настроено на режим Экон. по умол..

     - Нестанд. экон.: Выберите нужные параметры.

3. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения.

#### Настройка режима эко в драйвере

Откройте вкладку Эконом. и установите режим экопечати. Если вы увидите изображение эко (), это будет означать, что режим экопечати включен.

##### Параметры экономии

- Настройки по умолчанию: Следуйте настройкам панели управления устройства.

- Нет: Отключает режим экопечати.

- Экономичная печать: Включает режим экопечати. Активируйте различные элементы экопечати, которые вы хотите использовать.

- Пароль: Если режим экопечати включил администратор, то для смены его состояния необходимо ввести пароль.

##### Просмотр результатов

Просмотр результатов отображает количественные результаты снижения выброса оксида углерода, экономии электроэнергии, а также бумаги, в соответствии с выбранными вами настройками.

- При расчете этих результатов общее число отпечатанной бумаги приравнивается к сотне, без пустой страницы, при отключенном режиме экопечати.

- Коэффициенты расчета CO2, энергии и бумаги взяты из базы IEA, индекса Министерства внутренних дел и связи Японии, и www.remanufacturing.org.uk. Каждая модель обладает различным индексом.

- Под потреблением питания в режиме печати понимается среднее потребление питания устройством.

- Отображается приблизительное значение. Фактические значения экономии могут различаться в зависимости от используемой операционной системы, характеристик компьютера и программных приложений, способа подключения, типа и размера материалов, сложности задачи и т.д.