## Nastavitev admin

Postavka | Opis
--- | ---
Password Protect | Za določitev gesla za dostop na meni Admin Setup. Izberite On za uporabo te funkcije in vnesite geslo.
Change Password | Za zamenjavo gesla naprave za dostop do Admin Setup.

Maintenance

- Clean Fuser: Očisti grelno enoto z izpisom strani. Na izpisani strani so madeži od tonerja.

- CLR Empty Msg. Prepreči, da bi se na zaslonu izpisalo opozorilo o pomanjkanju tonerja Toner Low Alert.

- Supplies Info. Omogoča, da preverite, koliko strani je bilo natisnjenih in koliko tonerja je še v kartuši.

- Toner Low Alert: Če je v kartuši zmanjkalo tonerja, se prikaže sporočilo, ki vas opozori na zamenjavo kartuše s tonerjem. Izberete lahko možnost, da se to sporočilo prikaže ali ne.

- Ram Disk: Omogoči/onemogoči RAM disk za upravljanje opravil. Glede na velikost nameščenega dodatnega pomnilnika, lahko RAM disk nastavite med 32 in 64 MB. Ta opcija ni ponujena, če nimate nameščene naprave za masovno shranjevanje (disk).