## Osnovno kopiranje

Za posebne lastnosti tiskanja poglejte v Napredna navodila (glejte Meni za kopiranje).

### Osnovna kopija

Če ima vaša naprava za gumba +/- na nadzorni plošči (glejte Pregled nadzorne plošče):

1. Položite posamezen izvirnik z vsebino obrnjeno navzdol, na stekleno ploščo optičnega čitalnika.

2. Če želite prilagoditi nastavitve kopiranja, vključno s temnostjo, vrsto originala in več, opravite to s pomočjo Device Settings v programu Samsung Easy Printer Manager ali razdelku Machine v programu Printer Settings Utility.

   - Uporabniki OS Windows in Macintosh glejte Device Settings.

   - Uporabniki OS Linux glejte Uporaba programa Smart Panel.

3. Po potrebi vnesite število želenih kopij z gumboma +/-.

4. Pritisnite (Start).

1. Pritisnite (kopiraj) na nadzorni plošči.

2. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

3. Če želite z uporabo gumbov na nadzorni plošči prilagoditi nastavitve kopiranja, vključno z Reduce/Enlarge, Darkness, Contrast, Original Typein ostalimi (glejte Spreminjanje nastavitev za vsako kopijo).

4. Z uporabo puščice ali številčnice vpišite številko kopij.

5. Pritisnite (Start).

Če želite med potekom preklicati tiskalni posel, pritisnite gumb (Stop/Clear) in kopiranje se bo zaustavilo.

### Spreminjanje nastavitev za vsako kopijo

Naprava ponuja privzete nastavitve za kopiranje, tako da lahko hitro in enostavno naredite kopijo.

- Če med nastavljanjem možnosti kopiranja pritisnete gumb (Stop/Clear) dvakrat, bodo vse možnosti, ki ste jih nastavili za trenutno kopiranje, preklicane in obnovljene na privzeto nastavitev. Lahko pa se bodo privzete nastavitve po končanem kopiranju samodejno obnovile.

- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte Odpiranje menija).

  Če ima vaša naprava za gumba +/- na nadzorni plošči:

  Lahko prilagodite nastavitve kopiranja, kot so temnost, vrsta originala in več, opravite to s pomočjo Device Settings v programu Samsung Easy Printer Manager ali razdelku Machine v programu Printer Settings Utility.

  - Uporabniki OS Windows in Macintosh glejte Device Settings.

  - Uporabniki OS Linux glejte Uporaba programa Smart Panel.

- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti OK za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

#### Potemnitev

Če so v izvirniku težko berljivi znaki in temne slike, lahko prilagodite svetlost in naredite kopijo, ki jo boste lahko lažje prebrali.

1. Izberite (kopiraj) > (Menu) > Copy Feature > Darkness na nadzorni plošči.

2. Izberite želeno možnost in pritisnite OK.

   Na primer Light+5 je najbolj svetlo, Dark+5 pa je najbolj temno.

3. Pritisnite (Stop/Clear) za vrnitev v stanje pripravljenosti.

#### kontrast

Meni Contrast vam omogoča povečevanje ali zmanjševanje razlike med temnimi in svetlimi območji podobe.

1. Izberite (kopiraj) > (Menu) > Copy Feature > Contrast na nadzorni plošči.

2. Izberite želeno možnost in pritisnite OK.

   Izberite Dark, da povečate kontrast, in Light, da ga zmanjšate.

3. Pritisnite (Stop/Clear) za vrnitev v stanje pripravljenosti.

#### Izvirnik

Z nastavitvijo vrste izvirnika izboljšate kakovost tiskanja, in sicer tako, da izberete vrsto dokumenta za trenutno kopiranje.

1. Na nadzorni plošči izberite (kopiranje) > (Menu) > Copy Feature > Original Type.

2. Izberite želeno možnost in pritisnite OK.

   - Text: Primerno za dokumente, na katerih je večinoma besedilo.

   - Text/Photo: Primerno za dokumente z besedilom in fotografijami.

     Če je besedilo na natisnjenem dokumentu nejasno, izberite Text, da se izpiše jasno besedilo.

   - Photo: Primerno, ko so izvirniki fotografije.

3. Pritisnite (Stop/Clear) za vrnitev v stanje pripravljenosti.

#### Pomanjšana ali povečana kopija

Ko kopirate izvirnike na podajalniku dokumentov ali optičnem bralniku, lahko pomanjšate ali povečate velikost kopirane slike od 25 % do 400 %.

- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije variacij).

- Če ima naprava nastavljen način Eco, lastnosti pomenjševanja in povečevanja niso na voljo.

##### Izbira vnaprej določenih velikosti

1. Izberite (kopiraj) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge na nadzorni plošči.

2. Izberite želeno možnost in pritisnite OK.

3. Pritisnite (Stop/Clear) za vrnitev v stanje pripravljenosti.

##### Sprememba velikosti kopije z neposrednim vnosom velikosti

1. Izberite (kopija) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom na nadzorni plošči.

2. S pomočjo numerične tipkovnice vnesite velikost kopije, ki jo želite uporabiti.

3. Če želite shraniti izbiro, pritisnite OK.

4. Pritisnite (Stop/Clear) za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Pri izdelavi pomanjšanih kopij se lahko na dnu kopije pojavijo črne črte.

### Kopiranje osebnega dokumenta

Vaša naprava lahko tiska dvostranski original na en list papirja.

Naprava natisne prvo stran izvirnika na zgornjo polovico papirja in drugo stran na spodnjo polovico papirja, ne da bi pomanjšala velikost izvirnika. Ta funkcija pomaga pri kopiranju manjših predmetov, kot je poslovna vizitka.

- Ko uporabljate to funkcijo, morate položiti izvirnik na stekleno ploščo optičnega čitalnika.

- Če je naprava nastavljena na način Eco, potem ta lastnost ni na voljo.

Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na model.

1. Pritisnite ID Copy na nadzorni plošči.

2. Položite sprednjo stran izvirnika na steklo optičnega bralnika, mesto je označeno s puščicami. Nato zaprite pokrov optičnega čitalnika.

3. Na zaslonu se pojavi Place Front Side and Press [Start].

   Če ima vaša naprava na nadzorni plošči gumba +/-, na nadzorni plošči zasveti sprednji LED.

4. Pritisnite (Start).

   Vaša naprava bo pričela optično brati sprednjo stran in prikaže Place Back Side and Press [Start].

   Če ima vaša naprava na nadzorni plošči gumba +/-, na nadzorni plošči zasveti zadnji LED.

5. Obrnite izvirnik in ga položite na steklo optičnega čitalnika, kot to kažejo puščice. Nato zaprite pokrov optičnega čitalnika.

6. Pritisnite gumb (Start).

- Če ne pritisnete na gumba (Start) se bo kopirala samo prednja stran.

- Če je izvirnik večji od območja za tiskanje, se nekateri deli mogoče ne bodo natisnili.