## Význam LED kontrolky stavu

Farba LED indikátora indikuje aktuálny stav zariadenia.

- V závislosti od modelu alebo krajiny nie sú k dispozícii niektoré LED kontrolky (pozrite Ovládací panel – prehľad).

- Ak chcete vyriešiť problém, pozrite si oznámenie o chybe a zodpovedajúce pokyny, ktoré nájdete v časti na riešenie problémov (pozrite Význam zobrazených správ).

- Chybu môžete odstrániť aj pomocou pokynov v okne programu Samsung Printing Status alebo Smart Panel na počítači (pozrite Používanie aplikácie Samsung Printer Status alebo Používanie aplikácie Smart Panel).

- Ak problém pretrváva, obráťte sa na zástupcu servisu.

LED kontrolka | Stav | Opis
--- | --- | ---
Status | Vypnuté | Zariadenie je v režime off-line.
Zelená | Bliká | Keď podsvietenie bliká, zariadenie prijíma alebo tlačí údaje.

Svieti

- Zariadenie je v režime on-line a pripravené na používanie.

Červená

Bliká

- Vyskytla sa nepatrná chyba a zariadenie čaká na jej odstránenie. Skontrolujte oznam na displeji. Po odstránení problému bude zariadenie pokračovať v operácii.

- V kazete zostalo malé množstvo tonera. Predpokladaná životnosť kazety[a] sa blíži ku koncu. Pripravte si novú kazetu na výmenu. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšiť opätovným rozprestretím tonera (pozrite Rozprestretie tonera).[b]

Svieti

- Kazeta s tonerom už takmer dosiahla koniec svojej predpokladanej životnosti[a]. Odporúčame kazetu s tonerom vymeniť (pozrite Výmena tonerovej kazety).

- Kryt je otvorený. Zatvorte kryt.

- Pri príjme alebo tlači dát nie je v zásobníku žiadny papier. Vložte papier do zásobníka.

- Zariadenie prestalo fungovať z dôvodu vážnej chyby. Skontrolujte oznam na displeji (pozrite Význam zobrazených správ).

- Zasekol sa papier (pozrite Odstránenie uviaznutého papiera).

() WPS[b] | Modrá | Bliká | Zariadenie sa pripája do bezdrôtovej siete.
Zapnuté | Zariadenie je pripojené do bezdrôtovej siete (pozrite Nastavenie bezdrôtovej siete).
Vypnuté | Zariadenie je odpojené od bezdrôtovej siete.
() Power | Modrá | Svieti | Zariadenie je v úspornom režime.
Vypnuté | Zariadenie je v pohotovostnom režime alebo je vypnuté.
Eco | Zelená | Svieti | Režim Eco je aktivovaný. Predvolené nastavenie režimu Eco je 2-up a Toner save.
Vypnuté | Režim Eco je deaktivovaný.
Toner [b] | Oranžová | Bliká | V kazete zostalo malé množstvo tonera. Blíži sa koniec predpokladanej životnosti kazety[a] s tonerom. Pripravte si novú kazetu na výmenu. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšiť opätovným rozprestretím tonera (pozrite Rozprestretie tonera).
Zapnuté | Kazeta s tonerom už takmer dosiahla koniec svojej predpokladanej životnosti[a]. Odporúčame kazetu s tonerom vymeniť (pozrite Výmena tonerovej kazety).
Vypnuté | Všetky tonerové kazety majú normálnu kapacitu.

[a] Predpokladaná životnosť kazety znamená očakávanú alebo stanovenú životnosť kazety, ktorá poukazuje na priemernú kapacitu výtlačkov a zodpovedá požiadavkám normy ISO/IEC 19752. Počet strán závisí od podmienok prostredia prevádzky, miery pokrytia strán tlačou, dĺžky prestávok medzi tlačou, obrázkov a typu a veľkosti používaného média. V kazete môže zostať malé množstvo tonera aj napriek tomu, že LED kontrolka bliká červeno a tlačiareň prestane tlačiť.

[b] V závislosti od modelu alebo krajiny nie sú k dispozícii niektoré LED kontrolky (pozrite Ovládací panel – prehľad).