## Špecifikácie

### Všeobecné špecifikácie

Nižšie uvedené technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Aktuálne informácie sa nachádzajú na stránke www.samsung.com.

Položky | Opis
--- | ---
Rozmery | Šírka x dĺžka x výška | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm
Hmotnosť | Zariadenie so spotrebným materiálom | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 kg
Hladina hluku[b] | Pohotovostný režim | Menej ako 26 dB (A)
Režim tlače | Menej ako 50 dB (A)
Režim kopírovania | Sklenená doska skenera | Menej ako 50 dB (A)
Podávač dokumentov | Menej ako 52 dB (A)
Režim skenovania | Sklenená doska skenera | Menej ako 52 dB (A)
Podávač dokumentov | Menej ako 54 dB (A)
Teplota | Prevádzka | 10 až 32 °C
Skladovanie (zabalené) | -20 až 40 °C
Vlhkosť | Prevádzka | Relatívna vlhkosť 20 až 80 %
Skladovanie (zabalené) | Relatívna vlhkosť 10 až 90 %
Napájanie[c] | modely s napätím 110 V | Striedavý prúd 110 – 127 V
modely s napätím 220 V | Striedavý prúd 220 – 240 V
Spotreba energie | Priemerný prevádzkový režim | Menej než 310 W
Pohotovostný režim | Menej než 30 W

Úsporný režim

- SCX-340x Series: Menej než 1,2 W

- SCX-340xW Series: Menej než 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Menej než 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Menej než 2,1 W

Režim vypnutia | Menej než 0,45 W
Bezdrôtové pripojenie [d] | Modul | T77H262

[a] Hmotnosť a rozmery sa merajú bez slúchadla.

[b] Hladina akustického tlaku, ISO 7779. Testovaná konfigurácia: základná inštalácia zariadenia, papier A4, jednostranná tlač.

[c] Správne napätie (V), frekvenciu (Hz) a prúd (A) pre toto zariadenie nájdete na výkonovom štítku.

[d] Iba bezdrôtové modely (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

### Technické špecifikácie tlačových médií

Typ | Formát | Rozmery | Hmotnosť tlačového média/kapacita[a]
--- | --- | --- | ---
Tray | Ručné podávanie do zásobníka[b]

Obyčajný papier

Letter

216 x 279 mm

Gramáž 71 až 85 g/m2

- 150 listov 80 g/m2

Gramáž 71 až 85 g/m2

- 1 list

Legal | 216 x 356 mm
US Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Obálka

Obálka Monarch

98 x 191 mm

Gramáž 75 až 90 g/m2

- 10 listov

Gramáž 75 až 90 g/m2

- 1 list

Obálka No. 10 | 105 x 241 mm
Obálka DL | 110 x 220 mm
Obálka C5 | 162 x 229 mm

Hrubý papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

Gramáž 86 až 120 g/m2

- 50 listov 120 g/m2

Gramáž 86 až 120 g/m2

- 1 list

Tenký papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

Gramáž 60 až 70 g/m2

- 160 listov 60 g/m2

Gramáž 60 až 70 g/m2

- 1 list

Cotton

Pozrite si časť Obyčajný papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

Gramáž 75 až 90 g/m2

- 150 listov 80 g/m2

Gramáž 75 až 90 g/m2

- 1 list

Farebne

Pozrite si časť Obyčajný papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

Gramáž 75 až 90 g/m2

- 150 listov 80 g/m2

Gramáž 75 až 90 g/m2

- 1 list

Predtlačený papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

Gramáž 75 až 90 g/m2

- 150 listov 80 g/m2

Gramáž 75 až 90 g/m2

- 1 list

Recycled

Pozrite si časť Obyčajný papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

Gramáž 60 až 90 g/m2.

- 150 listov 80 g/m2

Gramáž 60 až 90 g/m2.

- 1 list

Štítky[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Pozrite si časť Obyčajný papier

Gramáž 120 až 150 g/m2

- 10 listov

Gramáž 120 až 150 g/m2

- 1 list

Kartón

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Postcard 4x6

Pozrite si časť Obyčajný papier

Gramáž 121 až 163 g/m2

- 10 listov

Gramáž 121 až 163 g/m2

- 1 list

kancelársky papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

- 10 listov

- 1 list

Archive

Pozrite si časť Obyčajný papier

Pozrite si časť Obyčajný papier

- 100 listov

- 1 list

Minimálny formát (vlastný) | 76 x 127 mm | Gramáž 60 až 163 g/m2
Maximálny formát (vlastný) | 216 x 356 mm
[a] Maximálna kapacita závisí od hmotnosti tlačového média, jeho hrúbky a od podmienok okolitého prostredia. [b] 1 list pri ručnom podávaní. [c] Hladkosť štítkov používaných v tomto zariadení je 100 až 250 (sheffield). Ide o číselnú hodnotu úrovne hladkosti.

### Požiadavky na systém

#### Microsoft® Windows®

Operačný systém | Požiadavka (odporúčané)
--- | ---
PROCESOR | PAMÄŤ RAM | Voľné miesto na pevnom disku
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB až 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz, 32-bitový alebo 64-bitový procesor alebo výkonnejší | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Podpora pre grafiku DirectX® 9 so 128 MB pamäte (na používanie motívu Aero).

- Jednotka DVD-R/W

Windows Server® 2008 R2 | Procesory Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) alebo 1,4 GHz (x64) (2 GHz alebo výkonnejšie) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Minimálnou požiadavkou pre všetky operačné systémy je prehliadač Internet Explorer 6.0 alebo novší.

- Softvér môžu inštalovať iba používatelia s oprávnením správcu.

- Služba Windows Terminal Services je kompatibilná so zariadením.

- Ak používate Windows 2000, je potrebný Service Pack 4 alebo vyšší.

#### Macintosh

Operačný systém | Požiadavky (odporúčané)
--- | ---
Procesor | Pamäť RAM | Voľné miesto na pevnom disku

Mac OS X 10.4

- Procesory Intel®

- PowerPC G4/G5

- 128 MB pre počítače Macintosh s procesorom Power PC (512 MB)

- 512 MB pre počítače Macintosh s procesorom Intel (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Procesory Intel®

- Procesor Power PC G4/G5 s frekvenciou 867 MHz alebo vyššou

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Procesory Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Procesory Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Položky | Požiadavky
--- | ---

Operačný systém

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bitový)

Fedora 5 – 13 (32/64-bitový)

SuSE Linux 10.1 (32-bitový)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bitový)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bitový)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-bitový)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bitový)

Debian 4.0, 5.0 (32/64-bitový)

PROCESOR | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
PAMÄŤ RAM | 512 MB (1 GB)
Voľné miesto na pevnom disku | 1 GB (2 GB)

### Sieťové prostredie

Iba sieťové a bezdrôtové modely (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

Na zariadení je potrebné nastaviť sieťové protokoly, aby ste ho mohli používať ako sieťové zariadenie. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sieťové prostredia podporované zariadením.

Položky | Špecifikácie
--- | ---

Sieťové rozhranie

- Ethernet 10/100 Base-TX káblová LAN

- 802.11b/g/n bezdrôtová sieť LAN

Sieťový operačný systém

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Rôzne distribúcie systému Linux

- Mac OS X 10.4 –10.7

Sieťové protokoly

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Štandardná tlač cez protokol TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

- Autentifikácia: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Šifrovanie: WEP64, WEP128, TKIP, AES