## Význam zobrazených správ

Správy zobrazené na ovládacom paneli oznamujú stav zariadenia alebo poruchy. V nasledujúcej tabuľke je uvedený význam jednotlivých správ a navrhované riešenia na opravu prípadného problému.

- Zariadenia SCX-340x/SCX-340xW Series nepodporujú túto funkciu. Chybu môžete odstrániť aj pomocou pokynov v okne programu Printing Status alebo v okne programu Smart Panel (pozrite Používanie aplikácie Samsung Printer Status alebo Používanie aplikácie Smart Panel).

- Ak správa nie je v tabuľke, vypnite a zapnite napájanie a znovu zopakujte tlač úlohy. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zástupcu servisu.

- Keď požadujete servis, oznámte servisnému pracovníkovi obsah zobrazenej správy.

- V závislosti od možností a modelov sa niektoré hlásenia nemusia na displeji zobrazovať.

- [číslo chyby] uvádza číslo chyby.

### Oznámenia týkajúce sa zaseknutého papiera

Správa | Význam | Navrhované riešenia
--- | --- | ---
Document jam. Remove jam | Vložený originálny dokument uviazol v podávači dokumentov. | Odstráňte uviaznutý papier (pozrite Odstraňovanie zaseknutých originálov).

Jam or empty

Door open&close

- Došlo k uviaznutiu papiera v oblasti podávania papiera.

- V zásobníku nie je papier.

- Odstráňte uviaznutý papier (pozrite V zásobníku).

- Vložte papier do zásobníka (pozrite Vkladanie papiera do zásobníka).

Paper Jam inside machine | Vo vnútri zariadenia uviazol papier. | Odstráňte uviaznutý papier (pozrite Vo vnútri zariadenia).

### Oznámenia týkajúce sa tonera

Správa | Význam | Navrhované riešenia
--- | --- | ---
Install Toner Cartridge | Kazeta s tonerom nie je nainštalovaná. | Nainštalujte kazetu s tonerom.
Not Compatible toner cartridge | Inštalovaná kazeta s tonerom nie je určená pre Vaše zariadenie. | Nainštalujte kazetu s tonerom spoločnosti Samsung, ktorá je určená pre toto zariadenie.
Prepare new cartridge | V kazete zostalo iba malé množstvo tonera. Blíži sa koniec odhadovanej životnosti kazety s tonerom. | Pripravte novú kazetu na výmenu. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšiť opätovným rozprestretím tonera (pozrite Rozprestretie tonera).

Replace new cartridge

Kazeta s tonerom dosiahla koniec svojej predpokladanej životnosti.

Predpokladaná životnosť kazety znamená očakávanú životnosť kazety s tonerom, ktorá poukazuje na priemernú kapacitu výtlačkov a je vypočítaná podľa normy ISO/IEC 19752 (pozrite Dostupné doplnky). Počet strán môže byť ovplyvňovaný operačným prostredím, miery pokrytia strán tlačou, dĺžkou prestávok medzi tlačou, typom, percentuálnym pokrytím a formátom používaného média. V kazete môže zostať malé množstvo tonera aj po tom, ako sa zobrazí výzva na výmenu kazety a tlačiareň prestane tlačiť.

- Vybrať si môžete Stop alebo Continue ako je to zobrazené na ovládacom paneli. Ak zvolíte Stop, zariadenie prestane tlačiť a ak nevymeníte kazetu, nebude možné v tlači pokračovať. Ak zvolíte Continue, zariadenie bude v tlači pokračovať, kvalitu tlače však nebude možné zaručiť.

- Pre zabezpečenie najlepšej kvality tlače vymeňte kazetu s tonerom po zobrazení tejto správy. Používanie kazety po tejto situácii môže viesť k problémom s kvalitou tlače (pozrite Výmena tonerovej kazety).

  Spoločnosť Samsung neodporúča používanie iných ako originálnych tonerových kaziet Samsung, ako sú napríklad znovu naplnené alebo repasované kazety. Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť kvalitu neoriginálnych kaziet, ktorých toner nie je značky Samsung. Záruka zariadenia sa nevzťahuje na servis ani opravy potrebné v dôsledku používania neoriginálnych kaziet, ktorých toner nie je značky Samsung.

Kazeta s tonerom dosiahla koniec predpokladanej životnosti. Zariadenie môže prestať tlačiť. | Vymeňte tonerovú kazetu (pozrite Výmena tonerovej kazety).

### Oznámenia týkajúce sa zásobníka

Správa | Význam | Navrhované riešenia
--- | --- | ---

Jam or empty

Door open&close

- Došlo k uviaznutiu papiera v oblasti podávania papiera.

- V zásobníku nie je papier.

- Odstráňte uviaznutý papier (pozrite V zásobníku).

- Vložte papier do zásobníka (pozrite Vkladanie papiera do zásobníka).

### Oznámenia týkajúce sa siete

Správa | Význam | Navrhované riešenia
--- | --- | ---
Network Problem: IP Conflict | Nastavenú sieťovú adresu IP používa niekto iný. | Skontrolujte adresu IP a v prípade potreby ju znovu nastavte (pozrite Tlač správy o konfigurácii siete).
Wireless Network Error | Bezdrôtový modul nie je nainštalovaný. | Volajte servis.

### Rozličné správy

Správa | Význam | Navrhované riešenia
--- | --- | ---
Door Open Close it | Kryt nie je správne zaistený. | Zatvorte kryt tak, aby zapadol na svoje miesto.
Door of scanner is open. | Kryt podávača dokumentov nie je riadne zaistený. | Zatvorte kryt tak, aby zapadol na svoje miesto.
Error [číslo chyby] Turn off then on | Zariadenie sa nedá ovládať. | Reštartujte napájanie a znovu skúste tlačovú úlohu. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na odborný servis.
Error [číslo chyby] Call for service
Scanner Locked | Skener je zablokovaný. | Vypnite a znovu zapnite napájanie. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na odborný servis.