## Težave z optičnim branjem

Stanje | Predlagane rešitve
--- | ---

Optični čitalnik ne deluje.

- Preverite, ali je izvirnik nameščen na stekleno ploščo optičnega bralnika z vsebino obrnjeno navzdol ali pa z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glajte Nalaganje izvirnikov).

- Morda ni dovolj pomnilnika za shranjevanje dokumenta, ki ga želite optično prebrati. To ugotovite z uporabo funkcije za predhodno optično branje. Zmanjšajte stopnjo ločljivosti optičnega branja.

- Preverite, ali je kabel tiskalnika pravilno povezan.

- Prepričajte se, da kabel tiskalnika ni poškodovan. Uporabite raje kabel, ki zagotovo deluje. Če je potrebno, kabel zamenjajte.

- Preverite, ali je optični čitalnik pravilno konfiguriran. Preverite nastavitve optičnega branja v SmarThru Office ali želeni aplikaciji in se prepričajte, da je optično branje bilo poslano na prava vrata (na primer, USB001).

Optični čitalnik deluje zelo počasi.

- Preverite, ali naprava tiska prejete podatke. Če se podatki natisnejo, po končanem tiskanju optično preberite dokument.

- Optično branje slik traja dlje, kot optično branje besedila.

- V načinu optičnega branja je komuniciranje počasnejše, saj je za analizo in reprodukcijo optično prebrane slike potreben velik pomnilnik. Nastavite računalnik na način tiskanja ECP preko nastavitve v BIOS-u. S tem se bo povečala hitrost. Za podrobnosti o nastavitvah BIOS-a preberite navodila za uporabo računalnika.

Na zaslonu računalnika se pojavi sporočilo:

- Naprave ni možno nastaviti na želen način H/W.

- Vrata uporablja drug program.

- Vrata so blokirana.

- Optični čitalnik prejema ali tiska podatke. Poizkusite znova po končanem trenutnem opravilu.

- Neveljavna ročica.

- Optično branje ni bilo uspešno.

- Mogoče je v teku opravilo kopiranja ali tiskanja. Poizkusite znova po končanem opravilu.

- Izbrana vrata so trenutno v uporabi. Ponovno zaženite računalnik in poskusite znova.

- Kabel tiskalnika morda ni pravilno povezan ali pa je naprava izklopljena.

- Gonilnik optičnega čitalnika ni nameščen ali pa okolje delovanja ni pravilno nastavljeno.

- Preverite, ali je naprava pravilno povezana in vklopljena, nato pa ponovno zaženite računalnik.

- Mogoče kabel USB ni pravilno povezan ali pa je naprava izklopljena.