## Описание индикаторов состояния

Цвет индикатора показывает текущее состояние устройства.

- Некоторые индикаторы могут различаться в зависимости от модели и региона (см. Обзор панели управления).

- Для устранения неисправности прочтите сообщение об ошибке и указания соответствующего раздела главы «Устранение неисправностей» (см. Сведения о сообщениях на дисплее).

- Также неисправность можно устранить, следуя указаниям программ Состояние принтера Samsung или Smart Panel на компьютере (см. Работа с приложением Samsung Printer Status или Использование программы Smart Panel).

- Если неисправность не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.

индикаторы | Состояние | Описание
--- | --- | ---
Состояние | Выкл | Устройство выключено.
Зеленый | Мигает | Мигание означает, что устройство выполняет печать или прием факса.

Вкл

- Устройство включено и готово к использованию.

Красный

Мигает

- Произошла несущественная ошибка, и устройство ожидает ее сброса. Прочтите сообщение на дисплее. После сброса ошибки устройство продолжит выполнение операции.

- В картридже осталось небольшое количество тонера. Предположительный срок службы картриджа[a] истекает. Приготовьте новый картридж для замены. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера (см. Перераспределение тонера).[b]

Вкл

- Предположительный срок службы картриджа почти истек[a] Рекомендуется заменить картридж с тонером (см. Замена картриджа).

- Открыта крышка. Закройте крышку.

- При получении или печати данных в лотке отсутствует бумага. Загрузите бумагу в лоток

- Работа устройства остановлена из-за серьезной ошибки. Прочтите сообщение на дисплее (см. Сведения о сообщениях на дисплее).

- Произошло замятие бумаги (см. Удаление замятой бумаги).

() WPS[b] | Синий | Мигает | Идет подключение устройства к беспроводной сети.
Включен | Идет подключение устройства к беспроводной сети (см. Настройка беспроводной сети).
Выкл | Устройство отключено от беспроводной сети.
( (Питание) | Синий | Вкл | Устройство находится в режиме энергосбережения.
Выкл | Устройство находится в режиме готовности или выключено.
Экономия | Зеленый | Вкл | Режим Экопечати включен. Настройки экопечати, заданные по умолчанию: 2 копии на странице и экономия тонера.
Выкл | Режим Экопечати выключен.
Тонер [b] | Оранжевый | Мигает | В картридже осталось небольшое количество тонера. Предположительный срок службы[a] картриджа истекает. Приготовьте новый картридж для замены. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера (см. Перераспределение тонера).
Включен | Предположительный срок службы картриджа почти истек[a] Рекомендуется заменить картридж с тонером (см. Замена картриджа).
Выкл | Запас тонера во всех картриджах достаточный.

[a] Расчетный срок службы картриджа определяется средним количеством отпечатков согласно стандарту ISO/IEC 19752. Фактический ресурс, исчисляемый в страницах, зависит от условий эксплуатации, площади изображений, интервала печати, типа и размера материалов для печати. Даже если индикатор загорается красным и принтер прекращает печать, в картридже может оставаться некоторое количество тонера.

[b] Некоторые индикаторы могут различаться в зависимости от модели и региона (см. Обзор панели управления).