## Использование функции общей папки

Эта функция позволяет использовать память устройства в качестве общей папки. Общую папку можно удобно использовать в сетевом окружении.

- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Функции различных моделей).

- Эта функция доступна для тех моделей, в которых есть встроенный накопитель (см. Различные функции).

- Администратор может ограничить доступ к общей папке именем пользователя и паролем, а также установить максимальное число одновременных пользователей.

### Создание общей папки

1. Откройте на ПК Windows Explore.

2. Введите \\[ip-адрес] принтера (пример: \\169.254.133.42) в адресное поле и нажмите "Ввод" на клавиатуре или щелкните Перейти.

3. В директории nfsroot создайте новую папку.

### Использование общей папки

Общую папку принтера можно использовать также, как и общую папку компьютера. Создавайте, редактируйте и удаляйте файлы и папки, как в обычной среде Windows. В общей папке можно также хранить отсканированные документы. Хранящиеся в общей папке файлы можно выводить непосредственно на печать. Поддерживается печать файлов в форматах TIFF, BMP, JPEG и PRN.