## Funkcije štampanja

- Za funkcije osnovnog štampanja, pogledajte Osnovni vodiče (pogledajte Osnove štampanja ).

- Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Osobine po modelu).

### Promena podrazumevanih postavki štampanja

1. Kliknite na meni Početak.

2. Selektujte Kontrolna tabla > Uređaji i štampači.

3. Kliknite desnim tasterom na uređaj.

4. Selektujte Izbori pri štampanju.

   Ako Izbori pri štampanju imaju ▶, možete da selektujete druge drajvere za štampač koje su povezani za odabrani štampač.

5. Promenite podešavanja na svakoj kartici.

6. Kliknite na OK.

Ako za svaki posao štampanja želite da promenite postavke, promenite ih preko Izbori pri štampanju.

### Postavljanje uređaja kao podrazumevanog uređaja

1. Kliknite na meni Početak.

2. Selektujte Kontrolna tabla > Uređaji i štampači.

3. Izaberite svoj uređaj.

4. Kliknite desnim tasterom na uređaj i izaberite Postavi kao podrazumevani štampač.

   Ako Izbori pri štampanju imaju ▶, možete da selektujete druge drajvere za štampač koje su povezani za odabrani štampač.

### Korišćenje naprednih funkcija štampanja

XPS drajver štampača: koristi se za štampanje XPS fajlova.

- Pogledajte Osobine po modelu.

- XPS drajver štampača se može instalirati samo na Windows Vista OS ili novijem operativnom sistemu.

- Instalirajte opcionu memoriju ako se XPS zadatak ne štampa jer štampač nema dovoljno memorije.

- Za modele koji omogućavaju XPS drajver na softverskom CD-u.

  - Možete instalirati XPS drajver štampača ako ubacite CD sa softverom u CD-ROM jedinicu. Kada se pojavi prozor instalacije, izaberite Advanced Installation > Custom Installation. Možete izabrati XPS drajver štampača u prozoru Select Software and Utilities to Install.

- Za modele koji omogućavaju XPS drajver sa internet stranice Samsunga, www.samsung.com > pronađite vaš proizvod> podrška ili preuzimanja.

#### Štampanje u datoteku (PRN)

Nekad ćete želeti da sačuvate podatke za štampanje kao datoteku.

1. Označite kućicu pored opcije Štampanje u datoteku u prozoru Print.

2. Kliknite na Print.

3. Unesite odredišnu putanju i naziv datoteke, a zatim kliknite na OK.

   Primer: c:\Temp\naziv datoteke.

   Ako unesete samo naziv datoteke, datoteka se automatski smešta u fasciklu Moji dokumenti, Dokumenti i parametri, or Korisnici. Sačuvana fascikla može da se razlikuje, zavisno o operativnom sistemu i aplikacijama koje koristite.

#### Objašnjenje specijalnih funkcija štampača

Kada koristite uređaj, možete da koristite napredne funkcije štampanja.

Da biste iskoristili funkcije koje pruža upravljački program štampača, kliknite na Svojstva ili Željene postavke u prozoru Štampanje korišćene aplikacije da biste promenili podešavanja štampanja. Ime uređaja, koje se pojavljuje u prozoru sa svojstvima štampača, može da se razlikuje zavisno o uređaju koji koristite.

- Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.

- Selektujte meni Help ili kliknite dugme iz windowsa ili pritisnite F1 na tastaturi i odaberite opciju o kojoj želite da saznate više (pogledajte Korišćenje pomoći).

Stavka | Opis
--- | ---
Multiple Pages per Side | Možete da izaberete broj stranica koji želite da odštampate na jednom listu papira. Da biste odštampali više od jedne stranice po listu, biće smanjena njihova veličina i biće poređane po rasporedu koji navedete. Na jedan list možete da odštampate najviše 16 stranica.

Poster Printing

Štampa jednostrani dokument na 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3), ili 16 (Poster 4x4) listova, za spajanje listova u poster velike veličine.

Izaberite vrednost Poster Overlap. Odredite da Poster Overlap bude u milimetrima ili inčima biranjem opcije u gornjem desnom uglu kartice Basic da biste olakšali spajanje listova.

Booklet Printing [a]

Štampa dokument obostrano i organizuje stranice tako da papir može posle štampanja da se savije na pola da bi se dobila knjižica.

- Ako želite da napravite knjižicu, morate štampati na mediju formata Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio.

- Opcija Booklet Printing nije na raspolaganju za sve veličine papira. Odaberite veličinu dostupnog papira Size preko kartice Paper da biste videli koje veličine su dostupne.

- Ako izaberete nedostupan papir, ova opcija će biti automatski otkazana. Birajte samo dostupan papir (papira bez znaka ili ).

- Double-sided Printing

- Double-sided Printing (Manual) [a]

Štampanje na obe strane (dvostrano). Pre štampanja odlučite kako hoćete da dokument bude orijentisan.

- Za ovu funkciju možete koristiti papir formata Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio

- Ako uređaj nema jedinicu za obostrano štampanje, trebalo bi da štampanje dovršite ručno. Uređaj prvo štampa svaku drugu stranicu dokumenta. Nakon toga se na računaru prikazuje poruka.

- Funkcija preskakanja praznih strana Skip Blank Pages ne radi kada je uključeno dvostrano štampanje.

- Double-sided Printing

- Double-sided Printing (Manual) [a]

- Printer Default: Ako odabere ovu opciju, ova fukcija je određena podešavanjima koja ste izabrali na kontrolnoj tabli uređaja. Ova opcija je dostupna samo kada koristite PCL/XPS drajver štampača.

- None: Onemogućuje ovu funkciju.

- Long Edge: Ova opcija predstavlja klasičan raspored pri koričenju knjiga.

- Short Edge: Ova opcija predstavlja klasičan raspored za kalendare.

- Reverse Double-Sided Printing: Odaberite ovo da biste štampali obrnuto dvostrano. Ova opcija nije dostupna kada koristite Double-sided Printing (Manual).

Paper Options | Menja veličinu dokumenta da izgleda manje ili veće od štampane strane unošenje postotka uvećanja ili smanjenja.
Watermark | Opcija vodenog žiga vam omogućava da štampate tekst preko postojećeg dokumenta. Na primer, koristite ga kada želite da imate veća siva slova za čitanje “DRAFT” ili “CONFIDENTIAL” štampano dijagonalno preko prve stranice ili svake stranice dokumenta.

Watermark

(Kreiranje vodenog žiga)

1. Da biste promenili podešavanja štampanja iz aplikacije, otvorite prozor Izbori pri štampanju.

2. Kliknite na karticu Advanced, pa izaberite Edit u padajućoj listi Watermark. Pojaviće se prozor Edit Watermarks.

3. Unesite tekst poruke u okvir Watermark Message.

   Možete da unesete najviše 256 znakova. Poruka će biti prikazana u prozoru za pregled.

Watermark

(Montaža vodenog žiga)

1. Da biste promenili podešavanja štampanja iz aplikacije, otvorite prozor Izbori pri štampanju.

2. Kliknite na karticu Advanced, pa izaberite Edit u padajućoj listi Watermark. Pojaviće se prozor Edit Watermarks.

3. Izaberite vodeni žig koji želite da uredite sa liste Current Watermarks i promenite tekst vodenog žiga i opcije.

4. Kliknite na Update da biste sačuvali promene.

5. Kliknite na OK ili Štampanje dok ne izađete iz prozora Print.

Watermark

(Brisanje vodenog žiga)

1. Da biste promenili podešavanja štampanja iz aplikacije, otvorite prozor Izbori pri štampanju.

2. Kliknite na karticu Advanced, pa izaberite Edit u padajućoj listi Watermark. Pojaviće se prozor Edit Watermarks.

3. Izaberite žig koji želite da obrišete sa liste Current Watermarks i kliknite na Delete.

4. Kliknite na OK ili Štampanje dok ne izađete iz prozora Print.

Overlay [a]

Ova opcija je dostupna samo kada koristite PCL/XPS drajver štampača (pogledajte Softver).

Šablon predstavlja tekst i/ili slike uskladištene na čvrstom disku računara (HDD), u vidu datoteke posebnog formata, koji može da se odštampa na bilo kom dokumentu. Šabloni se često koriste umesto memoranduma. Umesto da koristite prethodno odštampani memorandum, možete da kreirate šablon koji će sadržati iste informacije koje se trenutno nalaze na vašem memorandumu. Da biste odštampali pismo na memorandumu vašeg preduzeća, ne morate da stavljate prethodno odštampani memorandum u štampač: samo odštampajte šablon memoranduma na svom dokumentu.

Da biste koristili šablon za stranicu, morate da kreirate novi šablon koji će sadržati vaš logotip ili sliku.

- Veličina šablona mora biti ista kao veličina dokumenta koje štampate sa šablonom. Nemojte kreirati šablon sa vodenim žigom.

- Rezolucija dokumenta sa šablonom mora biti ista kao rezolucija dokumenta koji ćete štampati sa šablonom.

Overlay [a]

(Kreiranje novog šablona stranice)

1. Da biste sačuvali dokument kao šablon, otvorite Izbori pri štampanju.

2. Kliknite na karticu Advanced, pa izaberite Edit u padajućoj listi Text. Pojaviće se prozor Edit Overlay.

3. U prozoru Edit Overlay kliknite na Create.

4. U prozoru Sačuvaj kao, u okvir File name unesite naziv koji će imati najviše osam znakova. Po potrebi izaberite odredišnu putanju (Podrazumevana je C:\Formover).

5. Kliknite na Save. Naziv će se pojaviti u okviru Overlay List.

6. Kliknite na OK ili Štampanje dok ne izađete iz prozora Print.

   Datoteka nije odštampana. Umesto toga, sačuvana je na čvrstom disku računara.

Overlay [a]

(Upotreba šablona za stranicu)

1. Kliknite na karticu Advanced.

2. Izaberite željeni šablon iz padajuće liste Text.

3. Ukoliko se datoteka sa šablonom koji želite ne pojavi na padajućoj listi Text, izaberite Edit... iz liste i kliknite na Load. Izaberite željenu datoteku šablona.

   Ukoliko ste datoteku sa šablonom koji želite da upotrebite uskladištili na spoljnom izvoru, možete da učitate datoteku kada pristupite prozoru Otvori.

   Kada izaberete datoteku kliknite na dugme Otvori. Datoteka će se pojaviti u okviru Overlay List i može se odštampati. Izaberite šablon iz okvira Overlay List.

4. Ako je neophodno, označite okvir Confirm Page Overlay When Printing. Ako je polje pored ove opcije potvrđeno, prozor sa porukom će se pojaviti svaki put kada prosledite dokument na štampanje, tražeći od vas da potvrdite da li želite da odštampate šablon na svom dokumentu.

   Ukoliko polje pored ove opcije nije potvrđeno, a šablon je izabran, on će automatski biti štampan na vašem dokumentu.

5. Kliknite na OK ili Štampanje dok ne izađete iz prozora Print.

Overlay [a]

(Brisanje šablona za stranicu)

1. U prozoru Printing Preferences kliknite na karticu Advanced.

2. Izaberite Edit iz padajuće liste Text.

3. Šablon koji želite da obrišete izaberite u okviru Overlay List.

4. Kliknite na Delete.

5. Kada se pojavi prozor sa porukom tražeći od vas da potvrdite, kliknite na dugme Yes.

6. Kliknite na OK ili Štampanje dok ne izađete iz prozora Print. Šablone za stranicu koje više ne koristite možete da izbrišete.

Print Mode

- Ova funkcija je dostupna jedino ako imate instaliranu opcionu memoriju ili hard disk skladište (HDD) (pogledajte Razne funkcije).

- Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.

- Print Mode: Podrazumevani Print Mode je Normal, koji radi čuvanja štampanog fajla u memoriju.

  - Normal: Ovaj režim štampa bez čuvanja dokumenta u opcionu memoriju.

  - Proof: Ovaj režim je koristan prilikom štampanja više od jedne kopije. Prvo odštampajte jedan primerak i proverite ga, a onda možete nastaviti štampanje.

  - Confidential: Ovaj režim je za štampanje poverljivih dokumenata. Potrebno je da unesete lozinku da biste štampali.

  - Store: Odaberite ovo podešavanje kako biste sačuvali dokument u delu uređaja za skladištenje (HDD) bez prethodnog štampanja.

  - Store and Print: Ovaj režim se koristi za istovremeno štampanje i čuvanje.

  - Spool: Ova opcija se koristi za velike količine podataka. Ako izberete ovo podešavanje, štampač sprema dokument u skladište (HDD) i zatim ga štampa iz skladišta, umanjujuću tako opterećenje računara.

  - Print Schedule: Izaberite ovu postavku da odštampate dokument u određeno vreme.

- User ID: Ova opcija se koristi kada je potrebno da pronađete sačuvane datoteke pomoću kontrolne table.

- Job Name: Ova opcija se koristi kada je potrebno da pronađete sačuvane datoteke pomoću kontrolne table.

Job Encryption

Prvo šifruje podatke za štampanje i šalje ih dalje u uređaj. Ova funkcija štiti informaciju za štampanje čak iako je podatak neko drugi uzeo sa mreže.

Job Encryption funkcija je dostupna jedino kada je instaliran hard drajv za skladištenje (HDD). Hard drajv za skladištenje (HDD) se koristi za dešifrovanje štampanih podataka (pogledajte Razne funkcije).

[a] Ova opcija nije dostupna kada koristite XPS drajver.

### Koristeći Direct Printing Utility

- Direct Printing Utility možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Softver).

- Dostupan samo za korisnike operativnih sistema Windows.

#### Šta je Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility je program koji šalje direktno PDF fajlove vašem uređaju, koji ih dalje štampa bez potreba da ih prethodno otvori.

Da biste instalirali program, odaberite Advanced Installation > Custom Installation i označite polje za instalaciju programa tokom instalacije drajvera.

- HDD treba takođe da bude instaliran u vašem uređaju, kako biste mogli da štampate fajlove koristeći ovaj program. (pogledajte Razne funkcije).

- Ne možete da štampate PDF fajlove sa ograničenjima. Dekativirajte opciju ograničavanja štampanja i pokušajte ponovo.

- Ne možete da štampate PDF fajlove koji su ograničeni lozinkom. Dekativirajte opciju ograničavanja lozinkom i pokušajte ponovo.

- Da li će PDF fajl moći da bude štampan korišćenjem Direct Printing Utility zavisi od toga kako je PDF fajl napravljen.�

- Program Direct Printing Utility podržava PDF verzije 1.7 i starije. Za novije verzije morate da prvo otvorite fajl da biste ga mogli štampati.

#### Štampanje

Postoji više načina za štampanje pomoću Direct Printing Utility.

1. Iz menija Početak izaberite programi ili Svi programi > Samsung Printers > Direct Printing Utility> Direct Printing Utility.

   Pojaviće se prozor Direct Printing Utility.

2. Izaberite uređaj sa padajućeg menija Select Printer i kliknite Browse.

3. Selektujte fajl koji želite da odštampate i kliknite Open.

   Fajl je dodat u sekciju Select Files.

4. Postavite željena podešavanja uređaja.

5. Kliknite na Print. Napravljeni PDF fajl je poslat na uređaj.

#### Korišćenje menija desnog klika

1. Napravite desni klin na PDF fajl i odaberite Direct Printing.

   Pojavljuje se prozor Direct Printing Utility kada je PDF fajl dodat.

2. Izaberite uređaj.

3. Podesite uređaj.

4. Kliknite na Print. Napravljeni PDF fajl je poslat na uređaj.

### Štampanje na Macintosh računaru

Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama. To znači da osobine nisu podržane.

#### Štampanje dokumenta

Kada štampate sa operativnim sistemom Macintosh, trebate da proverite postavke upravljačkog programa štampača u svakoj aplikaciji koju koristite. Da biste štampali na Macintosh računaru, pratite sledeće korake:

1. Otvorite dokumenat koji želite odštampati.

2. Otvorite meni File i kliknite na stavku Page Setup (Document Setup u pojedinim aplikacijama).

3. Izaberite veličinu papira, orijentaciju, razmeru i ostale opcije i uverite se da je izabran vaš uređaj. Kliknite na OK.

4. Otvorite meni File i kliknite na Print.

5. Izaberite broj kopija i navedite koje stranice želite da odštampate.

6. Kliknite na Print.

#### Promena postavki štampača

Kada koristite uređaj, možete da koristite napredne funkcije štampanja.

Otvorite neku aplikaciju i izaberite Print iz menija File. Ime uređaja, koje se pojavljuje u prozoru sa svojstvima štampača, može da se razlikuje zavisno o uređaju koji koristite. Sem naziva, sklop prozora sa svojstvima štampača je sličan sledećem.

#### Štampanje više stranica na jednom papiru

Možete da štampate više od jedne stranice na jednom listu papira. Ova osobina pruža štedljivi način štampanja nacrtnih kopija.

1. Otvorite neku aplikaciju i izaberite Print iz menija File.

2. Izaberite stavku Layout sa padajuće liste Orientation. U padajućoj listi Pages per Sheet izaberite broj stranica koji želite da odštampate na jednom listu papira.

3. Izaberite ostale opcije za korišćenje.

4. Kliknite na Print.

   Uređaj štampa izabrani broj stranica koje će odštampati na jednom listu papira.

#### Štampanje sa obe strane papira

Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama. To znači da funkcije nisu podržane (pogledajte Razne funkcije).

Pre dvostranog štampanja, odlučite na kojoj ivici ćete biti spajanje za završen dokument. Opcije spajanja su sledeće:

- Long-Edge Binding: Ova opcija predstavlja klasičan raspored pri koričenju knjiga.

- Short-Edge Binding: Ova opcija se najčešće koristi za kalendare.

1. Iz neke Macintosh aplikacije izaberite Print iz menija File.

2. Izaberite stavku Layout sa padajuće liste Orientation.

3. Odaberite orijentaciju spajanja iz opcije Two-Sided.

4. Izaberite ostale opcije za korišćenje.

5. Kliknite Print i uređaj štampa na obe strane papira.

Ako štampate više od 2 primerka prvi primerak i drugi primerak može odštampati na istom listu papira. Izbegavajte štampu na obe strane papira kada štampate više od 1 primerak.

#### Korišćenje pomoći

Kliknite upitnik u donjem levom uglu prozora, a zatim kliknite na temu o kojoj želite da saznate više. Pojaviće se skočni prozor sa informacijama o osobini te opcije, koja je obezbeđena sa upravljačkog programa.

### Štampanje na Linux računaru

Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama. To znači da osobine nisu podržane.

#### Štampanje iz aplikacija

Postoji dosta Linux applikacija iz kojih možete da štampate pomoću sistema Common UNIX Printing System (CUPS). Na svom uređaju možete da štampate koristeći bilo koju takvu aplikaciju.

1. Otvorite neku aplikaciju i izaberite Print iz menija File

2. Izaberite stavku Print direktno pomoću lpr.

3. U prozoru LPR GUI, izaberite naziv modela svog uređaja sa liste štampača i kliknite na stavku Properties.

4. Promenite svojstva posla štampanja koristeći sledeće četiri kartice koje će biti prikazane na vrhu prozora.

   - General: Menja veličinu papira, tip papira, kao i orijentaciju dokumenata. Ona omogućava funkciju obostranog štampanja, dodaje početne i krajnje banere i menja broj stranica na jednom listu.

     Automatsko/ručno dvostrano štampanje možda neće biti dostupan zavisno o modelu. Takođe možete da koristite lpr sistem za štampanje ili druge aplikacije za štampanje neparnih/parnih stranica.

   - Text: Navodi margine stranice i postavlja tekst opcije, kao što su razmak ili kolone.

   - Graphics: Postavlja opcije za slike koje se koriste prilikom štampanja slike, kao što su boja, veličina slike, ili položaj slike.

   - Advanced: Postavlja rezoluciju štampe, izvor papira i odredište.

5. Kliknite na dugme Apply da biste primenili promene i zatvorili prozor Properties.

6. Klilknite na dugme OK u prozoru LPR GUI da biste započeli štampanje.

7. Prozor „Printing“ se pojavljuje, omogućavajući vam da pratite status zadatka za štampanje.

   Da biste prekinuli trenutni posao, kliknite na dugme Cancel.

#### Štampanje datoteka

Možete da štampate mnogo različitih tipova datoteka na uređaju pomoću standardnog CUPS načina - direktno iz komandne linije interfejsa. The CUPS lpr uslužni program vam omogućava da to uradite, ali paket drajvera zamenjuje mnogo lakši za korišćenje LPR GUI program.

Da biste odštampali bilo koji dokument:

1. Otkucajte lpr <ime_datoteke> iz Linux komandne linije i pritisnite Enter. Pojaviće se prozor LPR GUI.

   Kada otkucate samo lpr i pritisnete Enter, prvo se pojavljuje prozor Select file(s) to print. Izaberite datoteke koje želite da štampate i kliknite na dugme Open.

2. U prozoru LPR GUI, izaberite svoj uređaj sa liste i promenite svojstva zadatka za štampanje.

3. Kliknite na dugme OK da biste započeli štampanje.

#### Konfigurisanje svojstava štampača

Preko prozora Printer Properties datog u okviru Printers configuration možete da promenite razna svojstva za svoj uređaj poput štampača.

1. Otvorite Unified Driver Configurator.

   Po potrebi pređite na Printers configuration.

2. Izaberite svoj uređaj sa liste raspoloživih štampača i kliknite na dugme Properties.

3. Otvara se prozor Printer Properties.

   Sledećih pet kartica će biti prikazano na vrhu prozora:

   - General: Omogućava da promenite lokaciju i naziv štampača. Naziv unet u ovu karticu se prikazuje na listi štampača u okviru Printers configuration.

   - Connection: Omogućava vam da vidite ili izaberete drugi port. Ukoliko port uređaja promenite sa USB porta na paralelni ili obrnuto dok se on koristi, morate ponovo da konfigurišete port uređaja na ovoj kartici.

   - Driver: Omogućava vam da vidite ili izaberete drugi upravljački program štampača. Klikom na stavku Options, možete da podesite podrazumevane opcije uređaja.

   - Jobs: Prikazuje spisak zadataka za štampu. Kliknite na dugme Cancel job da biste otkazali izabrani posao i potvrdite izbor polja Show completed jobs da biste videli prethodne poslove na listi zadataka.

   - Classes: Prikazuje klasu u kojoj je vaš uređaj. Kliknite na Add to Class da biste svoj uređaj dodali u određenu klasu ili na Remove from Class da biste ga uklonili iz izabrane klase.

4. Kliknite na dugme OK da biste primenili promene i zatvorili prozor Printer Properties.

### Unix štampanje

Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama. To znači da funkcije nisu podržane (pogledajte Osobine po modelu).

#### Nastavljanje štampanja

Nakon instaliranja štampača, odaberite bilo koji od slike, teksta, PS ili HPGL fajle za štampanje .

1. Izvršite komandu “printui <file_name_to_print>”.

   Na primer, ako štampate “document1”

   printui document1

   Ovo otvara UNIX drajver štampača Print Job Manager u kojem korisnici mogu da postavljaju razne opcije.

2. Odaberite štampač koji je već dodat.

3. Odaberite opcije štampanja iz prozora kao što je Page Selection.

4. Odaberite koliko primeraka vam je potrebno u meniju Number of Copies.

   Kako biste iskoristili funkcije štampača koje vam nudi drajver, pritisnite opciju Properties .

5. Pritisnite OK da biste počeli štampanje.

#### Menjanje podešavanja uređaja

UNIX drajver štampača Print Job Manager u kojem korisnik može da postavi opcije štampača Properties.

Moguće je koristiti sledeće prečice: “H” za Help, “O” za OK, “A” za Apply i “C” za Cancel.

##### Kartica General

- Paper Size: Podešavanje veličine papira na A4, Letter, ili neku drugu veličinu koja vam treba.

- Paper Type: Odaberite vrstu papira. Dostupne opcije su Printer Default, Plain, i Thick.

- Paper Source: Odaberite odakle se papir uzima. Podrazumevano je Auto Selection.

- Orientation: Odaberite u kom pravcu se štampaju informacije na stranici.

- Duplex: Štampajte na obe strane da biste uštedeli na papiru.

  Automatsko/ručno dvostrano štampanje možda neće biti dostupan zavisno o modelu. Takođe možete da koristite lpr sistem za štampanje ili druge aplikacije za štampanje neparnih/parnih stranica.

- Multiple pages: Štampanje više stranica na jednom listu papira.

- Page Border: Odaberite neki stil margine (npr., Single-line hairline, Double-line hairline)

##### Kartica Image

U ovoj kartici možete da promenite osvetljenje, rezoluciju, ili položaj slike u dokumentu.

##### Kartica Text

Postavite marginu slova, razmak, ili kolone teksta koji će biti štampan.

##### HPGL/2 tab

- Use only black pen: Ovako se sve slike štampaju u crnoj boji.

- Fit plot to page: Proširivanje slike na celu širinu stranice.

##### Kartica Margins

- Use Margins: Postavi margine za dokument. Podrazumevano podešavanje je da se margine ne koriste. Korisnik može da promeni podešavanja margine menjanjem vrednosti u odgovarajućim poljima. Podrazumevano je da ove vrednosti zavise o veličini izabrane stranice.

- Unit: Menjanje jedinica mere u tačke, inče ili centimetre.

##### Kartica Printer-Specific Settings

Odaberite razne opcije u menijima JCL i General da biste dobili željeno podešavanje. Ove opcije su specifične za štampač i zavise o PPD fajlu.