## Používanie programu SyncThru™ Web Service

- Minimálnou požiadavkou pre službu SyncThru™ Web Service je prehľadávač Internet Explorer 6.0 alebo novší.

- SyncThru™ Web Service vysvetlenie v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od doplnkov a modelu.

- Iba sieťové modely (pozrite Softvér).

### Prístup k službe SyncThru™ Web Service

1. Spustite internetový prehľadávač, ako je napríklad Internet Explorer v systéme Windows.

   Do poľa na zadanie adresy zadajte IP adresu tlačiarne (http://xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Ísť.

2. Otvorí sa zabudovaná webová lokalita zariadenia.

#### Prihlásenie sa do SyncThru™ Web Service

Pred konfiguráciou možností v službe SyncThru™ Web Service je potrebné prihlásiť sa ako správca. Službu SyncThru™ Web Service môžete používať aj bez prihlásenia, no nebudete mať prístup na kartu Settings ani na kartu Security.

1. Kliknite na Login v ľavom hornom rohu webovej stránky SyncThru™ Web Service.

2. Zadajte ID a Password a potom kliknite na tlačidloLogin.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

### Prehľad služby SyncThru™ Web Service

Niektoré karty sa nemusia v závislosti od modelu zobraziť.

#### Záložka Information

Na tejto karte nájdete všeobecné informácie o zariadení. Môžete tu kontrolovať napríklad množstvo zostávajúceho tonera. Môžete tlačiť aj správy, ako sú napríklad chybové hlásenia.

- Active Alerts: Zobrazí upozornenia, ktoré sa vyskytli v zariadení a ich závažnosť.

- Supplies: Zobrazuje počet vytlačených strán a množstvo tonera zostávajúceho v kazete.

- Usage Counters: Zobrazuje spotrebu podľa typu tlače: jednostranná tlač a obojstranná tlač.

- Current Settings: Zobrazuje informácie o zariadení a sieti.

- Print information: Umožňuje vytlačiť protokoly, napríklad protokoly týkajúce sa systému, e-mailových adries a písiem.

#### Karta Settings

Táto karta umožňuje nastaviť konfigurácie, ktoré poskytuje tlačiareň a sieť. Ak chcete túto kartu zobraziť, je potrebné sa prihlásiť ako správca.

- Záložka Machine Settings: Umožňuje nastaviť možnosti, ktoré poskytuje zariadenie.

- Záložka Network Settings: Zobrazuje možnosti sieťového prostredia. Umožňuje nastaviť možnosti ako sú TCP/IP a sieťové protokoly.

#### Karta Security

Táto karta umožňuje nastaviť bezpečnostné informácie systému a siete. Ak chcete túto kartu zobraziť, je potrebné sa prihlásiť ako správca.

- System Security: Umožňuje nastaviť informácie o správcovi systému a povoliť či zakázať funkcie zariadenia.

- Network Security: Umožňuje nastaviť protokoly HTTPs, IPSec, filtrovanie IPv4/IPv6, 802.1x a overovacie servery.

- User Access Control: Používateľov rozdelí do niekoľkých skupín v závislosti od role daného používateľa. Definícia role skupiny určí overenie, autorizovanie a záznam každého používateľa.

#### Záložka Maintenance

Táto karta umožňuje údržbu zariadenia aktualizáciou firmvéru a nastavenie kontaktných informácií pre zasielanie e-mailov. Výberom ponuky Link sa môžete pripojiť k webovej lokalite spoločnosti Samsung alebo prevziať ovládače.

- Firmware Upgrade: Umožňuje vykonať aktualizáciu firmvéru zariadenia.

- Contact Information: Zobrazí kontaktné informácie.

- Link: Umožňuje zobraziť prepojenia na užitočné stránky, z ktorých môžete preberať, alebo na nich môžete kontrolovať informácie.

### Nastavenie e-mailovej notifikácie

Nastavením tejto voľby môžete dostávať e-maily o stave zariadenia. E-mail s informáciami o stave zariadenia (napríklad nedostatok tonera v kazete alebo chybové hlásenia) sa automaticky odošle na adresu vybratej osoby po zadaní informácií, ako je napríklad adresa IP, názov hostiteľa, e-mailová adresa a informácie o serveri SMTP. Túto funkciu bude pravdepodobne najviac využívať správca zariadenia.

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.

1. V systéme Windows spustite internetový prehliadač, ako je napríklad program Internet Explorer.

   Do poľa na zadanie adresy zadajte adresu IP zariadenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Ísť.

2. Otvorí sa zabudovaná webová lokalita zariadenia.

3. Na karte Settings vyberte položku Machine Settings > E-mail Notification.

   Ak nemáte nakonfigurované prostredie servera odchádzajúcej pošty, prejdite na Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP) a pred nastavením e-mailových upozornení prostredie siete nakonfigurujte.

4. Začiarknutím políčka Enable povoľte používanie funkcie E-mail Notification.

5. Kliknite na položku Add a pridajte používateľa e-mailových upozornení.

   Nastavte meno a e-mailovú adresu (adresy) príjemcu s položkami, pre ktoré chcete dostávať upozornenia.

6. Kliknite na Apply.

Ak je aktivovaná brána firewall, e-mail sa nemusí odoslať úspešne. V takom prípade kontaktujte správcu siete.

### Nastavenie informácie o správcovi systému

Toto nastavenie je potrebné na používanie možnosti e-mailových upozornení.

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.

1. V systéme Windows spustite internetový prehliadač, ako je napríklad program Internet Explorer.

   Do poľa na zadanie adresy zadajte adresu IP zariadenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Ísť.

2. Otvorí sa zabudovaná webová lokalita zariadenia.

3. Na karte Security vyberte položku System Security > System Administrator.

4. Zadajte meno správcu, telefónne číslo, lokalitu a e-mailovú adresu.

5. Kliknite na Apply.