## Podešavanje sistema

### Podešavanje uređaja

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite (Menu) > System Setup > Machine Setup u kontrolnom panelu.

- Ili pritisnite Setup > Machine Setup > Initial Setup na ekranu.

Stavka | Opis
--- | ---
Machine ID | Postavlja identifikacioni broj uređaja koji će se odštampati na vrhu svake stranice faksa koju šaljete.
Fax Number | Postavlja broj faksa koji će se odštampati na vrhu svake stranice faksa koju šaljete.
Date & Time | Postavlja datum i vreme.
Clock Mode | Selektuje format za prikaz vremena između 12 i 24 časa.

Form Menu

- Off: Štampa u normalnom režimu.

- Single Form: Štampa sve stranice koristeći prvu formu.

- Double Form: Štampa početnu stranicu koristeći prvu formu i drugu stranicu koristeći drugu formu.

Select Form | Forma preklapanja su slike koje se nalaze u skladištu hard diiska štampača, kao specijalan format fajla koji može biti odštampan u slojevima na bilo kom dokumentu.
HDD Spooling | Kada je On, stavlja dokumenta u skladište hard diska (HDD) za mrežno štampanje.
Language | Postavlja jezik teksta koji će se prikazati na ekranu kontrolnog panela.
Default Mode | Postavlja normalan režim rada uređaja duž režima za rad faksa, kopiranja ili skeniranja.
Default Paper Size | Možete podesiti da uređaj koristi normalnu veličinu papira.
Power Save | Postavlja koliko dugo će uređaj da čeka pre nego što ode u režim za čuvanje energije. Kada uređaj ne primi ni jedan podatak u određenom vremenskom periodu, konzumiranje energije će se automatski smanjiti.
Scan PWR Save | Postavlja koliko dugo će skener deo uređaja da čeka pre nego što ode u režim za čuvanje energije. Kada skener ne primi ni jedan podatak u određenom vremenskom periodu, konzumiranje energije će se automatski smanjiti.
System Timeout | Postavlja vreme za koje će se uređaj setiti prethodno korišćenih parametara za kopiranje. Posle pauze, uređaj će se vratiti na normalne parametre za kopiranje.
Job Timeout | Postavlja dužinu vremenskog perioda čekanja štampača pre štampanja poslednje stranice koje se ne završava sa naredbom za štampanje stranice.

Wakeup Event

Možete postaviti uslov da se sistem podigne iz režima za čuvanje energije. Postavite stavku na uključeno (on).

- Button Press: Kada pritisnete bilo koje dugme, a da to nije dugme za snagu, uređaj izlazi iz režima za čuvanje energije.

- Scanner: Kada stavite papir u kasetu za dokumenta, uređaj izlazi iz režima za čuvanje energije.

- Printer: Kada otvorite ili zatvorite kasetu za papir, uređaj izlazi iz režima za čuvanje energije.

Auto Continue

Određuje da li će ili ne uređaj nastaviti sa štampanjem ako detektuje da papir ne odgovara postavljenim parametrima za papir.

- Off: Ako se dogodi da papir ne odogovara, uređaj će čekati dok ne stavite odgovarajući papir.

- On: Ako se dogodi da papir ne odogovara, na ekranu će se pojaviti poruka sa greškom. Uređaj čeka nekih 30 sekundi, i zatim automatski obriše poruku i nastavlja sa štampanjem.

- Altitude Adj.

- Altitude Adjustment

Podešava kvalitet štampanja prema visini uređaja.

Auto CR | Dopušta vam da dodati željeni prenos bude vraćen na svaku liniju, što je veoma korisno Unix ili DOS korisnicima.
Firmware Version | Pokazuje firmware verziju proizvoda.
AutoComplete | Dopušta predloge dok unosite e-mail adresu ili broj faksa. Ovo vam omogućava da pronađete i odaberete podatak bez kompletnog unosa samog podatka.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

Određuje da li će ili ne uređaj nastaviti sa štampanjem kada detektuje da papir nije odgovarajući. Na primer, ako su i kaseta 1 i kaseta 2 napunjeni papirom iste veličine, uređaj će automatski štampati iz kasete 2, kada se isprazni sav papir iz kasete 1.

Ova opcija se neće prikazati, ako ste odabrali opciju Auto za Paper Source iz drajvera za štampač.

Paper Substit. Paper Substitution | Automatski vrši zamenu drajvera štampača za veličinu papira kako bi sprečio neusklađenost papira između pisma i veličine A4. Na primer, ako imate A4 veličinu papira u kaseti, ali ste postavili veličinu papira u drajveru štampača na pismo, uređaj će štampati na A4 papiru i obrnuto.
Paper Mismatch | Određuje da li će ili ne uređaj zanemariti grešku neusklađenosti papira. Selektujte opciju Off, tako uređaj neće prestati sa štampanjem ako je došlo do neusklađenosti papira.
PrintBlankPage | Štampač detektuje podatak za štamapnje sa kompjutera iako je stranica prazna ili nije. Možete da postavite da štampa ili ne praznu stranicu.

Multi-Bin

- Mode: Selektuje režim multi-bina koji želite da koristite.

- Default Bin: Selektuje koji bin treba da koristite kao normalan.

Default Source | Postavlja kasetu koju treba da koristite kao normalnu.
Address Book | Gleda ili štampa telefonski imenik ili listu sa e-mail adresama.

Maintenance

- Clean Drum: Čisti OPC doboš kasete štampajući listu.

- Clean Fuser: Čisti fuser štampajući listu.

- CLR Empty Msg. Ova opcija se pokazuje jedino kada je kaseta tonera prazna.

- Supplies Info. Dopušta vam da proverite koliko je stranica odštampano i koliko je tonera sotalo u kaseti.

- TonerLow Alert: Ako je toner u kaseti prazan, pojaviće se poruka koja obaveštava korisnika da treba da promeni toner. Ovu opciju možete podesiti da vam se pokazuje ili ne.

- Paper Stacking: Ako koristite uređaj u vlažnoj prostoriji ili koristite vlažne medije za štampanje prouzrokovane visokom vlagom, izlazi štampača na izlaznoj kaseti će možda biti uvijeni i možda neće biti pravilno složeni. U ovom slučaju, možete postaviti uređaj da koristi ovu funkciju koja će dopustiti izlaze štampača da budu složeni čvrsto. Ali, korišćenje ove funkcije će, sa druge strane, usporiti rad štampača.

Import Setting | Unosi u uređaj podatke koji se nalaze na USB-u.
Export Setting | Iznosi sa uređaja podatke koji se nalaze na USB-u.
Toner Save | Aktiviranje ovog režima produžuje trajanje vašeg tonera i smanjuje vaš trošak po stranici, što nije slučaj ako je vaš uređaj u normalnom režimu rada, ali to takođe smanjuje kvalitet štampanja.
Quiet Mode | Možete smanjiti buku štampanja, ako uključite ovaj režim. Međutim, to će možda ugroziti brzinu i kvalitet štampanja.

Eco Settings

Dopušta vam da sačuvate izvore štampanja i omogućite dostupnim eco-prijateljsko štampanje.

- Default Mode: Selektuje da li ćete uključiti ili isključiti Eco režim.

  On force (On-Forced): Preko šifre uključuje Eco režim. Ako korisnik želi da uključi ili isključi Eco režim, on treba da unese odgovarajuću šifru.

- Select Template (Select Temp.): Odaberite postavljanje Eco šablona sa SyncThru™ Web Service.

Clear Setting | Stavlja u skladište fabričke parametre uređaja.

### Podešavanje papira

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite (Menu) > System Setup > Paper Setup u kontrolnom panelu.

- Ili pritisnite Setup > Machine Setup > Paper Setup na ekranu.

Stavka | Opis
--- | ---
Paper Size | Postavlja veličinu papira na A4, pismo ili drugo, u zavisnosti od vaših zahteva.
Paper Type | Odabira vrstu papira za svaku kasetu.
Paper Source | Selektuje iz koje kasete je uzet papir.
Margin | Postavlja margine za dokument.
Tray Confirm | Aktivira poruku sa potvrdom kasete. Ako otvorite ili zatvorite kasetu, window će vas pitati da li želite da postavite veličinu papira i vrstu za svaku kasetu posebno.

### Sound/Volume

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite (Menu) > System Setup > Sound/Volume u kontrolnom panelu.

- Ili pritisnite opciju Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/Volume na ekranu.

Stavka | Opis
--- | ---
Key Sound | Uključuje ili isključuje glavni zvuk. Ako je ova opcija uključena, zvuk će se čuti svaki put kada je dugme pritisnuto.
Alarm Sound | Uključuje ili isključuje alarm. Ako je ova opcija uključena, zvuk alarma će se čuti svaki put ako se dogodi neke greška ili se završi sa primanjem faksa.

Speaker

Uključuje ili isključuje zvukove sa telefonske linije kroz spikerfon, ako što su na primer ton za biranje ili zvuk faksa. Ako je ova opcija postavljena na Comm. to znači da je spikerfon uključen sve dok daljinski uređaj ne odgovori.

Nivo jačine zvuka možete podesiti koristeći On Hook Dial. Možete da podesite jačinu spikerfona jedino kada je telefonska linija povezana.

1. Pritisnite (Faks) u kontrolnom panelu.

2. Pritisnite opciju On Hook Dial. Ton za biranje se čuje iz spikerfona.

3. Pritisnite strelice dok ne čujete zvuk koji želite.

4. Pritisnite opciju On Hook Dial kako biste sačuvali promene i vratite se na spreman režim rada.

Ringer | Podešava jačinu zvuka zvonjenja. Za ovu opciju možete postaviti da bude isključena, slaba, srednja ili jaka.

### Report

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite (Menu) > System Setup > Report u kontrolnom panelu.

- Ili pritisnite Setup > Machine Setup > Reports na ekranu.

Stavka | Opis
--- | ---
Menu Map | Štampa mapu manija koja prikazuje raspored i trenutne parametre ovog uređaja.
All Reports | Štampa sve vrste izveštaja koji su dostupni na ovom uređaju.
Configuration | Štampa izveštaj o potpunoj konfiguraciji uređaja.

- Supplies Info.

- Supplies Information

Štampa stranicu sa zalihama informacija.

Address Book | Štampa sve e-mail adrese koje se nalaze u memoriji uređaja.
Demo Page | Štampa demo stranicu kako bi proverio da li vaš uređaj štampa pravilno ili ne.
Fax Send | Štampa izveštaj transmisije uključujući broj faksa, broj stranica, proteklo vreme posla, režim komunikacije i rezultate komunikacije za posao faksiranja. Možete postaviti vaš uređaj da automatski štampa potvrdni izveštaj slanja posle svakog faksiranja.
Fax Sent | Štampa informaciju o faksovima koje ste slali u zadnje vreme.
Fax Received | Štampa informaciju o faksovima koje ste primili u zadnje vreme.
Email Sent | Štampa informaciju o e-mail-ovima koje ste slali u zadnje vreme.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

Štampa listu dokumenata u skladištu za odložene faksove uz vreme početka i vrstu za svaku operaciju posebno.

JunkFax | Štampa stare brojeve faksova.

- Network Conf.

- Network Configuration

Štampa informaciju na konekciji mreže vašeg uređaja i konfigurisanju.

- User Auth

- Local User Authentication

Štampa autorizovane korisnike kojima je dozvoljeno da koriste e-mail funkciju.

PCL Font | Štampa listu sa PCL fontom.

- PS Font

- PS3 Font List

Štampa listu sa PS/PS3 fontom.

EPSON Font | Štampa listu sa EPSON fontom.
KSC5843 Font | Štampa listu sa KSC5843 fontom.
KSC5895 Font | Štampa listu sa KSC5895 fontom.
KSSM Font List | Štampa listu sa KSSM fontom.

- Net User Auth

- Network User Authentication

Štampa korisnike i njihova identifikaciona dokumenta koji se uloguju na mrežu.

Usage Counter | Štampa demo stranicu. Korisnička stranica sadrži ukupan broj odštampanih stranica.
Fax Options | Štampa informaciju o faks izveštajima.

- Stored Job List

- Stored Jobs

Štampa trenutno uskladištene poslove u opcionoj memoriji ili na hard disku uređaja (HDD).

- Completed Job

- Completed Jobs

Štampa listu sa završenim poslovima.

Accounting Report | Ovo je jedino dostupno kada je računovodstveni posao omogućen iz SyncThru™ Web Admin Service. Možete odštampati izveštaj o broju štampanja za svakog korisnika.

### Maintenance

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite (Menu) > System Setup > Maintenance u kontrolnom panelu.

- Ili pritisnite Setup > Machine Setup > Initial Setup na ekranu.

Stavka | Opis
--- | ---
CLR Empty Msg. | Kada je kaseta tonera prazna, pokazaće se ova poruka. Praznu poruku možete obrisati.
Ignore Toner | Možete da podesite uređaj da ignoriše poruku da je toner prazan i da nastavi sa štampanjem nevezano za dolazeće faksove.
Supplies Life | Pokazuje indikatore o roku trajanja zamene (pogledajte Nadgledanje roka trajanja opreme.)
TonerLow Alert | Prilagođava nivo kako bi upozorio da je toner prazan ili skoro prazan (pogledajte Upozorenje da je toner skoro prazan).

- Serial Number

- Serial No.

Pokazuje serijski broj uređaja. Kada zovete radi servisa ili se registrujete kao korisnik na Samsung internet stranici, možete pronaći ovo.

Paper Stacking | Čini dostupnim automatsku funkciju povezivanja za kasete. Kada jedna kaseta nije dostupna zbog neusklađenosti papira ili zato što nema papira u njoj, ova opcija dopušta da se vaš štampač snabde papirom iz neke druge dostupne kasete.
Color | Omogućava vam da podesite parametar za boju, kao što je nivo kontrasta, registracija boje, gustina boje, itd.
Ram Disk | Postavlja neke delove ram diska u deo za skladištenje posla. Korišćenje skladišta aktivira meni za upravljanje poslom (job manage menu) (pogledati Upravljanje poslom). Ovo dozvoljava da podatak sa vašeg kompjutera bude poslat na red štampača ram diska.

### Parametar za čišćenje

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite (Menu) > System Setup > Clear Setting u kontrolnom panelu.

- Ili pritisnite Setup > Machine Setup > Restore Options na ekranu.

Stavka | Opis
--- | ---
All Settings | Čisti sve podatke koji se nalaze u memoriji i resetuje sve vaše postavljene parametre na fabričke.
Printer Setup | Ponovo skladišti sve opcije za štampanje na fabričke.
Paper Setup | Ponovo skladišti sve opcije za papir na fabričke.

- Fax Setup

- Fax Default

Ponovo skladišti sve opcije za faks na fabričke.

- Copy Setup

- Copy Default

Ponovo skladišti sve opcije za kopiranje na fabričke.

- Scan Setup

- Scan Default

Ponovo skladišti sve opcije za skeniranje na fabričke.

System Setup | Ponovo skladišti sve opcije sistema na fabričke.
Network Setup | Ponovo skladišti sve opcije mreže na fabričke. (zahteva restart mreže.)
Address Book | Čisti sve e-mail adrese koje se nalaze u memoriji.

- Fax Sent

- Sent Report

Čisti sve rekorde o poslanim faksovima.

Email Sent | Čisti sve rekorde o poslanim e-mail-ovima.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

Čisti sve rekorde o primljenim faksovima.

### Upravljanje poslom

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite (Menu) > System Setup > Job Manage u kontrolnom panelu.

Stavka | Opis
--- | ---
Active Job | Prikazuje listu poslova za štampanje koji čekaju da budu odštampani.
Store Job | Prikazuje listu poslova za štampanje koji se nalaze na disku.
File Policy | Ako memorija već ima isti naziv kada unosite novi naziv fajla, možete da promenite naziv ili da ga zamenite.

### Zamena slike

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

- Pritisnite (Menu) > System Setup > ImageOverwrite u kontrolnom panelu.

Stavka | Opis
--- | ---
Manual | Možete da zamenite ugrađenu USB memoriju kako biste obrisali sve podatke sa nje.

### Podešavanje USB-a

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

- Pritisnite USB na ekranu.

Opcija | Opis
--- | ---
Print From | Pogledati listu fajla sa File Navigation. Odaberite fajl koji treba da se odštampa.
Scan to USB | Podešava da destinacija skeniranja bude USB. Skenirate originale i sačuvate skeniranu sliku na USB-u.
File Manage | Pogledati listu fajla sa File Navigation. Odaberite fajl koji treba da se obriše. Možete da formatirate USB uređaj.
Show Space | Prikazuje preostali prostor.

### Podešavanje emulacije.

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

- Pritisnite (Menu) > Print Setup > Emulation u kontrolnom panelu.

Stavka | Opis
--- | ---
Emulation Type | Jezik uređaja definiše kako kompjuter komunicira sa uređajem.
Setup | Postavlja detaljne parametre za selektovanu vrstu emulacije.

### E.mail podešavanje

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

- Pritisnite Setup > Machine Setup > Email Setup na ekranu.

Opcija | Opis
--- | ---
SMTP Server | Konfiguriše SMTP server.
Send to Self | Postavlja opciju da e-mail može biti poslat samom sebi, tako da vi možete odgovoriti na e-mail ili ga koristiti kao podsetnik.
Default To Address | Postavlja e-mail adresu kao predodređenu.
Default From | Postavlja e-mail adresu pošiljaoca kao predodređenu.
Default Subject | Postavlja e-mail subjekt kao predodređen.

### Podešavanje knjige sa adresama

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

- Pritisnite Setup > Machine Setup > Address Book na ekranu.

Opcija | Opis
--- | ---
PhoneBook | Dodaje, gleda, štampa ili briše listu telefonskog imenika. Takođe, možete kreirati grupu.
Email | Dodaje, gleda, štampa ili briše e-mail listu. Takođe, možete kreirati grupu.

### Podešavanje dokument kutije

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

#### Funkcije dokument kutije

- Pritisnite (Menu) > Document Box > Doc Box Feature u kontrolnom panelu.

Opcija | Opis
--- | ---
Add From Scan | Stavlja skenirana dokumenta u kutiju. Uskladišteni fajl će se automatski nazvati "godinamesecdansatminutsekund".
Task From Box | Štampa dokument iz kutije.

#### Podešavanje dokument kutije

- Pritisnite (Menu) > Document Box > Doc Box Setup u kontrolnom panelu.

Opcija | Opis
--- | ---
Add From Scan | Postavlja glavne opcije za skladištenje dokumenta u kutiju.
Task From Box | Postavlja glavne opcije za štampanje dokumenta iz kutije.

### Podešavanje mreže

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

- Pritisnite (Menu) > Network u kontrolnom panelu,

- Ili pritisnite Setup > Machine Setup > Network Setup na ekranu.

Opcija | Opis
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Selektuje odgovarajući protokol i parametre za konfigurisanje kako bi koristio mrežno okruženje.

Ima jako puno parametara koji treba da budu postavljeni. Ako niste sigurni, ostavite ih kako stoje ili se konsultujte sa mrežnim administratorom.

TCP/IP (IPv6) | Selektuje ovu opciju kako biste mogli da koristite mrežno okruženje kroz IPv6 (pogledati IPv6 konfiguracija).
Ethernet Speed | Podesite brzinu prenosa mreže.
802.1x | Možete da selektujete korisničku autentifikaciju za mrežnu komunikaciju. Ako želite detaljne informacije o tome, molimo vas da konsultujete mrežnog administratora.
Wireless | Selektuje ovu opciju kako biste mogli da koristite bežičnu mrežu.
Clear Setting | Vraća mrežne parametre na predodređene vrednosti. (zahteva restart mreže.)

- Network Conf.

- Network Configuration

Ova lista pokazuje informaciju na konekciji i konfiguraciji mreže vašeg uređaja.

Net. Activate | Možete da postavite da koristi uključen ili isključen ethernet.
Http Activate | Možete da postavite da koristi SyncThru™ Web Service ili ne.