## Nastavitev sistema

### Machine Setup

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > System Setup > Machine Setup.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Initial Setup.

Postavka | Opis
--- | ---
Machine ID | Nastavi ID naprave, ki bo izpisan na vrhu vsake strani poslanega faksa.
Fax Number | Nastavi številko faksa, ki bo izpisana na vrhu vsake strani poslanega faksa.
Date & Time | Za nastavitev datuma in ure.
Clock Mode | Za izbiro formata za prikaz časa med 12 ur in 24 ur.

Form Menu

- Off: Za izpis v običajnem načinu.

- Single Form: Za izpis vseh strani s prvotno nastavljeno podlago.

- Double Form: Za izpis prednje strani s prvo nastavljeno podlago in za izpis zadnje strani z drugo nastavljeno podlago.

Select Form | Funkcija omogoča podlaganje ene slike pod drugo. Slike so shranjene na napravo za masovno shranjevanje (disk) v posebni datotečni obliki, ki jo lahko natisnete v plasteh na poljuben dokument.
HDD Spooling | Ko je funkcija vključena na On, se dokumenti shranjujejo na napravo za masovno shranjevanje (disk) za mrežno tiskanje.
Language | Za izbiro jezika besedila, ki se izpiše na zaslonu na nadzorni plošči.
Default Mode | Nastavi privzete nastavitve naprave za način faks, kopiranje ali optično branje.
Default Paper Size | Izberete lahko privzeto velikost papirja.
Power Save | Nastavite lahko, kako dolgo naj naprava čaka, preden preide v varčni način. Če tiskalnik dlje časa ne prejme podatkov, se poraba električne energije samodejno zniža.
Scan PWR Save | Nastavite lahko, kako dolgo naj optični čitalnik čaka, preden preide v varčni način. Če optični čitalnik dlje časa ne prejme podatkov, se poraba električnega toka samodejno zmanjša.
System Timeout | Nastavi koliko časa naj si naprava zapomne predhodno uporabljene nastavitve kopiranja. Po časovnem premoru naprava obnovi privzete nastavitve kopiranja.
Job Timeout | Nastavite lahko, koliko časa tiskalnik čaka, preden natisne zadnjo stran tiskalnega posla, ki se ne konča z ukazom za tiskanje strani.

Wakeup Event

Določite lahko, kdaj naj se naprava zbudi iz načina za varčevanje z energijo. Nastavite za tiskanje.

- Button Press: Ob pritisku na kateri koli gumb, razen na gumb za vklop/izklop, se naprava zbudi iz načina za varčevanje z energijo.

- Scanner: Ko vstavite papir v podajalnik dokumentov, se naprava zbudi iz načina za varčevanje z energijo.

- Printer: Ko odprete ali zaprete pladenj za papir, se naprava zbudi iz načina za varčevanje z energijo.

Auto Continue

Določite lahko, ali naj naprava nadaljuje s tiskanjem, ko zazna, da izbrani papir ne ustreza nastavitvam.

- Off: Ko naprava zazna, da je v pladnju neustrezen papir, počaka, dokler ne vstavite ustreznega papirja.

- On: Če papir ni ustrezen, se prikaže sporočilo o napaki. Tiskalnik počaka 30 sekund, nato pa samodejno izbriše sporočilo in nadaljuje s tiskanjem.

- Altitude Adj.

- Altitude Adjustment

Za optimizacijo kakovosti tiskanja glede na nadmorsko višino naprave.

Auto CR | Omogoča pripenjanje potrebnega prenosa za vsako vrstico, kar je uporabno za uporabnike Unix-a in DOS-a.
Firmware Version | Prikaže verzijo vdelane programske opreme naprave.
AutoComplete | Predlaga možne naslove/številke med vpisovanjem naslova elektronske pošte ali številke faksa. To vam omogoča, da poiščete in izberete podatke brez popolnega vpisovanja.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

Določite lahko, ali naj naprava nadaljuje s tiskanjem, ko zazna, da izbrani papir ni ustrezen. Na primer, če sta pladenj 1 in pladen 2 napolnjena s papirjem enake velikosti, bo naprava samodejno začela tiskati iz pladnja 2, ko bo v pladnju 1 zmanjkalo papirja.

Ta možnost se ne pojavi, če ste v goniniku tiskalnika izbrali Auto za Paper Source.

Paper Substit. Paper Substitution | Samodejno zamenja velikost papirja gonilnika tiskalnika, da ne pride do neujemanja med formatom Letter in A4. Na primer, če je v pladnju naložen A4 papir, velikost papirja na gonilniku tiskalnika pa nastavite na Letter, bo naprava tiskala na A4 papir in obratno.
Paper Mismatch | Določa, ali se prezre neujemanje papirja ali ne. Izberite Off, da naprava nadaljuje s tiskanjem ne glede na neustreznost papirja.
PrintBlankPage | Tiskalnik zazna podatke o tiskanju na računalniku, ne glede na to, ali je stran prazna ali ne. Nastavite lahko, ali naj se prazna stran natisne ali naj jo tiskalnik preskoči.

Multi-Bin

- Mode: Za izbiro načina različnih košev (multi-bin), ki ga želite uporabljati.

- Default Bin: Za določitev privzetega koša.

Default Source | Za določitev privzetega pladnja.
Address Book | Prikaže ali natisne telefonski imenik ali seznam elektronskih naslovov.

Maintenance

- Clean Drum: Očisti OPC boben kartuše z izpisom strani.

- Clean Fuser: Očisti grelno enoto z izpisom strani.

- CLR Empty Msg. Ta opcija se pojavi samo, ko je kartuša s tonerjem prazna.

- Supplies Info. Omogoča, da preverite, koliko strani je bilo natisnjenih in koliko tonerja je še v kartuši.

- TonerLow Alert: Če je v kartuši zmanjkalo tonerja, se prikaže sporočilo, ki vas opozori na zamenjavo kartuše s tonerjem. Izberete lahko možnost, da se to sporočilo prikaže ali ne.

- Paper Stacking: Če napravo uporabljate v vlažnem prostoru ali če je medij za tiskanje vlažen zaradi visoke vlažnosti, se lahko izpisi na izhodnem pladnju zvijejo ali niso ustrezno zloženi. V tem primeru lahko nastavite napravo za uporabo funkcije, ki ustrezno zloži izpise. Uporaba te funkcije upočasni hitrost tiskanja.

Import Setting | Podatke, ki so shranjeni na USB spominu, uvozi na napravo.
Export Setting | Podatke, ki so shranjeni na USB spominu, izvozi na napravo.
Toner Save | Z vklopom tega načina boste podaljšali življenjsko dobo kartuše s tonerjem in znižali stroške tiskanja na stran (v primerjavi z normalnim načinom), obenem pa boste znižali tudi kakovost tiskanja.
Quiet Mode | Glasnost tiskanja lahko znižate z vklopom tega menija na "on". Vedite, da na ta način lahko znižate hitrost in kvaliteto tiskanja.

Eco Settings

Omogoča varčevanje z viri in omogoča okolju prijazno tiskanje.

- Default Mode: Izberete lahko, ali želite vklopiti (on) ali izklopiti (off) ekološki način.

  On force (On-Forced): Za vklop ekološkega način z vnosom gesla. Za vklop (on) ali izklop (off) ekološkega načina morate vnesti geslo.

- Select Template (Select Temp.): Za izbiro predloge za ekološko tiskanje iz SyncThru™ Web Service.

Clear Setting | Ponastavi privzete tovarniške vrednosti naprave.

### Paper Setup

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > System Setup > Paper Setup.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Paper Setup.

Postavka | Opis
--- | ---
Paper Size | Nastavi velikost papirja na A4, Letter ali na druge velikosti, glede na vaše zahteve.
Paper Type | Izbere tip papirja za vsak pladenj.
Paper Source | Izbere pladenj, iz katerega želite tiskati.
Margin | Nastavi robove na dokumentu.
Tray Confirm | Aktivira potrditveno sporočilo za izbrani pladenj. Če odprete in zaprete pladen, se odpre okno, ki vsa vpraša, ali želite nastaviti velikost in tip papirja za pravkar odprt pladenj.

### Sound/Volume

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > System Setup > Sound/Volume.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/Volume.

Postavka | Opis
--- | ---
Key sound | Vklopi/izklopi zvok tipk. Če je ta opcija vklopljena, se bo zaslišal zvok vsakič, ko pritisnete na tipko.
Alarm Sound | Vklopi/izklopi zvok alarma. Če je ta opcija vklopljena, se bo oglasil alarm vsakič, ko pride do napake ali ko se zaključi komunikacija faksa.

Speaker

Vklopi/izklopi zvoke iz telefonske linije preko zvočnika, kot sta na primer ton klica ali ton faksa. Če je ta opcija nastavljena na Comm., pomeni, da bo zvočnik vključen, dokler se oddaljena naprava ne bo odzvala na klic.

Z On Hook Dial lahko nastavite glasnost. Glasnost zvočnika lahko nastavite le, ko je priključena telefonska linija.

1. Pritisnite (Faks) na nadzorni plošči.

2. Pritisnite On Hook Dial. Iz zvočnika se zasliši klicni zvok.

3. Pritiskajte puščice, dokler ne zaslišite želene glasnosti.

4. Pritisnite On Hook Dial, da shranite spremembe in se vrnete v stanje pripravljenosti.

Ringer | Prilagodi glasnost zvonca. Za nivo zvonjenja lahko izberete izklopljeno, tiho, srednje in glasno.

### Poročilo

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > System Setup > Report.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Reports.

Postavka | Opis
--- | ---
Menu Map | Natisnete lahko zemljevid menijev, ki prikazuje razporeditev in trenutne nastavitve naprave.
All Reports | Natisne najrazličnejša poročila, ki jih nudi ta naprava.
Configuration | Natisnete lahko poročilo o celotni konfiguraciji naprave.

- Supplies Info.

- Supplies Information

Natisne stran s podatki o zalogi.

Address Book | Natisne vse e-poštne naslove, ki so trenutno shranjeni v pomnilniku naprave.
Demo Page | Če želite preveriti, ali naprava tiska pravilno, lahko natisnete preizkusno stran.
Fax Send | Natisne poročilo o prenosu, vključno s številko faksa, številom listov, trajanjem opravila, z načinom komunikacije in z rezultatom komunikacije za posamezen faks. Napravo lahko nastavite tako, da po vsakem faksu samodejno natisne poročilo potrditve prenosa.
Fax Sent | Natisne informacije o nedavno prejetih faksih.
Fax Received | Natisne informacije o nedavno poslanih faksih.
Email Sent | Natisne informacije o nedavno poslanih faksih.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

Natisne seznam trenutno shranjenih dokumentov odloženih faksov skupaj s časom začetka in z vrsto vsake operacije.

JunkFax | Natisne številke faksov, ki so označene kot neželene številke.

- Network Conf.

- Network Configuration

Natisne informacije o povezavi naprave v omrežje in o konfiguraciji.

- User Auth

- Local User Authentication

Natisne pooblaščene uporabnike, ki lahko uporabljajo funkcijo elektronske pošte.

PCL Font | Izpiše seznam PLC pisav.

- PS Font

- PS3 Font List

Izpiše seznam PS/PS3 pisav.

EPSON Font | Izpiše seznam EPSON pisav.
KSC5843 Font | Izpiše seznam KS5843 pisav.
KSC5895 Font | Izpiše seznam KSC5895 pisav.
KSSM Font List | Izpiše seznam KSSM pisav.

- Net User Auth

- Network User Authentication

Natisne uporabnike, ki so se prijavili v domeno, in njihov ID.

Usage Counter | Izpiše stran porabe. Stran porabe vsebuje skupno število natisnjenih strani.
Fax Options | Natisne informacije o poročilih faksiranj.

- Stored Job List

- Stored Jobs

Izpiše opravila, ki so trenutno shranjena na dodatnem pomnilniku ali na napravi za masovno shranjevanje (disku).

- Completed Job

- Completed Jobs

Izpiše seznam dokončanih opravil.

Accounting Report | Ta funkcija je na voljo samo, ko obračunske rešitve (Job Accounting) omogočite v SyncThru™ Web Admin Service. Za vsakega uporabnika lahko natisnete poročilo o količini izpisov.

### Vzdrževanje

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > System Setup > Maintenance.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Initial Setup.

Postavka | Opis
--- | ---
CLR Empty Msg. | Ta opcija se pojavi, ko je kartuša s tonerjem prazna. Počistite lahko prazno sporočilo.
Ignore Toner | Nastavite lahko, da naprava prezre sporočilo o prazni kartuši s tonerjem in nadaljuje tiskanje, razen dohodnih faksov.
Supplies Life | Prikazuje porabo potrošnega materiala (glejte Nadzor življenjske dobe potrošnega materiala).
TonerLow Alert | Prilagodi nivo obveščanja o stanju kartuše s tonerjem; ko je skoraj prazna ali ko je popolnoma prazna (glejte Nastavitev opozorila za zamenjavo tonerja (toner low)).

- Serial Number

- Serial No.

Prikaže serijsko številko naprave. Številko boste prejeli, ko se boste obrnili na servisno službo ali ko se boste kot uporabnik prijavili na Samsungovo spletno stran.

Paper Stacking | Omogoči samodejno povezavo med pladnji. Ko je en pladenj prazen ali se ne ujema z nastavitvami, tiskalnik vzame papir iz drugega razpoložljivega pladnja.
Color | Omogoča prilagoditev barvnih nastavitev, kot so nivo kontrasta, barvna registracija, gostota barve itd.
Ram Disk | Nekatere dele RAM diska nastavi za shranjevanje opravil. Z uporabo RAM diska za shranjevanje opravil, se vklopi meni za upravljanje opravil (glejte Upravljanje opravil). To omogoča pošiljanje podatkov na vašem računalniku v čakalno vrsto na RAM disku.

### Clear Setting

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > System Setup > Clear Setting.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Restore Options.

Postavka | Opis
--- | ---
All Settings | Izbriše vse podatke, shranjene v pomnilniku, in ponastavi vse nastavitve na tovarniško privzete.
Printer Setup | Ponastavi vse možnosti tiskalnika na tovarniško privzete.
Paper Setup | Ponastavi vse možnosti papirja na tovarniško privzete.

- Fax Setup

- Fax Default

Obnovi vse možnosti faksiranja na tovarniško privzete.

- Copy Setup

- Copy Default

Obnovi vse možnosti kopiranja na tovarniško privzete.

- Scan Setup

- Scan Default

Obnovi vse možnosti optičnega branja na tovarniško privzete.

System Setup | Obnovi vse sistemske možnosti na tovarniško privzete.
Network Setup | Obnovi vse omrežne možnosti na tovarniško privzete (Zahtevan ponovni zagon).
Address Book | Izbriše vse vnose e-poštnih naslovov, ki so shranjeni v pomnilniku.

- Fax Sent

- Sent Report

Izbriše vse zapise o poslanih faksih.

Email Sent | Izbriše vse zapise o poslanih elektronskih sporočilih.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

Izbriše vse zapise o prejetih faksih.

### Upravljanje opravil

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > System Setup > Job Manage.

Postavka | Opis
--- | ---
Active Job | Prikaže seznam opravil, ki čakajo na tiskanje.
Store Job | Prikaže seznam opravil za tiskanje, ki so shranjena na disku.
File Policy | V primeru, da se v pomnilniku že nahaja datoteka z istim imenom, jo lahko preimenujete ali prepišete.

### Image Overwrite

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > System Setup > ImageOverwrite.

Postavka | Opis
--- | ---
Manual | Prepišete lahko vgnezden USB pomnilnik, da počistite vse shranjene podatke.

### namestitev USB-ja

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

- Pritisnite USB na zaslonu na dotik.

Opcija | Opis
--- | ---
Print From | Prikaže seznam dokumentov iz File Navigation. Izbere dokument za tiskanje.
Scan to USB | Nastavi cilj optičnega branja na USB. Izvirnike optično preberete in jih shranite na USB napravo.
File Manage | Prikaže seznam dokumentov iz File Navigation. Izbere dokument za brisanje. Lahko formatirate USB napravo.
Show Space | Prikaže preostali prostor.

### Nastavitev emulacije

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > Print Setup > Emulation.

Postavka | Opis
--- | ---
Emulation Type | Jezik naprave določa način komunikacije med računalnikom in napravo.
Setup | Za nastavitev podrobnih nastavitev za izbran tip emulacije.

### Nastavitev e-pošte

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Email Setup.

Opcija | Opis
--- | ---
SMTP Server | Nastavi konfiguracijo SMTP strežnika.
Send to Self | Določi naj bo pošta poslana na vaš naslov, da elektronsko sporočilo lahko shranite ali ga uporabite kot opomnik.
Default To Address | Nastavi privzet naslov elektronske pošte prejemnika.
Default From | Nastavi privzet naslov elektronske pošte pošiljatelja.
Default Subject | Nastavi privzeto zadevo elektronske pošte.

### Nastavitev imenika

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Address Book.

Opcija | Opis
--- | ---
PhoneBook | Dodaja, pregleduje, tiska ali briše sezname v imeniku. Tudi vi lahko ustvarite skupino.
Email | Dodaja, pregleduje, tiska ali briše sezname v imeniku. Tudi vi lahko ustvarite skupino.

### Nastavitev dokumentnega predala

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

#### Funcija Doc Box

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > Document Box > Doc Box Feature.

Opcija | Opis
--- | ---
Add From Scan | Shrani optično prebrane dokumente v predal. Shranjena datoteka bo samodejno poimenovana kot »yearmonthdayhourminutesecond«.
Task From Box | Opravilo natisne iz predala.

#### Nastavitev funkcije Doc Box

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > Document Box > Doc Box Setup.

Opcija | Opis
--- | ---
Add From Scan | Nastavi ponastavljene opcije za shranjevanje dokumenta v predal.
Task From Box | Nastavi ponastavljene opcije za tiskanje dokumenta iz predala.

### Nastavitev omrežja

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

- Na nadzorni plošči pritisnite (Menu) > Network.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Network Setup.

Opcija | Opis
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Za izbiro ustreznega protokola in nastavitev parametrov za uporabo omrežja.

Nastavite lahko številne parametre. Če niste prepričani, jih pustite ali pa se obrnite na omrežnega skrbnika.

TCP/IP (IPv6) | Izberite to možnost, če želite uporabljati omrežje s protokolom IPv6 (glejte Konfiguracija IPv6).
Ethernet Speed | Za nastavitev omrežne prenosne hitrosti.
802.1x | Izberete lahko preverjanje istovetnosti uporabnika za omrežno komunikacijo. Za podrobne informacije se posvetujte s skrbnikom omrežja.
Wireless | Izberite to možnost, če želite uporabljati brezžično omrežje.
Clear Setting | Za vrnitev trenutnih vrednosti na privzete. (Zahtevan ponovni zagon).

- Network Conf.

- Network Configuration

Ta seznam kaže informacije o povezavi naprave v omrežje in konfiguraciji.

Net. Activate | Izberete lahko, ali želite uporabljati Ethernet ali ne.
Http Activate | Izberete lahko, ali želite uporabljati SyncThru™ Web Service ali ne.