## Funkcie tlače

- Základné tlačové funkcie nájdete v Základná príručka (pozrite Základné funkcie tlače ).

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

### Zmena predvolených nastavení tlače

1. V systéme Windows kliknite na ponuku Štart.

2. Vyberte Ovládací panel > Tlačiarne a zariadenia.

3. Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie.

4. Vyberte Predvoľby tlače.

   Ak má položka Predvoľby tlače značku ▶, môžete zvoliť iné ovládače tlačiarne pripojené ku zvolenej tlačiarni.

5. Zmeňte nastavenia na každej karte.

6. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete zmeniť nastavenia v každej tlačovej úlohe, zmeňte ich v Predvoľby tlače.

### Nastavenie zariadenia ako predvoleného zariadenia

1. V systéme Windows kliknite na ponuku Štart.

2. Vyberte Ovládací panel > Tlačiarne a zariadenia.

3. Vyberte zariadenie.

4. Kliknite pravým tlačidlom na vaše zariadenie a vyberte položku Nastaviť ako predvolenú tlačiareň.

   Ak má položka Predvoľby tlače značku ▶, môžete zvoliť iné ovládače tlačiarne pripojené ku zvolenej tlačiarni.

### Používanie pokročilých funkcií tlače

ovládač tlačiarne XPS: používa sa na tlač súborov formátu XPS.

- Pozrite si časť Funkcie jednotlivých modelov.

- Ovládač tlačiarne XPS je možné nainštalovať iba v operačnom systéme Windows Vista OS alebo novšom.

- Ak tlačiareň kvôli nedostatku pamäte netlačí úlohy XPS, do tlačiarne vložte voliteľnú pamäť.

- Pre modely, ktoré majú ovládač XPS na CD disku so softvérom:

  - Ovládač tlačiarne XPS môžete nainštalovať po vložení disku CD so softvérom do mechaniky CD-ROM. Potom, ako sa zobrazí inštalačné okno, zvoľte položku Advanced Installation > Custom Installation. Ovládač tlačiarne XPS môžete zvoliť v okne Select Software and Utilities to Install.

- Pre modely, ktoré majú ovládač XPS na webovej stránke spoločnosti Samsung: prejdite na stránku www.samsung.com do časti find your product (nájdite svoje zariadenie) > Support or Downloads (podpora alebo na stiahnutie).

#### Tlač do súboru (PRN)

Niekedy možno bude nutné uložiť tlačové dáta ako súbor.

1. Začiarknite políčko Tlačiť do súboru v okne Tlač.

2. Kliknite na Print.

3. Zadajte cestu umiestnenia a názov súboru a potom kliknite OK.

   Napríklad, c:\Temp\názov súboru.

   Ak zadáte len názov súboru, súbor sa uloží automaticky do priečinka Dokumenty, Documents and Settings aleboPoužívatelia. Priečinok, kam sa súbor uloží, sa môže líšiť v závislosti od vášho operačného systému alebo používanej aplikácie.

#### Vysvetlenie špeciálnych funkcií tlačiarne

Pri používaní tlačiarne môžete využiť aj rozšírené funkcie tlače.

Ak chcete využiť funkcie tlačiarne, ktoré Vám ponúka ovládač tlačiarne, kliknite na položku Vlastnosti alebo Predvoľby v okne aplikácie Tlač a zmeňte nastavenie tlače. Názov tlačiarne, ktorý sa zobrazuje v okne vlastností tlačiarne, sa môže líšiť v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa.

- V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.

- Zvoľte menu Help alebo kliknite na tlačidlo v okne, príp. na klávesnici stlačte tlačidlo F1 a kliknite na položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac (pozrite Používanie Pomocníka).

Položka | Opis
--- | ---
Multiple Pages per Side | Môžete zvoliť počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden hárok. Ak chcete vytlačiť viac ako jednu stranu na jeden hárok, veľkosť strán sa zmenší a zoradia sa v poradí, ktoré určíte. Môžete vytlačiť až 16 strán na jeden hárok.

Poster Printing

Táto funkcia umožnuje vytlačit' jednostranový dokument na 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) alebo 16 (Poster 4x4) listov papiera, ktoré potom môžete zostavit' a vytvorit' tak jeden dokument plagátovej veľkosti.

Vyberte hodnotu Poster Overlap. Zadajte hodnotu Poster Overlap v milimetroch alebo palcoch výberom tlačidla v pravom hornom rohu karty Basic za účelom zjednodušenia zlepenia hárkov.

Booklet Printing [a]

Táto funkcia vytlačí váš dokument na obe strany papiera a usporiada strany tak, že papier sa môže preložiť v polovici po vytlačení a vytvoriť tak brožúru.

- Ak chcete vytvoriť brožúru, musíte tlačiť na tlačové médiá formátu Letter, Legal, A4, US Folio alebo Oficio.

- Voľba Booklet Printing nie je k dispozícii pre všetky formáty papiera. Ak chcete zistiť, aké veľkosti papiera sú k dispozícií, zvoľte dostupnú možnosť veľkosti papiera Size na karte Paper.

- V prípade výberu nedostupného papiera sa táto možnosť pravdepodobne automaticky zruší. Vyberte iba dostupný papier (papier bez označenia alebo ).

- Double-sided Printing

- Double-sided Printing (Manual) [a]

Môžete tlačit' na obe strany papiera (duplexná tlač). Pred spustením tlače je potrebné zadať orientáciu daného dokumentu.

- Túto funkciu môžete používať len pre papier formátu Letter, Legal, A4, US Folio alebo Oficio.

- Ak vaša tlačiareň nepodporuje funkciu obojstrannej tlače, túto prácu je potrebné vykonať manuálne. Tlačiareň najskôr vytlačí každú druhú stranu daného dokumentu. Potom sa na počítači zobrazí hlásenie.

- Funkcia Skip Blank Pages nie je k dispozícii, ak zvolíte možnosť obojstrannej tlače.

- Double-sided Printing

- Double-sided Printing (Manual) [a]

- Printer Default: Ak si zvolíte túto možnosť, táto funkcia je určená nastavením, ktoré ste si zvolili na ovládacom paneli zariadenia. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak používate ovládač tlačiarne PCL/XPS.

- None: Deaktivuje túto funkciu.

- Long Edge: Táto možnosť je bežná grafická úprava, ktorá sa používa pri viazaní kníh.

- Short Edge: Táto možnosť je bežná grafická úprava, ktorá sa používa pri kalendároch.

- Reverse Double-Sided Printing: Túto voľbu označte, ak chcete pri obojstrannej tlači obrátiť poradie tlačených strán. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak používate Double-sided Printing (Manual).

Paper Options | Zadaním percentuálnej hodnoty zväčšenia alebo zmenšenia dokumentu môžete zmeniť veľkosť dokumentu tak, aby sa na vytlačenej strane zobrazoval ako menší alebo väčší.
Watermark | Funkcia vodotlače umožňuje tlač textu na už existujúci dokument. Napríklad ju možno použiť, ak chcete mať v danom dokumente uhlopriečne vytlačené veľké šedé písmená „DRAFT“ alebo „CONFIDENTIAL“ cez prvú stranu alebo na všetkých stranách dokumentu.

Watermark

(Vytvorenie vodoznaku)

1. Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie, prejdite do okna Predvoľby tlače.

2. Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Zobrazí sa okno Edit Watermarks.

3. Zadajte textovú správu do políčka Watermark Message.

   Môžete zadať maximálne 256 znakov. Táto správa sa potom zobrazí v okne náhľadu.

Watermark

(Úprava vodoznaku)

1. Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie, prejdite do okna Predvoľby tlače.

2. Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Zobrazí sa okno Edit Watermarks.

3. Vyberte vodotlač, ktorú chcete upraviť, zo zoznamu Current Watermarks a zmeňte textovú správu a možnosti vodotlače.

4. Kliknite na položku Update, čím uložíte zmeny.

5. Klikajte na OK alebo na Tlač, pokým nevyjdete z okna Print.

Watermark

(Vymazanie vodoznaku)

1. Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie, prejdite do okna Predvoľby tlače.

2. Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Zobrazí sa okno Edit Watermarks.

3. Vyberte si vodotlač, ktorú chcete vymazať zo zoznamu Current Watermarks a kliknite na Delete.

4. Klikajte na OK alebo na Tlač, pokým nevyjdete z okna Print.

Overlay [a]

Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak používate ovládač tlačiarne PCL/SPL (pozrite Softvér).

Prekrytie je text alebo obraz uložený na pevnom disku počítača (HDD) ako súbor v špeciálnom formáte, ktorý je možné vytlačiť na ľubovoľnom dokumente. Prekrytia sa často používajú v prípade hlavičkového papiera. Ak nechcete používať predtlačené hlavičkové papiere, môžete vytvoriť prekrytie, ktoré bude obsahovať tie isté informácie ako aktuálne používaný predtlačený hlavičkový papier. Ak chcete vytlačit' list s hlavičkou spoločnosti, nemusíte vložit' do podávača zariadenia predtlačený hlavičkový papier: iba vytlačte prekrytie na dokument.

Ak chcete používať prekrytie strany, je potrebné najskôr vytvoriť nové prekrytie strany obsahujúce logo alebo obrázok.

- Veľkosť prekrytého dokumentu musí byť rovnaká ako veľkosť dokumentu, ktorý tlačíte spolu s prekrytím. Nevytvárajte prekrytie pomocou vodotlače.

- Rozlíšenie prekrytia musí byť rovnaké ako rozlíšenie dokumentu, ktorý chcete vytlačiť spolu s prekrytím.

Overlay [a]

(Vytvorenie nového prekrytia strany)

1. Ak chcete uložiť dokument ako prekrytie, prejdite do okna Predvoľby tlače.

2. Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Text. Objaví sa okno Edit Overlay.

3. V okne Edit Overlay kliknite na položku Create.

4. V okne Uložiť ako zadajte názov, ktorý je maximálne 8 znakov dlhý, do políčka File name. V prípade potreby vyberte cieľové umiestnenie (predvolené nastavenie je C:\Formover).

5. Kliknite na Save. Názov sa objaví v políčku Overlay List.

6. Klikajte na OK alebo na Tlač, pokým nevyjdete z okna Print.

   Súbor sa nevytlačí. Uloží sa na pevný disk počítača.

Overlay [a]

(Používanie prekrytia strany)

1. Kliknite na kartu Advanced.

2. Vyberte požadované prekrytie z rozbaľovacieho zoznamu Text.

3. Ak sa želaný súbor s prekrytím v rozbaľovacom zozname Text nenachádza, zo zoznamu vyberte Edit... a stlačte Load. Vyberte požadovaný súbor s prekrytím, ktorý chcete použiť.

   V prípade, že ste súbor s prekrytím, ktorý chcete použiť v externom zdroji uložili, môžete ho načítať aj tak, že prejdete do okna Otvoriť.

   Po výbere súboru kliknite na položku Otvoriť. Objaví sa súbor v Overlay List políčku a je k dispozícii na tlač. Vyberte si prekrytie z políčka Overlay List.

4. V prípade potreby označte Confirm Page Overlay When Printing. Ak sa vyznačí políčko, objaví sa odkazové okienko vždy, keď dáte dokument na tlač a bude váš žiadat' o potvrdenie toho, či chcete vytlačit' prekrytie na danom dokumente.

   V prípade, že toto políčko nie je začiarknuté a prekrytie bolo vybraté, prekrytie sa automaticky vytlačí na váš dokument.

5. Klikajte na OK alebo na Tlač, pokým nevyjdete z okna Tlač.

Overlay [a]

(Vymazanie prekrytia strany)

1. V okne Printing Preferences kliknite na kartu Advanced.

2. Zvoľte Edit z rozbaľovacieho zoznamu Text.

3. Vyberte prekrytie, ktoré chcete vymazať z políčka Overlay List.

4. Kliknite na tlačidlo Delete.

5. Keď sa objaví potvrdzujúca správa, kliknite na Yes.

6. Klikajte na OK alebo na Tlač, pokým nevyjdete z okna Print. Môžete vymazať prekrytie, ktoré už nepoužívate.

Print Mode

- Táto funkcia je dostupná len prípade, ak ste vložili voliteľnú pamäť alebo voliteľné veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD) (pozrite Rôzne funkcie).

- V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.

- Print Mode: Predvolené nastavenie Print Mode je Normal, čo znamená tlač bez uloženia tlačového súboru do pamäte.

  - Normal: Tento režim tlačí bez toho, aby dokument ukladal do doplnkovej pamäte.

  - Proof: Tento režim je užitočný, keď tlačíte viac ako jeden exemplár. Najprv môžete vytlačiť jeden exemplár na skontrolovanie, zvyšný počet neskôr.

  - Confidential: Tento režim sa používa na tlač dôverných dokumentov. Aby bolo možné tlačiť, je potrebné zadať heslo.

  - Store: Túto možnosť zvoľte, ak chcete dokument uložiť na veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD) bez vytlačenia.

  - Store and Print: Tento režim sa používa v prípade, ak dokument naraz tlačíte aj ukladáte.

  - Spool: Táto možnosť je užitočná, ak pracujete s veľkým množstvom údajov. Ak zvolíte túto možnosť, tlačiareň načíta dokument na veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD) a následne ho vytlačí z fronty na veľkokapacitnom pamäťovom zariadení (HDD). Zníži tak zaťaženie počítača.

  - Print Schedule: Túto možnosť zvoľte, ak chcete súbor vytlačiť v určenom čase.

- User ID: Táto voľba sa použije, ak potrebujete nájsť uložený súbor cez ovládací panel.

- Job Name: Táto voľba sa použije, ak potrebujete nájsť uložený súbor cez ovládací panel.

Job Encryption

Nájskôr dáta tlače zašifruje a potom ich odošle do zariadenia. Táto funkcia chráni tlačové informácie aj v prípade zachytenia dát na sieti.

Funkcia Job Encryption je dostupná, len ak je nainštalované veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD). Veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD) slúži na dekódovanie tlačových dát (pozrite Rôzne funkcie).

[a] Táto možnosť nie je k dispozícii, ak používate ovládač XPS.

### Používanie programu Direct Printing Utility

- Aplikácia Direct Printing Utility nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Softvér).

- Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows.

#### Čo je nástroj Direct Printing Utility?

Nástroj Direct Printing Utility je program, ktorý pošle PDF súbory priamo do tlačiarne bez potreby otvorit' tieto súbory.

Ak chcete nainštalovat' tento program, vyberte Advanced Installation > Custom Installation a pri inštalácii ovládača tlačiarne začiarknite tento program.

- Ak chcete súbory tlačiť pomocou tohto programu, v zariadení by ste mali mať vložené veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD). (Pozri Rôzne funkcie.)

- Nemôžete vytlačiť PDF súbory, ktoré majú zablokovanú tlač. Deaktivujte funkciu blokovania tlače a znova skúste tlačiť.

- Nemôžete vytlačiť PDF súbory, ktoré sú zablokované heslom. Deaktivujte funkciu hesla a znova skúste tlačiť.

- Možnosť tlačiť PDF súbor pomocou programu Direct Printing Utility závisí od spôsobu vytvorenia PDF súboru.

- Program Direct Printing Utility podporuje PDF verziu 1.7 a nižšiu. Pri vyššej verzii musíte súbor pred vytlačením otvoriť.

#### Tlačiť

Je niekoľko spôsobov, ako môžete tlačit' pomocou programu Direct Printing Utility.

1. V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy > Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing Utility.

   Otvorí sa okno programu Direct Printing Utility.

2. Z rozbaľovacieho zoznamu tlačiarní Select Printer vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo Browse.

3. Vyberte súbor, ktorý chcete vytlačiť a kliknite na Open.

   Súbor sa pridá do časti Select Files.

4. Upravte nastavenie zariadenia podľa vašich požiadaviek.

5. Kliknite na Print. Vybraný PDF súbor sa pošle do zariadenia.

#### Používanie ponuky kliknutím pravým tlačidlom myši

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na PDF súbor, ktorý chcete vytlačiť a zvoľte možnost' Direct Printing.

   Zobrazí sa okno programu Direct Printing Utility s pridaným PDF súborom.

2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.

3. Upravte nastavenia zariadenia.

4. Kliknite na Print. Vybraný PDF súbor sa pošle do zariadenia.

### Tlač zo systému Macintosh

V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné.

#### Tlač dokumentu

Keď tlačíte v systéme Macintosh, potrebujete skontrolovať nastavenia ovládača tlačiarne v každej aplikácii, ktorú používate. Pri tlači zo systému Macintosh postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.

2. Otvorte ponuku File a kliknite na položku Page Setup (v niektorých aplikáciách položka Document Setup).

3. Vyberte formát papiera, orientáciu, pomer, ostatné voľby a uistite sa, že je vybrané vaše zariadenie. Kliknite na tlačidlo OK.

4. Otvorte ponuku File a klipnite na Print.

5. Zadajte počet kópií a uveďte, ktoré strany chcete vytlačiť.

6. Kliknite na Print.

#### Zmena nastavení tlačiarne

Pri používaní tlačiarne môžete využiť aj rozšírené funkcie tlače.

Spustite aplikáciu a vyberte Print z menu File. Názov zariadenia, ktorý sa zobrazuje v okne vlastností tlačiarne, sa môže líšiť v závislosti od použitého zariadenia. Až na názov zariadenia je okno s vlastnosťami tlače podobné uvedenému oknu.

#### Tlač viacerých strán na jeden list

Môžete vytlačiť viac ako jednu stranu na jeden hárok. Táto funkcia poskytuje úsporný spôsob pre tlač kópií konceptov dokumentov.

1. Spustite aplikáciu a vyberte položku Print z ponuky File.

2. Zvoľte Layout z rozbaľovacieho zoznamu Orientation. Zadajte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden list papiera, v rozbaľovacom zozname Pages per Sheet.

3. Zvoľte ostatné možnosti, ktoré chcete použiť.

4. Kliknite na Print.

   Zariadenie vytlačí zvolený počet strán, ktoré chcete vytlačiť, na jeden list papiera.

#### Tlač na obe strany papiera

V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné (pozrite Rôzne funkcie).

Pred tlačou v režime obojstrannej tlače sa rozhodnite, na ktorom okraji chcete hotový dokument zviazať. Možnosti väzby sú:

- Long-Edge Binding: Táto voľba je bežná grafická úprava, ktorá sa používa pri viazaní kníh.

- Short-Edge Binding: Táto voľba je typ, ktorý sa často používa v prípade kalendárov.

1. Z Macintosh aplikácie si vyberte Print z ponuky File.

2. Zvoľte Layout z rozbaľovacieho zoznamu Orientation.

3. Vyberte si orientáciu väzby z možnosti Two-Sided.

4. Zvoľte ostatné možnosti, ktoré chcete použiť.

5. Kliknite na Print a tlačiareň bude tlačiť na obe strany papiera.

Ak tlačíte viac ako dve kópie, prvá kópia a druhá kópia sa môžu vytlačiť na ten istý list papiera. Keď tlačíte viac než jednu kópiu, nevyužívajte obojstrannú tlač.

#### Používanie Pomocníka

Kliknite na otáznik v ľavom spodnom rohu okna a kliknite na akúkoľvek tému, ku ktorej si želáte zobraziť informácie. Objaví sa okno s informáciami o funkciách voľby, ktoré poskytuje ovládač.

### Tlač v systéme Linux

V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné.

#### Tlač z aplikácií

Je množstvo Linux aplikácií, z ktorých môžete tlačit’ použitím Bežného UNIX tlačového systému (CUPS). Na vašom zariadení môžete tlačiť z každej takejto aplikácie.

1. Spustite aplikáciu a vyberte Print z menu File.

2. Vyberte Print priamo použitím lpr.

3. V okne LPR GUI, v zozname tlačiarní, vyberte názov modelu vášho zariadenia a kliknite na Properties.

4. Zmeňte vlastnosti tlačovej úlohy pomocou nasledujúcich štyroch kariet zobrazených v hornej časti okna.

   - General: Táto možnosť umožňuje zmeniť formát, typ papiera aj orientáciu dokumentov. Umožňuje funkciu obojstrannej tlače, pridáva označenie začiatku a konca tlače a mení počet strán na jednom hárku papiera.

     V závislosti od modelov nemusí byť dostupná automatická/manuálna obojstranná tlač. Prípadne môžete použiť tlačový systém lpr alebo iné aplikácie umožňujúce tlač párnych/nepárnych strán.

   - Text: Umožní zadat' okraje strán a nastavit' možnosti textu, ako napríklad odsadenie alebo stĺpce.

   - Graphics: Táto voľba umožňuje nastaviť možnosti obrázkov, ktoré sa použijú v prípade tlače obrázkových súborov, ako napríklad možnosti farieb, veľkosť obrázku alebo jeho poloha.

   - Advanced: Umožní vám nastavit' rozlíšenie tlače, zdroj papiera a miesto určenia.

5. Kliknite na Apply, ak chcete uplatniť zmeny a zatvoriť okno Properties.

6. Kliknite na OK v okne LPR GUI a spustite tlač.

7. Zobrazí sa okno tlače, ktoré umožňuje sledovať stav vašej tlačovej úlohy.

   Ak chcete zrušiť aktuálnu úlohu, kliknite na tlačidlo Cancel.

#### Tlač súborov

Na vašom zariadení môžete vytlačiť mnoho rôznych typov súborov pomocou štandardnu CUPS – priamo z rozhrania príkazového riadku. Nástroj CUPS lpr vám to umožní vykonať, ale balík ovládačov nahradí štandardný nástroj lpr pre používateľa jednoduchším programom LPR GUI.

Ak chcete vytlačiť dokumentový súbor:

1. Zadajte lpr <názov_súboru> do príkazového riadka systému Linux a stlačte tlačidlo Enter. Otvorí sa okno LPR GUI.

   Ak zadáte iba lpr a stlačíte tlačidlo Enter, najskôr sa zobrazí okno Select file(s) to print. Vyberte ľubovoľné súbory, ktoré chcete vytlačiť a potom kliknite na položku Open.

2. V okne LPR GUI vyberte zo zoznamu vaše zariadenie a zmeňte vlastnosti tlačovej úlohy.

3. Kliknite na tlačidlo OK, čím spustíte tlač.

#### Konfigurácia vlastností tlačiarne

V okne Printer Properties, ktoré ponúka možnosť Printers configuration, môžete zmeniť rôzne vlastnosti vášho zariadenia ako tlačiarne.

1. Otvorte Unified Driver Configurator.

   Ak treba, prejdite na Printers configuration.

2. Vyberte si vaše zariadenie z dostupného zoznamu tlačiarní a kliknite na tlačidlo Properties.

3. Zobrazí sa okno Printer Properties.

   Vo vrchnej časti okna sa zobrazí nasledovných päť kariet:

   - General: Umožní vám zmenit' umiestnenie a názov tlačiarne. Názov, ktorý zadáte v tejto záložke, sa zobrazí v zozname tlačiarní v Printers configuration.

   - Connection: Umožní vám zobraziť alebo zvolit' iný port. Ak počas používania zariadenia zmeníte port z USB na paralelný alebo naopak, musíte port zariadenia prekonfigurovať na tejto karte.

   - Driver: Umožní vám zobraziť alebo zvoliť iný ovládač tlačiarne. Kliknutím na tlačidlo Options môžete nastaviť možnosti predvoleného zariadenia.

   - Jobs: Zobrazí zoznam tlačových úloh. Kliknutím na tlačidlo Cancel job môžete zrušiť vybratú úlohu a začiarknutím políčka Show completed jobs môžete zobraziť predchádzajúce úlohy v zozname úloh.

   - Classes: Táto voľba zobrazuje triedu, do ktorej vaše zariadenie patrí. Kliknutím na Add to Class zariadenie pridáte do určitej triedy a kliknutím na Remove from Class zariadenie z triedy odstránite.

4. Ak chcete potvrdiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK a zatvorte okno Printer Properties.

### Tlač v systéme UNIX

V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

#### Spracovanie tlačovej úlohy

Po inštalácii tlačiarne vyberte akýkoľvek súbor s obrazom, textom, PS alebo HPGL na tlač.

1. Spustite príkaz „printui <file_name_to_print>.

   Ak napríklad tlačíte „document1“

   printui document1

   otvorí sa ovládač tlačiarne UNIX Print Job Manager, v ktorom môže používateľ vybrať rôzne možnosti tlače.

2. Vyberte tlačiareň, ktorá už bola pridaná.

3. Vyberte možnosti tlače z okna, ako napríklad Page Selection.

4. V Number of Copies vyberte počet požadovaných kópií.

   Ak chcete využiť výhody funkcií tlačiarne, ktoré poskytuje ovládač tlačiarne, stlačte Properties.

5. Stlačte OK, aby ste začali tlačovú úlohu.

#### Zmena nastavení zariadenia

Ovládač tlačiarne UNIX Print Job Manager, v ktorom môže používateľ vybrať rôzne možnosti tlače vo vlastnostiach tlačiarne Properties.

Je možné použiť aj nasledovné klávesové skratky: „H“ pre Help, „O“ pre OK, „A“ pre Apply a „C“ pre Cancel.

##### Záložka General

- Paper Size: Podľa vašich požiadaviek nastaví veľkosť papiera na A4, Letter alebo iný formát.

- Paper Type: Vyberte typ papiera. Dostupné možnosti v okne sú Printer Default, Plain a Thick.

- Paper Source: Vyberte, ktorý zásobník papiera chcete použiť. Predvolené nastavenie je Auto Selection.

- Orientation: Vyberte smer, v akom sa informácia vytlačí na danú stranu.

- Duplex: Tlač na obidve strany, aby sa ušetril papier.

  V závislosti od modelov nemusí byť dostupná automatická/manuálna obojstranná tlač. Prípadne môžete použiť tlačový systém lpr alebo iné aplikácie umožňujúce tlač párnych/nepárnych strán.

- Multiple pages: Tlač viacerých strán na jednu stranu papiera.

- Page Border: Vyberte si ktorýkoľvek štýl okrajov (napr.: Single-line hairline, Double-line hairline)

##### Záložka Image

Na tejto záložke môžete zmeniť jas, rozlíšenie a umiestnenie obrazu v dokumente.

##### Záložka Text

Nastavte okraje znakov, riadkovanie alebo stĺpcov aktuálneho tlačového výstupu.

##### Záložka HPGL/2

- Use only black pen: Tlač všetkej grafiky čiernou farbou.

- Fit plot to page: Prispôsobenie grafiky na jednu stranu.

##### Záložka Margins

- Use Margins: Nastavenie okrajov dokumentu. V predvolenom nastavení nie sú okraje aktivované. Používatelia môžu nastaviť okraje zmenou hodnôt v príslušných políčkach. Predvolené nastavenie je dané veľkosťou vybraného papiera.

- Unit: Zmeňte jednotky na body, palce alebo centimetre.

##### Záložka Printer-Specific Settings

Výber rôznych možností v rámoch JCL a General na prispôsobenie rôznych nastavení. Tieto voľby sú špecifické pre konkrétnu tlačiareň a závisia od súboru PPD.