## Odstranjevanje zagozdenih izvirnikov

Ko se izvirnik zagozdi v podajalniku dokumentov, se na zaslonu prikaže opozorilo.

Zagozden dokument izvlecite previdno in počasi, sicer se lahko raztrga.

Če želite preprečiti zagozditev dokumentov, za debele, tanke ali mešane vrste papirja, uporabite stekleno ploščo optičnega čitalnika.

### Izvirnik se je zataknil pred optičnim čitalnikom

- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte Pogled s prednje strani).

- To odpravljanje težav morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije variacij).

### Izvirnik se je zataknil v notranjosti optičnega čitalnika

- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte Pogled s prednje strani).

- To odpravljanje težav morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije variacij).

### Izvirnik se je zataknil na izhodu iz optičnega čitalnika

- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte Pogled s prednje strani).

- To odpravljanje težav morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Pogled s prednje strani).

1. Iz podajalnika dokumentov odstranite vse zagozdene liste.

2. Previdno odstranite zagozden papir iz podajalnika dokumentov.