## Configuración del sistema

### Conf. equipo

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (Menú) > Conf. sistema > Conf. equipo en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Conf. inicial en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---
ID de equipo | Establece el ID de equipo que se imprimirá en la parte superior de cada página de fax que envíe.
Numero de fax | Establece el número de fax que se imprimirá en la parte superior de cada página de fax que envíe.
Fecha y hora | Ajusta la fecha y la hora.
Modo de reloj | Selecciona el formato de visualización de hora entre 12 horas y 24 horas.

Menú formular.

- Desactivado: Imprime en modo normal.

- Form. único: Imprime todas las páginas usando el primer formulario.

- Form. doble: Imprime la primera página usando el primer formulario y la última página usando el segundo formulario.

Selec. form. | La superposición de formularios consiste en imágenes guardadas en el dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro) de la impresora como archivos con formato especial que se pueden imprimir como capas en cualquier documento.
Spooling disco duro | Cuando esta opción está en Activado, guarda documentos en el dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro) para su impresión en red.
Idioma | Establece el idioma del texto que aparece en la pantalla del panel de control.
Modo predet. | Establece el modo predeterminado del equipo entre el modo de fax, el modo de copia o el modo de digitalización.
Tamaño papel prefijado | Puede seleccionar el tamaño de papel predeterminado que desea utilizar.
Ahorro energia | Define el tiempo que la impresora esperará antes de entrar en el modo de ahorro de energía. El consumo de energía se reduce automáticamente cuando el equipo no recibe datos durante un período prolongado.
Ahorro en. esc | Establece el tiempo que el escáner del equipo esperará antes de entrar en el modo de ahorro de energía. El consumo de energía se reduce automáticamente cuando el escáner no recibe datos durante un período prolongado.
T. esp. sist. | Establece el tiempo que el equipo tardará en recordar la configuración de copia utilizada anteriormente. Transcurrido el tiempo de espera, el equipo restablecerá la configuración de copia predeterminada.
T.espera trab. | Define el tiempo que la impresora esperará antes de imprimir la última página de un trabajo de impresión que no termine con un comando de impresión.

Evento de act.

Desde este menú puede establecer la condición para reactivar desde el modo de ahorro de energía. Ajuste el elemento.

- Pulsac. boton: Al pulsar cualquier botón, excepto el botón Power, la máquina se activará desde el modo de ahorro de energía.

- Escaner: Cuando inserte papel en el alimentador de documentos, la máquina se activará desde el modo de ahorro de energía.

- Impresora: Cuando abra o cierre la bandeja de papel, la máquina se activará desde el modo de ahorro de energía.

Cont. autom.

Determina si la impresora sigue o no imprimiendo cuando detecta que el papel no coincide con la configuración del papel.

- Desactivado: Si el papel no coincide, la impresora esperará hasta que inserte el papel correcto.

- Activado: Si hay una discrepancia de papel, aparecerá un mensaje de error. La impresora esperará durante unos 30 segundos, borrará automáticamente el mensaje y continuará con la impresión.

- Ajuste altitud

- Ajuste de Altitud

Esta función permite optimizar la calidad de impresión según la altitud de la impresora.

CR automatico | Le permite agregar el retorno de carro necesario para cada línea nueva, lo que resulta útil para el usuario de Unix o de DOS.
Versión firmware | Muestra la versión de firmware del producto.
Autocompletar | Ofrece sugerencias al escribir una dirección de correo electrónico o un número de fax. Esto le permite encontrar y seleccionar los datos sin tener que escribirlos en su totalidad.

- Cambio bandeja

- Interr. autom. band.

Determina si la impresora sigue o no imprimiendo cuando detecta que el papel no coincide. Por ejemplo, si tanto la bandeja 1 como la bandeja 2 contiene el mismo tamaño de papel, la máquina imprimirá automáticamente desde la bandeja 2 después de que la bandeja 1 se quede sin papel.

Esta opción no aparecerá si ha seleccionado Automático en Origen del papel desde el controlador de impresora.

Sust. papel Sustitución de papel | Sustituye automáticamente el tamaño de papel del controlador de la impresora para evitar diferencias de papel entre papel Letter y A4. Por ejemplo, si tiene papel A4 en la bandeja, pero configura el tamaño de papel como Letter en el controlador de la impresora, el dispositivo imprime en papel A4 y viceversa.
Error de papel | Determine si se debe ignorar el error de discrepancia de papel o no. SeleccioneDesactivadoy el dispositivo no dejará de imprimir ni siquiera si el papel no coincide.
ImprPagBlanco | La impresora detecta los datos de impresión del equipo si una página está vacía o no. Puede optar por imprimir u omitir la página en blanco.

Recipiente multi

- Modo: Selecciona el modo de recipiente múltiple que desea usar.

- Recipiente predet. Selecciona el recipiente que desea utilizar como predeterminado.

Fuente predeterminada | Define la bandeja que desea utilizar como predeterminada.
Agenda | Visualiza o imprime la agenda o la lista de direcciones de correo electrónico.

Mantenimiento

- Limpiar tamb. Limpia el tambor OPC del cartucho mediante la impresión de una hoja.

- Limpiar fusor: Limpia el fusor imprimiendo una hoja.

- Elim msj vacío: Esta opción aparece únicamente cuando el cartucho de tóner está vacío.

- Info consum. Le permite controlar cuántas páginas se han impreso y cuánto tóner queda en el cartucho.

- Alerttonerbajo: Si se termina el tóner del cartucho, aparece un mensaje que informa al usuario que cambie el cartucho de tóner. Puede configurar esta opción para que aparezca o no el mensaje.

- Apilado papel: Si utiliza esta máquina en una área húmeda, o utiliza soportes de impresión que estén húmedos por la humedad ambiente, las impresiones de la bandeja de salida puede estar curvados y es posible que no se apilen correctamente. En este caso, puede configurar la máquina para que utilice esta función para apilar los páginas impresas firmemente. Sin embargo, al utilizar esta función, hará que la velocidad de impresión sea más lenta.

Conf. import. | Importa a la máquina los datos almacenados en una unidad de memoria USB.
Conf. export. | Exporta los datos almacenados en la máquina a una unidad de memoria USB.
Ahorro toner | Al activar este modo, se amplía la duración del cartucho de tóner y se reduce el costo por página aún más que en el modo normal, pero se reduce la calidad de impresión.
Modo silencioso | Puede reducir el ruido de impresión activando este menú. Sin embargo, la velocidad y la calidad de impresión podrían verse reducidas.

Config. ecol.

Le permite ahorrar recursos de impresión y permite imprimir de forma respetuosa con el medio ambiente.

- Modo predet. Permite activar y desactivar el modo Eco.

  Fuerza activ. (Forzado): Activa el modo Eco con contraseña. Si un usuario desea activar o desactivar el modo Eco, tendrá que introducir una contraseña.

- Selecc. temp. (Selecc. temp.): Selecciona la plantilla eco establecida desde SyncThru™ Web Service.

Borrar ajuste | Restaura los ajustes predeterminados de fábrica de la impresora.

### Conf. papel

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (Menú) > Conf. sistema > Conf. papel en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Conf. papel en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---
Tam. de papel | Establece el tamaño de papel en A4, Letter u otros, según sus necesidades.
Tipo de papel | Elige el tipo de papel de cada bandeja.
Origen papel | Selecciona desde qué bandeja se utiliza el papel.
Margen | Ajusta los márgenes del documento.
Confirmar bandeja | Activa el mensaje de confirmación de la bandeja. Si abre y cierra una bandeja, aparecerá una ventana preguntándole si desea configurar el tamaño y el tipo de papel de la bandeja que acaba de abrir.

### Sonido/volumen

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (Menú) > Conf. sistema > Sonido/volumen en el panel de control.

- O bien, pulse Conf. > Conf. equipo > Conf. inicial > Son./Volum. en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---
Sonido teclas | enciende y apaga el sonido de tecla. Con esta opción en si, suena un tono cada vez que se pulsa una tecla.
Sonido alarma | enciende y apaga el sonido de alarma. Si esta opción está ajustada en si, sonará un tono de alarma cuando se produzca un error o finalice una comunicación por fax.

Altavoz

Enciende o apaga los sonidos de la línea telefónica que se emiten por el altavoz, como el tono de marcación o el tono de fax. Con esta opción en Com. que significa que el altavoz está encendido hasta que responde el contestador remoto.

Puede ajustar el volumen utilizando Marc. Manual. Puede ajustar el volumen del altavoz sólo si está conectado a la línea telefónica.

1. Pulse (fax) en el panel de control.

2. Pulse Marc. Manual. Escuchará un tono de marcación.

3. Pulse las flechas hasta que consiga el volumen que desea.

4. Pulse Marc. Manual para guardar el cambio efectuado y volver al modo listo.

Timbre | ajusta el volumen del timbre. Para el volumen del timbre puede seleccionar entre desactivado, bajo, medio y alto.

### Infrm.

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (Menú) > Conf. sistema > Informe en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Informes en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---
Mapa de menu | Imprime el mapa de menús, donde podrá ver el diseño y la configuración actual del dispositivo.
Informe gen. | Imprime todos los tipos de informe que proporciona el dispositivo.
Configuracion | Imprimir un informe de la configuración general del dispositivo.

- Info consum.

- Información suministros

Imprime la página de información de consumibles.

Agenda | Muestra todas las direcciones de correo electrónico que tiene guardadas en la memoria de la impresora en este momento.
Pagina demo | Imprime la página de demostración para comprobar si el dispositivo imprime correctamente o no.
Envio de fax | Imprime un informe de transmisión incluyendo el número de fax, el número de páginas, el tiempo transcurrido del trabajo, el modo de comunicación y los resultados de la comunicación para un trabajo en particular. Tiene la posibilidad de configurar el dispositivo para que imprima automáticamente el informe de confirmación de la transmisión después de cada trabajo de fax.
Fax enviado | Imprime información sobre los últimos faxes que ha enviado recientemente.
Fax recibido | Imprime información sobre los últimos faxes que ha recibido recientemente.
Correo enviado | Imprime información sobre los últimos correos electrónicos que ha enviado recientemente.

- Tareas progr.

- Tareas programadas de fax

Imprime la lista de documentos que están almacenados como faxes diferidos junto con la hora de inicio y el tipo de cada operación.

Fax no deseado | Imprime los números de fax especificados como números de fax no deseados.

- Conf. de red

- Configuración de red

Imprime información sobre la configuración y la conexión de red de la impresora.

- Usuario autor.

- Autenticación de usuario local

Imprime los usuarios autorizados a los que les está permitido utilizar el correo electrónico.

Fuente PCL | Imprime la lista de fuentes PCL.

- Fuente PS

- Fuentes PS3

Imprime la lista de fuentes PS/PS3.

Fuente EPSON | Imprime la lista de fuentes EPSON.
Fuente KSC5843 | Imprime la lista de fuentes KSC5843
Fuente KSC5895 | Imprime la lista de fuentes KSC5895.
Fuentes KSSM | Imprime la lista de fuentes KSSM.

- Aut.usuar. red

- Autenticación de usuario de red

Imprime los usuarios que han iniciado sesión en el dominio y sus ID.

Contador uso | Imprime una página de uso. La página de uso contiene el número total de páginas impresas.
Opciones fax | Imprime la información de los informes de fax.

- Trab. guardado

- Trabajos almacenados

Imprime los trabajos que se encuentran actualmente almacenados en la memoria opcional o en un dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro).

- Tarea acabada

- Trabajos completados

Imprime una lista de los trabajos completados.

Informe cont. | Esta se opción únicamente está disponible cuando la opción Contabilidad de trabajos se habilita desde SyncThru™ Web Admin Service. Puede imprimir un informe de números de copias correspondientes a cada usuario.

### Mantenimiento

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (Menú) > Conf. sistema > Mantenimiento en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Conf. inicial en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---
Elim msj vacío | Esta opción aparece cuando el cartucho de tóner está vacío. Puede borrar el mensaje vacío.
Ignorar toner | Puede configurar el equipo para que ignore el mensaje vacío del tóner y siga imprimiendo a excepción de los faxes entrantes.
Dur. consum. | Muestra los indicadores de duración de los consumibles (consulte Control de la duración de los suministros.)
Alerttonerbajo | Personaliza el nivel para avisar de la falta de tóner o de tóner vacío (consulte Ajuste de la alerta de tóner bajo).

- Num. serie

- No. serie

Muestra el número de serie de la impresora. Lo encontrará cuando llame por teléfono al servicio de asistencia o cuando se registre como usuario en el sitio web de Samsung.

Apilado papel | Habilita la función de combinación automática de bandejas; cuando una bandeja no está disponible por papel vacío o error de papel, esta opción permite introducir papel de otra bandeja disponible en su impresora.
Papel color | Le permite ajustar la configuración de color, como por ejemplo, el nivel de contraste, el registro de color, la densidad del color, etc.
Memoria RAM | Establece alguna parte de la memoria ram en la zona de almacenamiento de trabajos. Si utiliza la zona de almacenamiento se activará el menú de gestión de trabajos (consulte Gestión de trabajos). Esto permite enviar datos de su ordenador a la cola de impresión de la memoria ram.

### Borrar ajuste

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (Menú) > Conf. sistema > Borrar ajuste en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > ¿Restaurar opciones? en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---
Todos ajustes | Borra todos los datos almacenados en la memoria y restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.
Conf. impresora | Restablece todas las opciones de la impresora a los valores predeterminados.
Conf. papel | Restaura todas las opciones de papel a los valores predeterminados.

- Config. Fax

- Predeterminado Fax

Restaura todas las opciones de fax a los valores predeterminados.

- Config. Copia

- Predeterminado copia

Restablece todas las opciones de copia a los valores predeterminados de fábrica.

- Conf. escan.

- Predeterminado escáner

Restablece todas las opciones de escaneado a los valores predeterminados de fábrica.

Conf. sistema | Restablece todas las opciones del sistema a las predeterminadas de fábrica.
Config. Red | Restablece todas las opciones de red a las predeterminadas de fábrica. (Es necesario reiniciar)
Agenda | Borra todas las entradas de direcciones de correo electrónico almacenadas en la memoria.

- Fax enviado

- Informe enviado

Borra todos los registros de los faxes enviados.

Correo enviado | Borra todos los registros de los correos electrónicos enviados.

- Recibo de fax

- Inf fax recib.

- Informe recibido

Borra todos los registros de los faxes recibidos.

### Gestión de trabajos

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (Menú) > Conf. sistema > Gest. trab. en el panel de control.

Elemento | Descripción
--- | ---
Trabajo activo | Muestra la lista de trabajos de impresión pendientes de impresión.
Guardar trab. | Muestra las listas de trabajos de impresión que están almacenadas en el disco.
Pol. arch. | Si la memoria ya tiene un nombre igual al nuevo nombre de archivo que ha especificado, puede cambiar el nombre o sobrescribirlo.

### Sobrescribir img.

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

- Pulse (Menú) > Conf. sistema > Sobresc. imag. en el panel de control.

Elemento | Descripción
--- | ---
Manual | Puede sobrescribir la memoria USB incorporada para borrar todos los datos almacenados.

### Configuración de USB

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

- Pulse USB en la pantalla táctil.

Opción | Descripción
--- | ---
Imprimir de | Visualiza la lista de archivos desde Navegación de archivos. Seleccione el archivo que desea imprimir.
Escanear a USB | Establece el destino de la digitalización a un USB. Puede digitalizar los originales y guardar la imagen digitalizada en un dispositivo USB.
Admin. archivos | Visualiza la lista de archivos desde Navegación de archivos. Seleccione el archivo que desea eliminar. Podrá dar formato al dispositivo USB.
Mostrar espacio | Muestra el espacio restante.

### Configuración de la emulación

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

- Pulse (Menú) > Config. impr. > Emulacion en el panel de control.

Elemento | Descripción
--- | ---
Emulacion | El lenguaje del dispositivo define la forma en que el equipo se comunica con el dispositivo.
Configuracion | Establece la configuración detallada del tipo de emulación seleccionado.

### Conf. correo

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Conf. correo en la pantalla táctil.

Opción | Descripción
--- | ---
Servidor SMTP | Define la configuración del servidor SMTP.
Enviar a sí mismo | Esta opción configura el envío a usted mismo del correo electrónico, para que pueda realizar una copia de seguridad del mismo o utilizarlo como recordatorio.
Dirección a predeterminada | Define una dirección de destino de correo electrónico como dirección predeterminada.
Remite pred. | Define una dirección de correo electrónico remitente como dirección predeterminada.
Asunto predeterminado | Define un asunto de correo electrónico como asunto predeterminado.

### Configuración de la agenda

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

- Pulse Conf. > Conf. equipo > Agenda en la pantalla táctil.

Opción | Descripción
--- | ---
Agenda | Permite añadir, ver, imprimir o eliminar la lista de agenda. También puede crear un grupo.
Email | Permite añadir, ver, imprimir o eliminar la lista de correos electrónicos. También puede crear un grupo.

### Configuración del Cuadro de documentos

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

#### Función recuadro doc

- Pulse (Menú) > Buzón docum. > Función recuadro doc en el panel de control.

Opción | Descripción
--- | ---
Añadir del esc. | Almacena los documentos digitalizados en una carpeta. El archivo almacenado se denominará automáticamente como “añomesdiahoraminutosegundo”.
Tarea de recuadro | Imprime un documento desde una carpeta.

#### Config. recuadro doc

- Pulse (Menú) > Buzón docum. > Config. recuadro doc. en el panel de control.

Opción | Descripción
--- | ---
Añadir del esc. | Establece las opciones predeterminadas para almacenar el documento en una carpeta.
Tarea de recuadro | Establece las opciones predeterminadas para imprimir el documento desde una carpeta.

### Configuración de la red

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

- Pulse (Menú) > Red en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Configuración de red en la pantalla táctil.

Opción | Descripción
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Selecciona el protocolo adecuado y configura los parámetros para usar el entorno de red.

Hay muchos parámetros para configurar. Por lo tanto, si no está seguro, déjelo como está o consulte con el administrador de red.

TCP/IP (IPv6) | Seleccione esta opción para utilizar el entorno de red a través de IPv6 (consulte Configuración de IPv6).
Vel. Ethernet | Configure la velocidad de transmisión de la red.
802.1x | Puede seleccionar la autenticación de usuario para las comunicaciones de red. Para más información, consulte al administrador de red.
Inalamb. | Seleccione esta opción para utilizar la red inalámbrica.
Borrar ajuste | Permite restablecer la configuración de red a los valores predeterminados. (Es necesario reiniciar)

- Conf. de red

- Configuración de red

Esta lista ofrece información sobre la configuración y la conexión de red de la impresora.

Red activada | Esta opción permite activar o desactivar la red Ethernet.
Http activado | Permite seleccionar si desea utilizar SyncThru™ Web Service o no.