## Korišćenje funkcija zajedničkog foldera

- Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Osobine po modelu).

- Možete da koristite ovu funkciju u modelima koji imaju uređaj sa skladištem na hard disku (pogledajte Razne funkcije).

### Kreirajte zajednički folder

1. Otvorite prozor Windows Explorer u vašem kompjuteru.

2. Unesite štampačevu \\[ip adresu] (na primer: \\169.254.133.42) u polje za adresu i pritisnite Enter ili kliknite na Ići.

3. Kreirajte novi folder pod nfsroot direktorijumu.

### Koristeći zajednički folder

Možete da koristite zajednički folder u istom smislu kao i normalan kompjuter. Kreirajte, montirajte i obrišite folder ili fajl kao normalan Windows folder. Takođe, u zajednički folder. možete da stavite skenirane podatke. Možete direktno da štampate fajlove koji se nalaze u zajedničkom folderu. Možete da štampate TIFF, BMP, JPEG i PRN fajlove.