## Nastavenie systému

### Nastavenie zariadenia

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli zvoľte (Menu) > System Setup > Machine Setup.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Initial Setup.

Položka | Opis
--- | ---
Machine ID | Nastavenie identifikačného čísla (ID) zariadenia, ktoré sa vytlačí v hornej časti každej odoslanej strany faxu.
Fax Number | Nastavenie faxového čísla, ktoré sa vytlačí v hornej časti každej odoslanej strany faxu.
Date & Time | Nastavenie dátumu a času.
Clock Mode | Zvoľte formát zobrazeného času medzi hodnotami 12 h. a 24 h.

Form Menu

- Off: Tlač v normálnom režime.

- Single Form: Tlač všetkých strán pomocou prvého formulára.

- Double Form: Tlač prvej strany pomocou prvého formulára a poslednej strany pomocou druhého formulára.

Select Form | Prekrytie formulárom znamená, že obrazy sú uložené na veľkokapacitnom pamäťovom zariadení tlačiarne (HDD) v špeciálnom formáte súborov, ktorý sa dá vytlačiť po vrstvách na akýkoľvek dokument.
HDD Spooling | Ak je táto možnosť nastavená na On, dokumenty určené na sieťovú tlač sa uložia na veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD).
Language | Nastavte jazyk textu, ktorý sa zobrazuje na displeji ovládacieho panela.
Default Mode | Nastavenie predvoleného režimu zariadenia spomedzi režimu faxovania, kopírovania a skenovania.
Default Paper Size | Môžete vybrať predvolenú veľkosť papiera, ktorý sa použije.
Power Save | Nastavte, ako dlho má tlačiareň čakať pred prechodom do úsporného režimu. Ak tlačiareň neprijíma dlhší čas údaje, spotreba energie sa automaticky zníži.
Scan PWR Save | Nastavenie, ako dlho má skener čakať pred prechodom do úsporného režimu. Ak skener neprijíma dlhší čas údaje, spotreba energie sa automaticky zníži.
System Timeout | Nastavenie ako dlho si má zariadenie pamätať naposledy použité nastavenia kopírovania. Po vypršaní zadaného času zariadenie obnoví predvolené nastavenia kopírovania.
Job Timeout | Nastavenie ako dlho má tlačiareň čakať pred vytlačením poslednej strany tlačovej úlohy, ktorá nekončí príkazom na vytlačenie strany.

Wakeup Event

Môžete nastaviť podmienku na prebudenie z úsporného režimu. Zapnite položku.

- Button Press: Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla napájania, zariadenie sa prebudí z úsporného režimu.

- Scanner: Ak vložíte papier do zásobníka papiera, zariadenie sa prebudí z úsporného režimu.

- Printer: Ak otvoríte alebo zatvoríte zásobník na papier, zariadenie sa prebudí z úsporného režimu.

Auto Continue

Určite, či má tlačiareň pokračovať v tlači, ak zistí, že papier nezodpovedá nastaveniu, alebo má tlač zastaviť.

- Off: Ak nastane nesúlad v nastaveniach papiera, zariadenie počká, kým nevložíte správny papier.

- On: Ak sa vyskytne nesúlad papiera, zobrazí sa chybové hlásenie. Tlačiareň počká 30 sekúnd a potom automaticky vymaže hlásenie a bude pokračovať v tlači.

- Altitude Adj.

- Altitude Adjustment

Zariadenie optimalizuje kvalitu tlače podľa nadmorskej výšky, v ktorej sa nachádza.

Auto CR | Táto voľba vám umožňuje pridať požadovaný návrat vozíka pri riadkovaní, čo je užitočné pre užívateľov systému Unix alebo DOS.
Firmware Version | Zobrazí verziu firmvéru zariadenia.
AutoComplete | Poskytuje návrhy počas zadávania e-mailovej adresy alebo faxového čísla. Takto vám umožní nájsť a zvoliť údaje bez toho, aby ste ich museli zadať v celom tvare.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

Určite, či má tlačiareň pokračovať v tlači, ak zistí, že papier nezodpovedá nastaveniu, alebo má tlač zastaviť. Napr., ak je v zásobníkoch 1 aj 2 papier rovnakého rozmeru a papier v zásobníku 1 sa minie, zariadenie bude automaticky tlačiť na papier zo zásobníka 2.

Táto možnosť sa nezobrazí, ak v ovládači tlačiarne zvolíte možnosť Auto v položke Paper Source.

Paper Substit. Paper Substitution | Automatické nahradenie formátu papiera ovládača tlačiarne, aby sa predišlo zámene formátov Letter a A4. Napríklad, ak sa v zásobníku nachádza papier formátu A4, ale v ovládači tlačiarne nastavíte formát papiera Letter, zariadenie bude tlačiť na papier formátu A4 a naopak.
Paper Mismatch | Určí, či je možné ignorovať chybu nesúladu papiera alebo nie. Ak zvolíte možnosť Off, zariadenie neprestane tlačiť ani v prípade, ak nastane nesúlad papiera.
PrintBlankPage | Zariadenie deteguje dáta tlače z počítača bez ohľadu na to, či je strana prázdna alebo nie. Môžete nastaviť, aby sa prázdna strana vytlačila alebo preskočila.

Multi-Bin

- Mode: Vyberte režim multi-bin, ktorý chcete použiť.

- Default Bin: Nastavte predvolenú priehradku.

Default Source | Nastavte predvolený zásobník.
Address Book | Zobrazí alebo vytlačí telefónny zoznam alebo zoznam e-mailových adries.

Maintenance

- Clean Drum: Umožňuje vyčistiť OPC valec tonerovej kazety tým, že vytlačí stránku.

- Clean Fuser: Umožňuje vyčistiť zapekaciu jednotku tým, že vytlačí stránku.

- CLR Empty Msg. Táto voľba sa objaví iba ak je prázdna kazeta s tonerom.

- Supplies Info. Umožňuje skontrolovať, koľko strán bolo vytlačených a koľko tonera v kazete zostáva.

- TonerLow Alert: Ak sa toner v kazete minul, zobrazí sa správa informujúca používateľa, aby vymenil kazetu s tonerom. Môžete nastaviť, či sa táto správa bude zobrazovať alebo nie.

- Paper Stacking: Ak používate zariadenie vo vlhkom prostredí alebo ak používate vlhké tlačové médium v dôsledku vysokej vlhkosti, výtlačky na výstupnej lište môžu byť pokrčené a nemusia byť správne uložené. V takom prípade môžete stroj nastaviť na použitie funkcie, pomocou ktorej sa výtlačky pevne uložia. Použitie tejto funkcie však zníži rýchlosť tlače.

Import Setting | Umožňuje importovať dáta uložené v pamäťovom zariadení USB do zariadenia.
Export Setting | Umožňuje exportovať dáta uložené v pamäťovom zariadení USB do zariadenia.
Toner Save | Aktivovaním tohto režimu predĺžite životnosť tonerovej kazety a znížite náklady na vytlačenie jednej strany oproti nákladom pri normálnom režime, ale zníži sa tým kvalita tlače.
Quiet Mode | Zapnutím tejto možnosti znížite hluk pri tlači. Rýchlosť a kvalita tlače môže klesnúť.

Eco Settings

Umožňuje ušetriť tlačové zdroje a využívať tlač šetrnú k životnému prostrediu.

- Default Mode: Zvoľte, či chcete zapnúť alebo vypnúť režim eco.

  On force (On-Forced): Zapne použitie režimu eco s heslom. Ak bude používateľ chcieť zapnúť alebo vypnúť režim eco, bude musieť zadať heslo.

- Select Template (Select Temp.): Zvoľte skupinu šablón režimu eco pomocou služby SyncThru™ Web Service.

Clear Setting | Obnoví predvolené výrobné nastavenia zariadenia.

### Nastavenie papiera

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli zvoľte (Menu) > System Setup > Paper Setup.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Paper Setup.

Položka | Opis
--- | ---
Paper Size | Nastavenie formátu papiera na A4, Letter alebo iný formát podľa vašich požiadaviek.
Paper Type | Výber typu papiera pre jednotlivé zásobníky.
Paper Source | Výber, ktorý zásobník papiera sa má použiť.
Margin | Nastavenie okrajov dokumentu.
Tray Confirm | Aktivujte potvrdzovaciu správu pre zásobník. Ak otvoríte a zatvoríte zásobník, zobrazí sa okno s požiadavkou, či chcete nastaviť veľkosť a typ papiera v zásobníku, ktorý ste otvorili.

### Sound/Volume

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli zvoľte (Menu) > System Setup > Sound/Volume.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/Volume.

Položka | Opis
--- | ---
Key sound | Zapína a vypína tón tlačidiel. Ak je táto voľba aktivovaná, pri každom stlačení tlačidla sa ozve tón.
Alarm Sound | Zapína a vypína výstražný tón. Ak je táto voľba aktivovaná, pri chybe alebo ukončení faxovej komunikácie sa ozve výstražný tón.

Speaker

Zapnutím alebo vypnutím tejto voľby môžete nastaviť, či sa majú z reproduktora ozývať tóny telefónnej linky, ako napríklad vytáčací alebo faxový tón. Ak je táto voľba nastavená na možnosť Comm., reproduktor bude zapnutý, až kým vzdialené zariadenie neodpovie.

Úroveň hlasitosti možno nastaviť pomocou položky On Hook Dial. Hlasitosť reproduktora môžete nastaviť iba v prípade, ak je zariadenie pripojené k telefónnej linke.

1. Stlačte tlačidlo (faxovanie) na ovládacom paneli.

2. Stlačte tlačidlo On Hook Dial. Z reproduktora sa ozve oznamovací tón.

3. Pomocou tlačidiel šípok nastavte požadovanú hlasitosť.

4. Stlačením tlačidla On Hook Dial uložte vykonané zmeny a vráťte sa do pohotovostného režimu.

Ringer | Nastavuje hlasitosť zvonenia. Pre hlasitosť zvonenia môžete zvoliť nízku, strednú alebo vysokú hlasitosť, alebo zvonenie vypnúť.

### správy

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli zvoľte (Menu) > System Setup > Report.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Reports.

Položka | Opis
--- | ---
Menu Map | Môžete vytlačiť mapu ponuky, ktorá zobrazuje rozvrhnutie a aktuálne nastavenia zariadenia.
All Reports | Vytlačí všetky druhy správ, ktoré poskytuje toto zariadenie.
Configuration | Môžete vytlačiť správu o celkovej konfigurácii zariadenia.

- Supplies Info.

- Supplies Information

Môžete vytlačiť informácie o spotrebnom materiáli.

Address Book | Vytlačí všetky e-mailové adresy, ktoré sú aktuálne uložené v pamäti zariadenia.
Demo Page | Môžete vytlačiť skúšobnú stránku a zistiť tak, či tlačiareň tlačí správne alebo nie.
Fax Send | Vytlačí správu o prenose, v ktorej je uvedené faxové číslo, počet strán, čas trvania úlohy, režim komunikácie a výsledky komunikácie pre faxovú úlohu. Zariadenie je možné nastaviť tak, aby sa po dokončení každej úlohy vytlačila správa s potvrdením o odoslaní.
Fax Sent | Vytlačí informácie o posledných odoslaných faxových správach.
Fax Received | Vytlačí informácie o posledných prijatých faxových správach.
Email Sent | Vytlačí informácie o posledných odoslaných e-mailoch.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

Vytlačí zoznam dokumentov uložených pre odložené faxovanie spolu s časom začatia a typom každej operácie.

JunkFax | Vytlačí faxové čísla definované ako nežiaduce.

- Network Conf.

- Network Configuration

Vytlačí informácie o sieťovom pripojení a konfigurácii zariadenia.

- User Auth

- Local User Authentication

Vytlačí oprávnených používateľov, ktorí môžu používať funkciu e-mailu.

PCL Font | Môžete vytlačiť zoznam písiem jazyka PCL.

- PS Font

- PS3 Font List

Vytlačí zoznam písiem PS/PS3.

EPSON Font | Môžete vytlačiť zoznam písiem EPSON.
KSC5843 Font | Môžete vytlačiť zoznam písiem KSC5843.
KSC5895 Font | Môžete vytlačiť zoznam písiem KSC5895.
KSSM Font List | Môžete vytlačiť zoznam písiem KSSM.

- Net User Auth

- Network User Authentication

Vytlačí tých používateľov a ich identifikácie, ktorí sa prihlásili do domény.

Usage Counter | Môžete vytlačiť stránku s informáciami o spotrebe. Stránka s informáciami o spotrebe obsahuje celkový počet vytlačených strán.
Fax Options | Vytlačí informácie správ o faxoch.

- Stored Job List

- Stored Jobs

Môžete vytlačiť aktuálne úlohy, ktoré sú uložené vo voliteľnej pamäti alebo na veľkokapacitnom pamäťovom zariadení (HDD).

- Completed Job

- Completed Jobs

Môžete vytlačiť zoznam ukončených úloh.

Accounting Report | Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak ste v menu SyncThru™ Web Admin Service povolili možnosť Job Accounting. Môžete vytlačiť správu o počte výtlačkov pre každého používateľa.

### Údržba

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli zvoľte (Menu) > System Setup > Maintenance.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Initial Setup.

Položka | Opis
--- | ---
CLR Empty Msg. | Táto voľba sa zobrazí, keď je kazeta s tonerom prázdna. Správu o prázdnej kazete môžete zrušiť.
Ignore Toner | Môžete nastaviť, aby zariadenie ignorovalo správu o prázdnej kazete s tonerom a pokračovalo v tlači s výnimkou prichádzajúcich faxových správ.
Supplies Life | Zobrazí indikátory životnosti spotrebného materiálu (pozrite Monitorovanie životnosti spotrebného materiálu).
TonerLow Alert | Prispôsobenie úrovne, pri ktorej sa má zobraziť upozornenie na malé množstvo tonera alebo minutý toner (pozrite Nastavenie výstrahy na nízky stav tonera).

- Serial Number

- Serial No.

Zobrazí výrobné číslo zariadenia. Keď voláte do servisu alebo sa registrujete ako používateľ na stránke spoločnosti Samsung, nájdite výrobné číslo zariadenia.

Paper Stacking | Umožňuje funkciu automatického prepojenia pre zásobníky. Keď je jeden zásobník nedostupný kvôli zámene alebo minutiu papiera, táto voľba umožní tlačiarni použiť papier z iného dostupného zásobníka.
Color | Umožní vám upraviť nastavenie farieb ako napr. úroveň kontrastu, registráciu farieb, sýtosť farieb atď.
Ram Disk | Nastaví časť RAM disku na úložný priestor úloh. Použitie úložného priestoru aktivuje ponuku správy úloh (pozrite Správa úloh). Toto umožní odosielať dáta z počítača do tlačového frontu na RAM disku.

### Nastavenia vymazania

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli zvoľte (Menu) > System Setup > Clear Setting.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Restore Options.

Položka | Opis
--- | ---
All Settings | Vymaže všetky údaje z pamäte a zmení všetky nastavenia na predvolené výrobné hodnoty.
Printer Setup | Zmení všetky možnosti tlačiarne na predvolené hodnoty výrobcu.
Paper Setup | Zmení všetky možnosti papiera na predvolené hodnoty výrobcu.

- Fax Setup

- Fax Default

Zmení všetky voľby faxu na predvolené výrobné hodnoty.

- Copy Setup

- Copy Default

Zmení všetky voľby kopírovania na predvolené výrobné hodnoty.

- Scan Setup

- Scan Default

Zmení všetky voľby skenovania na predvolené výrobné hodnoty.

System Setup | Zmení všetky systémové voľby na predvolené výrobné hodnoty.
Network Setup | Zmení všetky voľby siete na predvolené výrobné hodnoty. (Je požadované vypnutie a zapnutie zariadenia).
Address Book | Vymaže všetky e-mailové adresy uložené v pamäti.

- Fax Sent

- Sent Report

Vymaže všetky záznamy o odoslaných faxoch.

Email Sent | Vymaže všetky záznamy o odoslaných e-mailoch.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

Vymaže všetky záznamy o prijatých faxoch.

### Správa úloh

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli zvoľte (Menu) > System Setup > Job Manage.

Položka | Opis
--- | ---
Active Job | Zobrazí zoznamy úloh tlače, ktoré čakajú na tlač.
Store Job | Zobrazí zoznamy úloh tlače, ktoré sú uložené na disku.
File Policy | Ak pamäť už obsahuje rovnaký názov pri zadávaní nového názvu súboru, môžete ho premenovať alebo prepísať.

### Prepísanie obrázkov

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

- Na ovládacom paneli zvoľte (Menu) > System Setup > ImageOverwrite.

Položka | Opis
--- | ---
Manual | Môžete prepísať zabudovanú USB pamäť a vymazať tak všetky dáta v nej uložené.

### nastavenie USB

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

- Na dotykovej obrazovke zvoľte USB.

Možnosť | Opis
--- | ---
Print From | Zobrazí zoznam súborov z File Navigation. Zvoľte súbor, ktorý chcete vytlačiť.
Scan to USB | Nastaví cieľové umiestnenie skenovania na USB. Skenujete originály a ukladáte naskenované obrazové súbory na USB zariadenie.
File Manage | Zobrazí zoznam súborov z File Navigation. Zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať. Môžete naformátovať USB zariadenie.
Show Space | Zobrazí zostávajúcu voľnú kapacitu.

### Nastavenie emulácie

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo (Menu) > Print Setup > Emulation.

Položka | Opis
--- | ---
Emulation Type | Jazyk tlačiarne určuje spôsob, akým počítač komunikuje s tlačiarňou.
Setup | Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia pre zvolený typ emulácie.

### Nastavenie e-mailu

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

- Na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Email Setup.

Možnosť | Opis
--- | ---
SMTP Server | Nastavenie konfigurácie SMTP servera.
Send to Self | Nastaví odoslanie e-mailu na vlastnú adresu, aby ste ho mohli zálohovať alebo použiť ako pripomienku.
Default To Address | Nastaví adresu príjemcu e-mailu ako predvolenú adresu.
Default From | Nastaví adresu odosielateľa e-mailu ako predvolenú adresu.
Default Subject | Nastaví predmet e-mailu ako predvolený predmet.

### Nastavenie adresára

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

- Na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Address Book.

Možnosť | Opis
--- | ---
PhoneBook | Pridanie, zobrazenie, vytlačenie alebo vymazanie položiek adresára. Môžete vytoriť aj skupinu.
Email | Pridanie, zobrazenie, vytlačenie alebo vymazanie zoznamu e-mailov. Môžete vytoriť aj skupinu.

### Nastavenie priečinka dokumentov

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

#### Funkcia priečinku dokumentov

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo (Menu) > Document Box > Doc Box Feature.

Možnosť | Opis
--- | ---
Add From Scan | Uloží naskenované dokumenty do priečinka. Uložený súbor sa pomenuje automaticky vo formáte „rokmesiacdeňhodinaminútasekunda“.
Task From Box | Vytlačí dokument z priečinka.

#### Nastavenie priečinka dokumentov

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo (Menu) > Document Box > Doc Box Setup.

Možnosť | Opis
--- | ---
Add From Scan | Nastaví predvolené voľby pre ukladanie dokumentov do priečinka.
Task From Box | Nastaví predvolené voľby pre tlač dokumentov z priečinka.

### Nastavenie siete

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo (Menu) > Network,

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Network Setup.

Možnosť | Opis
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Umožňuje zvoliť príslušný protokol a nakonfigurovať parametre pre použitie sieťového prostredia.

K dispozícii je množstvo parametrov na nastavenie. Ak si nie ste istí, ponechajte ich nezmenené alebo sa obráťte na správcu siete.

TCP/IP (IPv6) | Pre používanie sieťového prostredia pomocou protokolu IPv6 vyberte túto možnosť (pozrite konfigurácia protokolu IPv6).
Ethernet Speed | Nakonfigurujte prenosovú rýchlosť siete.
802.1x | Môžete vybrať overenie totožnosti používateľov pre sieťovú komunikáciu. Podrobnosti sa dozviete od správcu siete.
Wireless | Túto možnosť vyberte, ak chcete používať bezdrôtovú sieť.
Clear Setting | Obnoví predvolené hodnoty sieťových nastavení. (Je požadované vypnutie a zapnutie zariadenia).

- Network Conf.

- Network Configuration

Tento zoznam obsahuje informácie o sieťovom pripojení a konfigurácii Vášho zariadenia.

Net. Activate | Môžete zvoliť, či chcete zapnúť alebo vypnúť ethernet.
Http Activate | Môžete zvoliť, či chcete použiť službu SyncThru™ Web Service alebo nie.