## Ajuste de altitud

La calidad de impresión se ve afectada por la presión atmosférica, la cual está determinada por la altitud a la que se encuentra el dispositivo con respecto al nivel del mar. La siguiente información lo guiará para configurar el dispositivo en la mejor calidad de impresión.

Antes de configurar el valor de altitud, defina a qué altitud se encuentra.

1. Alto 3

2. Alto 2

3. Alto 1

4. Normal

Podrá definir el valor de altitud desde Ajustes del dispositivo en el programa Samsung Easy Printer Manager o en la sección Machine del programa Printer Settings Utility.

- Si es usuario de Windows o Macintosh, consulte Ajustes del dispositivo.

- Si es usuario de Linux, consulte Uso de Smart Panel.

- Si el dispositivo está conectado a la red, puede configurar la altitud a través de SyncThru™ Web Service (consulte Uso de SyncThru™ Web Service).

- También puede configurar la altitud en la opción Conf. sistema en la pantalla de la impresora (consulte Configuración básica del dispositivo).