## Pomen LED lučke za prikaz stanja

Barva LED lučke označuje trenutno stanje naprave.

- Nekatere LED lučke morda niso prisotne, odvisno od modela in države (glejte Pregled nadzorne plošče).

- Za odpravljanje napak glejte sporočilo o napaki in navodila v poglavju za odpravljanju napak (glejte Razumevanje zaslonskih sporočil).

- Napako lahko odpravite tudi s pomočjo navodil v programskem oknu računalnika Samsung Printing Status ali Smart Panel (glejte Uporaba Samsung Printer Status ali Uporaba programa Smart Panel).

- Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

LED | stanje | Opis
--- | --- | ---
Status | Izklopljena | Naprava je izklopljena.
Zelena | Utripajoča | Ko lučka utripa, naprava prejema ali tiska podatke.

Vključena

- Naprava je vklopljena in jo lahko uporabljate.

Rdeča

Utripajoča

- Prišlo je do manjše napake in naprava čaka, da se napaka odpravi. Preberite sporočilo na zaslonu. Ko odpravite težavo, bo naprava nadaljevala z opravilom.

- V kartuši je prisotna le še manjša količina tonerja. Predvidena življenjska doba kartuše s tonerjem[a] tonerja je zaprt. Pripravite novo kartušo za zamenjavo. Začasno lahko povečate kakovost tiskanja s porazdelitvijo tonerja (glejte Prerazporeditev tonerja).[b]

Vključena

- Življenjska doba kartuše s tonerjem se bo kmalu iztekla[a]. Priporočamo zamenjavo kartuše s tonerjem (glejte Zamenjava kartuše s tonerjem).

- Pokrov je odprt. Zaprite pokrov.

- Med sprejemanjem ali tiskanjem podatkov v pladnju ni papirja. Naložite papir v pladenj.

- Naprava se je ustavila, ker je prišlo do večje napake. Preberite obvestilo na zaslonu (glejte Razumevanje zaslonskih sporočil).

- Papir se je zagozdil (glejte Odstranjevanje zagozdenega papirja).

() WPS[b] | Modra | Utripajoča | Naprava vzpostavlja povezavo z brezžičnim omrežjem.
Vključena | Naprava je povezana z brezžičnim omrežjem (glejte Nastavitev brezžičnega omrežja).
Izklopljena | Naprava ni priklopljena na brezžično omrežje.
() Power | Modra | Vključena | Naprava je v načinu za varčevanje z energijo.
Izklopljena | Naprava je v načinu pripravljenosti oziroma napajanje naprave je izklopljeno.
Eco | Zelena | Vključena | Način Eco je vklopljen. Privzeta nastavitev ekološkega načina je 2-up in Toner save.
Izklopljena | Eco način je izklopljen.
Toner [b] | Oranžna | Utripajoča | V kartuši je prisotna le še manjša količina tonerja. Pričakovana življenjska doba[a] tonerja se bo kmalu iztekla. Pripravite novo kartušo za zamenjavo. Začasno lahko povečate kakovost tiskanja s porazdelitvijo tonerja (glejte Prerazporeditev tonerja).
Vključena | Življenjska doba kartuše s tonerjem se bo kmalu iztekla[a]. Priporočamo zamenjavo kartuše s tonerjem (glejte Zamenjava kartuše s tonerjem).
Izklopljena | Vse kartuše s tonerjem delujejo z običajno kapaciteto.

[a] Pričakovana življenjska doba kartuše pomeni pričakovano ali ocenjeno življenjsko dobo kartuše, ki označuje povprečno količino izpisov in je zasnovana skladno s standardom ISO/IEC 19752. Na število izpisov lahko vplivajo delovno okolje, odstotek območja slike, časovni razmik med tiskanjem, grafika ter vrsta in velikost medija. Določena količina tonerja lahko ostane v kartuši, tudi če LED lučka sveti rdeče in tiskalnik preneha tiskati.

[b] Nekatere LED lučke morda niso prisotne, odvisno od modela in države (glejte Pregled nadzorne plošče).