## Доступные сменные компоненты

По поводу приобретения сменных компонентов обращайтесь туда, где было приобретено устройство. Настоятельно рекомендуется поручить замену компонентов уполномоченному поставщику услуг, дилеру или организации, у которых было приобретено устройство. Гарантия не распространяется на замену сменных компонентов после выработки среднего ресурса.

Изнашивающиеся компоненты необходимо заменять через определенные промежутки времени, чтобы избежать ухудшения качества печати и проблем с подачей бумаги. См. таблицу ниже. Цель таблицы — помочь вам поддерживать ваше устройство в работоспособном состоянии. Компоненты, перечисленные ниже, необходимо заменить, когда срок их службы подошел к концу.

Компоненты | Средний ресурс[a]
--- | ---
Ролик переноса | Около 30 000 страниц
Термофиксатор | Около 30 000 страниц
Ролик подачи | Около 30 000 страниц
Ролик подачи бумаги | Около 30 000 страниц
Ролик подачи в автоподатчике[b] | Около 20 000 страниц
Резиновый блок автоподатчика[b] | Около 20 000 страниц
[a] Скорость печати зависит от операционной системы, быстродействия компьютера, используемых приложений, способа подключения, типа и размера материала для печати и сложности задания печати. [b] Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Различные функции).