## Základné kopírovanie

Špeciálne tlačové funkcie nájdete v Pokročilá príručka (pozrite Ponuka kopírovania).

### Základná kópia

Ak má zariadenie na ovládacom paneli tlačidlá +/- (pozrite Ovládací panel – prehľad):

1. Jeden originál umiestnite lícom nadol na sklenenú dosku skenera.

2. Ak chcete upraviť nastavenia kopírovania vrátane tmavosti, typu originálu a viac pomocou Device Settings v aplikácii Samsung Easy Printer Manager alebo v časti Machine v aplikácii Printer Settings Utility.

   - Ak používate systém Windows a Macintosh, pozrite Device Settings.

   - Ak používate systém Linux, pozrite Používanie aplikácie Smart Panel.

3. Ak je to nutné, zadajte pomocou tlačidiel +/- počet kópií.

4. Stlačte (Start).

1. Na ovládacom paneli zvoľte (kópia).

2. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

3. Ak chcete upraviť nastavenia kopírovania, vrátane možností Reduce/Enlarge, Darkness, Contrast, Original Type a ďalších, použite tlačidlá na ovládacom paneli (pozrite Zmena nastavení pre každú kópiu).

4. Ak je to nutné, pomocou šípok alebo číselnej klávesnice zadajte počet kópií.

5. Stlačte (Start).

Ak chcete v priebehu operácie úlohu kopírovania zrušiť, stlačte tlačidlo (Stop/Clear) a kopírovanie sa zastaví.

### Zmena nastavení pre každú kópiu

Zariadenie ponúka východiskové nastavenia pre kopírovanie, takže môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť kópiu.

- Ak dvakrát stlačíte počas nastavovania možností kopírovania tlačidlo(Stop/Clear), zrušia sa všetky doposiaľ nastavené možnosti pre aktuálnu úlohu kopírovania a nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty. Inak sa po dokončení kopírovania automaticky obnovia na predvolené hodnoty.

- Prístup do ponúk sa môže v prípade jednotlivých modelov odlišovať (pozrite Prístup do menu).

  Ak má zariadenie na ovládacom paneli tlačidlá +/-:

  Nastavenia kopírovania vrátane tmavosti, typu originálu a ďalších môžete upraviť pomocou Device Settings v aplikácii Samsung Easy Printer Manager alebo v časti Machine v aplikácii Printer Settings Utility.

  - Ak používate systém Windows a Macintosh, pozrite Device Settings.

  - Ak používate systém Linux, pozrite Používanie aplikácie Smart Panel.

- V prípade niektorých modelov môže byť pre presun na nižšiu úroveň ponuky potrebné stlačiť tlačidlo OK.

#### Tmavosť

Ak kopírujete vyblednutý originál alebo originál s tmavými obrázkami, môžete nastaviť jas, aby bola kópia čitateľnejšia.

1. Na ovládacom paneli zvoľte (kópia) > (Menu) > Copy Feature > Darkness.

2. Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.

   Napríklad, položka Light+5 je najsvetlejšia a Dark+5 najtmavšia.

3. Stlačením tlačidla (Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného režimu.

#### Kontrast

V menu Contrast môžete zvýšiť alebo znížiť rozdiel medzi jasnými a tmavými oblasťami obrazu.

1. Na ovládacom paneli zvoľte (kópia) > (Menu) > Copy Feature > Contrast.

2. Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.

   Ak chcete zvýšiť kontrast, zvoľte možnosť Dark, ak ho chcete znížiť, zvoľte možnosť Light.

3. Stlačením tlačidla (Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného režimu.

#### Originálu

Nastavenie originálneho dokumentu sa používa na vylepšenie kvality kópie voľbou dokumentu pre aktuálnu úlohu kopírovania.

1. Na ovládacom paneli zvoľte typ (kópia) > (Menu) > Copy Feature > Original Type.

2. Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.

   - Text: Používa sa v prípade originálov obsahujúcich prevažne text.

   - Text/Photo: Používa sa v prípade originálov obsahujúcich text a fotografie.

     Ak je text na výtlačkoch rozmazaný, zvoľte položku Text a texty budú ostré.

   - Photo: Používa sa v prípade originálov obsahujúcich fotografie.

3. Stlačením tlačidla (Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného režimu.

#### Zmenšená alebo zväčšená kópia

Pri kopírovaní zo skla skenera alebo z podávača dokumentov môžete veľkosť kopírovaného obrazu zmenšiť alebo zväčšiť, a to od 25 % do 400 %.

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Rôzne funkcie).

- Ak ste na zariadení aktivovali režim Eco, funkcia zväčšenia a zmenšenia nie je dostupná.

##### Výber z vopred definovaných veľkostí kópií

1. Na ovládacom paneli zvoľte (kópia) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge.

2. Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.

3. Stlačením tlačidla (Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného režimu.

##### Mierku je možné zmeniť priamo zadaním veľkosti

1. Na ovládacom paneli zvoľte (kópia) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom.

2. Prostredníctvom číselnej klávesnice zadajte veľkosť kópie.

3. Stlačením OK uložte výber.

4. Stlačením tlačidla (Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného režimu.

Pri vytváraní zmenšenej kópie sa v spodnej časti kópie môžu vytvoriť čierne čiary.

### Kopírovanie preukazu

Zariadenie vie tlačiť obojstranné originály na jednu stranu.

Tlačiareň vytlačí jednu stranu originálu na hornú polovicu papiera a druhú stranu na spodnú polovicu, a to bez zmenšenia veľkosti originálu. Táto funkcia je užitočná pri kopírovaní dokumentov s malými rozmermi, napríklad vizitiek.

- Táto funkcia vyžaduje, aby sa originál umiestnil na sklenenú dosku skenera.

- Ak je zariadenie nastavené do režimu Eco, táto funkcia nie je dostupná.

V závislosti od modelu sa pracovný postup môže líšiť.

1. Stlačte ID Copy na ovládacom paneli.

2. Umiestnite prednú stranu originálu lícom nadol na sklo skenera podľa šípok, ako je to znázornené na obrázku. Potom zavrite kryt skenera.

3. Na obrazovke sa zobrazí oznam Place Front Side and Press [Start].

   Ak má zariadenie na ovládacom paneli tlačidlá +/-, rozsvieti sa kontrolka Front LED na ovládacom paneli.

4. Stlačte (Start).

   Zariadenie začne skenovanie prednej strany a zobrazí sa položka Place Back Side and Press [Start].

   Ak má zariadenie na ovládacom paneli tlačidlá +/-, rozsvieti sa kontrolka Back LED na ovládacom paneli.

5. Prevráťte originál a dajte ho na sklo skenera, podľa šípok, ako je to uvedené na obrázku. Potom zavrite kryt skenera.

6. Stlačte tlačidlo (Start).

- Ak nestlačíte tlačidlo (Start), skopíruje sa iba predná strana.

- Ak je originálny dokument väčší než oblasť tlače, nemusia sa niektoré časti dokumentu vytlačiť.