## Configurare sistem

### Configurare echipament

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Pentru a modifica opţiunile meniului:

- Apăsaţi (Menu) > System Setup > Machine Setup pe panoul de control.

- Sau apăsaţi Setup > Machine Setup > Initial Setup pe ecranul tactil.

Element | Descriere
--- | ---
Machine ID | Setează ID-ul maşinii care va fi imprimat în partea superioară a fiecărei pagini de fax trimise.
Fax Number | Setează numărul de fax care va fi imprimat în partea superioară a fiecărei pagini de fax trimise.
Date & Time | Sunt setate data şi ora.
Clock Mode | Este selectat formatul pentru afişarea orei, între 12 ore şi 24 ore.

Form Menu

- Off: Imprimă în modul normal.

- Single Form: Imprimă toate paginile utilizând primul formular.

- Double Form: Imprimă pagina frontală utilizând primul formular şi pagina de pe verso utilizând al doilea formular.

Select Form | Cadrul de suprapunere reprezintă imagini stocate pe dispozitivul de stocare în masă al imprimantei (HDD), ca fişier de format special care poate fi imprimat în straturi pe orice document.
HDD Spooling | Când este On, documentele sunt stocate pe dispozitivul de stocare în masă (HDD), pentru imprimare în reţea.
Language | Este setată limba pentru textul care apare pe afişajul panoului de control.
Default Mode | Setează modul implicit al maşinii între modul fax, modul copiere sau modul scanare.
Default Paper Size | Puteţi seta dimensiunea implicită a hârtiei.
Power Save | Este setată durata de aşteptare a maşinii înainte să treacă în modul de economisire a energiei. Când maşina nu primeşte date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este redus în mod automat.
Scan PWR Save | Setează durata de aşteptare a scanerului maşinii înainte să treacă în modul de economisire a energiei. Când scanerul nu primeşte date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este redus automat.
System Timeout | Setează perioada de timp în care maşina reţine setările pentru copiere anterior utilizate. După această perioadă de timp, maşina revine la setările de copiere implicite.
Job Timeout | Setează durata de aşteptare a imprimantei înainte de imprimarea ultimei pagini dintr-o lucrare de imprimare care nu se termină cu o comandă de imprimare a paginii.

Wakeup Event

Puteţi seta condiţia de reactivare din modul de economisire a energiei. Activaţi elementul.

- Button Press: Atunci când apăsaţi orice buton cu excepţia butonului de alimentare, maşina se reactivează din modul de economisire a energiei.

- Scanner: Atunci când introduceţi hârtie în alimentatorul pentru documente, maşina se reactivează din modul de economisire a energiei.

- Printer: Atunci când deschideţi sau închideţi tava de hârtie, maşina se reactivează din modul de economisire a energiei.

Auto Continue

Este determinat dacă maşina continuă imprimarea atunci când detectează că hârtia nu se potriveşte cu setările selectate.

- Off: Dacă hârtia nu este potrivită, maşina aşteaptă până când introduceţi tipul corect de hârtie.

- On: Dacă survine o nepotrivire a hârtiei, se va afişa un mesaj de eroare. Maşina aşteaptă aproximativ 30 de secunde, apoi şterge automat mesajul şi continuă imprimarea.

- Altitude Adj.

- Altitude Adjustment

Optimizează calitatea imprimării conform cu altitudinea maşinii.

Auto CR | Vă permite să adăugaţi necesarul retur de car la fiecare trecere la linia următoare, ceea ce este folositor utilizatorilor de Unix sau DOS.
Firmware Version | Afişată versiunea firmware a produsului.
AutoComplete | Propune sugestii în timp ce tastaţi o adresă de email sau un număr de fax. Aceasta vă permite să găsiţi şi să selectaţi datele fără a le tasta complet.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

Determină dacă maşina va continua sau nu imprimarea atunci când detectează că hârtia nu se potriveşte. De exemplu, dacă atât tava 1 cât şi tava 2 sunt alimentate cu hârtie de aceeaşi dimensiune, echipamentul imprimă automat din tava 2 după ce hârtia din tava 1 se termină.

Această opţiune nu apare dacă aţi selectat Auto pentru Paper Source din driver-ul imprimantei.

Paper Substit. Paper Substitution | Înlocuieşte automat dimensiunea hârtiei pentru driverul imprimantei, pentru a preveni nepotrivirea între Letter şi A4. De exemplu, dacă aveţi hârtie A4 în tavă dar aţi setat dimensiunea hârtiei pe Letter în driverul imprimantei, maşina va imprima pe hârtie A4 şi viceversa.
Paper Mismatch | Determină dacă să se va lua sau nu în considerare eroarea de nepotrivire a hârtiei. Selectaţi Off, apoi aparatul va continua să imprime chiar dacă există o nepotrivire de hârtie.
PrintBlankPage | Imprimanta detectează datele imprimării de la computer indiferent dacă o pagină este goală sau nu. Puteţi seta să imprimaţi sau să treceţi peste pagina goală.

Multi-Bin

- Mode: Este selectat modul multi-bin pe care doriţi să-l utilizaţi.

- Default Bin: Este selectată caseta pentru utilizare implicită.

Default Source | Setează tava pentru utilizare implicită.
Address Book | Permite vizualizarea sau imprimarea agendei telefonice sau a listei cu adresele de email.

Maintenance

- Clean Drum: Este curăţat tamburul OPC al cartuşului, prin imprimarea unei coli.

- Clean Fuser: Este curăţat cuptorul, prin imprimarea unei coli.

- CLR Empty Msg. Această opţiune apare doar atunci când cartuşul tonerului este gol.

- Supplies Info. Vă permite să verificaţi câte pagini au fost imprimate şi cât toner a mai rămas în cartuş.

- TonerLow Alert: Dacă tonerul din cartuş s-a epuizat, apare un mesaj care informează utilizatorul că trebuie să schimbe cartuşul de toner. Puteţi să setaţi ca acest mesaj să apară sau nu.

- Paper Stacking: Dacă utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate ridicată sau dacă utilizaţi un suport de imprimare umed din cauza umidităţii ridicate, colile imprimate din tava de ieşire pot să fie ondulate şi să nu se stivuiască corect. În acest caz, puteţi seta maşina să utilizeze această funcţie pentru a lăsa colile imprimate stivuite ferm. Însă utilizarea acestei funcţii va reduce viteza de imprimare.

Import Setting | Sunt importate în maşină datele stocate pe un stick de memorie USB.
Export Setting | Sunt exportate în maşină datele stocate pe un stick de memorie USB.
Toner Save | Prin activarea acestui mod se măreşte durata de viaţă a cartuşului de toner şi se reduce costul pe pagină comparativ cu cel avut în modul normal, dar scade calitatea imprimării.
Quiet Mode | Puteţi reduce zgomotul de imprimare prin activarea acestui meniu. Totuşi, viteza şi calitatea imprimării pot fi afectate.

Eco Settings

Vă permite să economisiţi resursele de imprimare şi să protejaţi mediul înconjurător.

- Default Mode: Este selectată activarea sau dezactivarea modului Eco.

  On force (On-Forced): Setează modul Eco pe activ cu o parolă/ Dacă un utilizator doreşte să activeze/dezactiveze modul Eco, acesta trebuie să introducă parola.

- Select Template (Select Temp.): Este selectată setarea pentru şablonul eco din SyncThru™ Web Service.

Clear Setting | Setările maşinii sunt restabilite la cele implicite din fabrică.

### Configurare hârtie

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Pentru a modifica opţiunile meniului:

- Apăsaţi (Menu) > System Setup > Paper Setup pe panoul de control.

- Sau apăsaţi Setup > Machine Setup > Paper Setup pe ecranul tactil.

Element | Descriere
--- | ---
Paper Size | Setează dimensiunea hârtiei la A4, Letter sau alte dimensiuni de hârtie, conform necesităţilor dvs.
Paper Type | Alege tipul hârtiei pentru fiecare tavă.
Paper Source | Selectează din care tavă să fie utilizată hârtia.
Margin | Setează marginile pentru document.
Tray Confirm | Este activat mesajul de confirmare al tăvii. Dacă deschideţi şi închideţi o tavă, va fi afişată o fereastră unde veţi fi întrebaţi dacă doriţi setarea dimensiunii şi tipului hârtiei pentru tava deschisă.

### Sunet / Volum

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Pentru a modifica opţiunile meniului:

- Apăsaţi (Menu) > System Setup > Sound/Volume pe panoul de control.

- Sau apăsaţi Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/Volume pe ecranul tactil.

Element | Descriere
--- | ---
Key sound | activează şi dezactivează sunetele de taste. Când această opţiune este activată, se aude un ton de fiecare dată când se apasă o tastă.
Alarm Sound | activează şi dezactivează sunetele de alarmă. Când această opţiune este activată, se aude un ton de alarmă la apariţia unei erori sau când se termină comunicarea faxului.

Speaker

Activează şi dezactivează sunetele emise de linia telefonică prin difuzor, cum ar fi tonul de apel sau tonul de fax. Cu această opţiune setată la Comm., care înseamnă că difuzorul este pornit până când cealaltă maşină răspunde.

Puteţi regla nivelul volumului utilizând On Hook Dial. Puteţi regla nivelul volumului difuzorului numai când este conectată linia telefonică.

1. Apăsaţi pe (fax) pe panoul de control.

2. Apăsaţi pe On Hook Dial. Din difuzor se aude un ton de apel.

3. Apăsaţi pe săgeţi până când volumul ajunge la nivelul dorit.

4. Apăsaţi pe On Hook Dial pentru a salva modificarea şi a reveni la modul disponibil.

Ringer | reglează volumul soneriei. Pentru volumul soneriei, puteţi selecta oprit, încet, mediu şi tare.

### Raport

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Pentru a modifica opţiunile meniului:

- Apăsaţi (Menu) > System Setup > Report pe panoul de control.

- Sau apăsaţi Setup > Machine Setup > Reports pe ecranul tactil.

Element | Descriere
--- | ---
Menu Map | Este imprimată harta meniului care arată aranjamentul şi setările curente ale acestei maşini.
All Reports | Imprimate toate tipurile de rapoarte care sunt furnizate de acest aparat.
Configuration | Este imprimat un raport despre configurarea generală a maşinii.

- Supplies Info.

- Supplies Information

Imprimă pagina cu informaţiile despre consumabile.

Address Book | Imprimă toate adresele de e-mail stocate curent în memoria maşinii.
Demo Page | Este imprimată pagina de probă pentru a verifica dacă maşina imprimă corespunzător sau nu.
Fax Send | Imprimă un raport al trimiterii care include numărul de fax, numărul de pagini, timpul care a trecut de la începerea lucrării, modul de comunicare şi rezultatele comunicării pentru lucrarea de fax. Puteţi configura maşina să imprime automat un raport de expediere după fiecare lucrare de fax.
Fax Sent | Imprimăinformaţii privind faxurile trimise recent.
Fax Received | Imprimă informaţii privind faxurile primite recent.
Email Sent | Imprimă informaţii privind email-urile trimise recent.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

Imprimă lista cu documentele stocate în momentul respectiv pentru faxurile temporizate, împreună cu timpul de începere şi tipul fiecărei operaţii.

JunkFax | Imprimă numerele de fax specificate ca numere de fax nedorite.

- Network Conf.

- Network Configuration

Imprimă informaţii despre conexiunea şi configuraţia de reţea a maşinii.

- User Auth

- Local User Authentication

Listează utilizatorii autorizaţi care au permisiunea de a utiliza funcţia e-mail.

PCL Font | Este imprimată lista cu fonturile PCL.

- PS Font

- PS3 Font List

Printează lista cu fonturile PS/PS3.

EPSON Font | Este imprimată lista cu fonturile EPSON.
KSC5843 Font | Este imprimată lista cu fonturile SC5843.
KSC5895 Font | Este imprimată lista cu fonturile KSC5895.
KSSM Font List | Este imprimată lista cu fonturile KSSM.

- Net User Auth

- Network User Authentication

Printează utilizatorii care s-au conectat la domeniu şi ID-urile acestora.

Usage Counter | Este imprimată o pagină privind utilizarea. Pagina de utilizare afişează numărul total de pagini imprimate.
Fax Options | Printează informaţiile unui raport de fax.

- Stored Job List

- Stored Jobs

Sunt imprimate lucrările stocate în acel moment în memoria opţională sau pe un dispozitiv de stocare în masă (HDD).

- Completed Job

- Completed Jobs

Este imprimată o listă cu lucrările finalizate.

Accounting Report | Această opţiune este disponibilă şi poate fi utilizată doar atunci când este activat Job Accounting din SyncThru™ Web Admin Service. Puteţi imprima un raport privind numărul de imprimări efectuate de fiecare utilizator.

### Întreţinerea

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Pentru a modifica opţiunile meniului:

- Apăsaţi (Menu) > System Setup > Maintenance pe panoul de control.

- Sau apăsaţi Setup > Machine Setup > Initial Setup pe ecranul tactil.

Element | Descriere
--- | ---
CLR Empty Msg. | Când cartuşul tonerului este gol, apare această opţiune. Puteţi şterge mesajul gol.
Ignore Toner | Puteţi seta ca maşina să ignore mesajul despre tonerul gol şi să continue cu imprimarea cu excepţia faxurilor primite.
Supplies Life | Afişează indicatorii de durată a rezervelor (consultaţi Monitorizarea duratei de viaţă a consumabilelor.)
TonerLow Alert | Modifică nivelul pentru alerta de puţin sau toner gol (consultaţi Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului).

- Serial Number

- Serial No.

Afişează numărul de serie al maşinii. Când sunaţi pentru asistenţă sau vă înregistraţi ca utilizator pe site-ul web Samsung, puteţi găsi acest număr.

Paper Stacking | Activează caracteristica automată de legare a tăvilor. Când o tavă nu este disponibilă din cauza lipsei de hârtie sau nepotrivirii, această opţiune vă permite să alimentaţi cu hârtie dintr-o altă tavă care este disponibilă.
Color | Vă permite să ajustaţi setările de culoare, precum nivelul contrastului, înregistrarea culorii, densitatea culorii etc.
Ram Disk | Setează o parte a discului ram pentru zona de stocare a lucrării. Utilizarea zonei de stocare activează meniul de gestionare al lucrării (consultaţi Gestionarea lucrării). Acest lucru permite datelor din computerul dvs. să fie trimise la coada de imprimare al discului ram.

### Setarea de golire

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Pentru a modifica opţiunile meniului:

- Apăsaţi (Menu) > System Setup > Clear Setting pe panoul de control.

- Sau apăsaţi Setup > Machine Setup > Restore Options pe ecranul tactil.

Element | Descriere
--- | ---
All Settings | Şterge toate datele stocate în memorie şi readuce toate setările la valorile implicite din fabrică.
Printer Setup | Restabileşte toate opţiunile imprimantei la valorile implicite din fabrică.
Paper Setup | Restabileşte toate opţiunile care ţin de hârtie la valorile implicite din fabrică.

- Fax Setup

- Fax Default

Restabileşte toate opţiunile care ţin de fax la valorile implicite din fabrică.

- Copy Setup

- Copy Default

Restabileşte toate opţiunile care ţin de copiere la valorile implicite din fabrică.

- Scan Setup

- Scan Default

Restabileşte toate opţiunile care ţin de scanare la valorile implicite din fabrică.

System Setup | Restabileşte toate opţiunile care ţin de sistem la valorile implicite din fabrică.
Network Setup | Restabileşte toate opţiunile care ţin de reţea la valorile implicite din fabrică (Necesită repornire).
Address Book | Şterge toate adresele de email stocate în memorie.

- Fax Sent

- Sent Report

Şterge toate informaţiile despre faxurile expediate.

Email Sent | Şterge toate informaţiile despre email-urile expediate.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

Şterge toate informaţiile despre faxurile recepţionate.

### Gestionarea lucrării

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Pentru a modifica opţiunile meniului:

- Apăsaţi (Menu) > System Setup > Job Manage pe panoul de control.

Element | Descriere
--- | ---
Active Job | Afişează listele cu lucrări care aşteaptă să fie imprimate.
Store Job | Afişează listele cu lucrări care sunt stocate pe disc.
File Policy | Dacă în memorie există deja acelaşi nume atunci când introduceţi un nume nou pentru fişier, puteţi să îl redenumiţi sau să îl suprascrieţi.

### Suprascriere imagine

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

- Apăsaţi (Menu) > System Setup > ImageOverwrite pe panoul de control.

Element | Descriere
--- | ---
Manual | Puteţi suprascrie memoria USB încorporată pentru a şterge toate datele stocate.

### configurare USB

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

- Apăsaţi USB pe ecranul tactil.

Opţiune | Descriere
--- | ---
Print From | Afişează lista fişierelor din File Navigation. Selectaţi un fişier pentru printare.
Scan to USB | Setează destinaţia scanării pe un USB. Scanaţi originalele şi salvaţi imaginile scanate pe un dispozitiv USB.
File Manage | Afişează lista fişierelor din File Navigation. Selectaţi un fişier pentru ştergere. Puteţi formata dispozitivul USB.
Show Space | Afişează spaţiul rămas disponibil.

### Configurare emulare

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

- Apăsaţi (Menu) > Print Setup > Emulation pe panoul de control.

Element | Descriere
--- | ---
Emulation Type | Limbajul maşinii defineşte modul în care computerul comunică cu maşina.
Setup | Sunt selectate setările detaliate pentru tipul de emulare ales.

### Configurare email

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

- Apăsaţi Setup > Machine Setup > Email Setup pe ecranul tactil.

Opţiune | Descriere
--- | ---
SMTP Server | Setează configurarea serverului SMTP.
Send to Self | Setează trimiterea către dvs. a email-ului pentru a putea realiza o copie de rezervă sau pentru a-l utiliza ca memento.
Default To Address | Setează o adresă email de destinaţie ca implicită.
Default From | Setaeză o adresă email de expediţie ca implicită.
Default Subject | Setează un subiect pentru email ca implicit.

### Configurare agendă de adrese

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

- Apăsaţi Setup > Machine Setup > Address Book pe ecranul tactil.

Opţiune | Descriere
--- | ---
PhoneBook | Adăugă, afişează, imprimă sau şterge agenda telefonică. De asemenea, puteţi crea un grup.
Email | Adăugă, afişează, printează sau şterge lista de email-uri. De asemenea, puteţi crea un grup.

### Configurare casetă cu documente

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

#### Caracteristică casetă documente

- Apăsaţi (Menu) > Document Box > Doc Box Feature pe panoul de control.

Opţiune | Descriere
--- | ---
Add From Scan | Documentele scanate sunt stocate într-o casetă. Fişierul stocat va fi denumit automat "anlunăziorăminutsecundă".
Task From Box | Printează un document dintr-o casetă.

#### Doc Box Setup

- Apăsaţi (Menu) > Document Box > Doc Box Setup pe panoul de control.

Opţiune | Descriere
--- | ---
Add From Scan | Setează opţiunile implicite pentru stocarea documentului într-o casetă.
Task From Box | Setează opţiunile implicite pentru imprimarea documentului dintr-o casetă.

### Configurarea reţelei

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

- Apăsaţi (Menu) > Network pe panoul de control,

- Sau selectaţi Setup > Machine Setup > Network Setup pe ecranul tactil.

Opţiune | Descriere
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Este selectat protocolul corespunzător şi sunt configuraţi parametrii pentru utilizarea mediului de reţea.

Trebuie setaţi numeroşi parametri. Dacă nu sunteţi siguri în această privinţă, nu efectuaţi nicio operaţiune sau apelaţi la administratorul de reţea.

TCP/IP (IPv6) | Selectaţi această opţiune pentru a utiliza mediul de reţea prin intermediul IPv6 (consultaţi Configurarea IPv6).
Ethernet Speed | Configuraţi viteza de transmitere a reţelei.
802.1x | Puteţi selecta autentificarea utilizatorului pentru a comunica în reţea. Pentru informaţii detaliate, consultaţi administratorul de reţea.
Wireless | Selectaţi această opţiune pentru a utiliza reţeaua fără fir.
Clear Setting | Reface setările de reţea la valorile implicite. (Necesită repornire).

- Network Conf.

- Network Configuration

Această listă prezintă informaţii despre conexiunea şi configuraţia de reţea a maşinii.

Net. Activate | Puteţi seta dacă doriţi activarea sau dezactivarea Ethernet.
Http Activate | Puteţi alege dacă să folosiţi sau nu opţiunea SyncThru™ Web Service.