## Podešavanje administratora

Stavka | Opis
--- | ---
Password Protect | Postavlja šifru da može da pristupi meniju za Admin Setup . Postavite na On kako biste mogli da koristite ovu opciju i unesite šifru.
Change Password | Menja šifru uređaja za pristup opciji Admin Setup.

Maintenance

- Clean Fuser: Čisti fuser štampajući listu. Odštampani raspored ima otpatke tonera na sebi.

- CLR Empty Msg. Sprečava poruku Toner Low Alert od pokazivanja na ekranu.

- Supplies Info. Dopušta vam da proverite koliko je stranica odštampano i koliko je tonera sotalo u kaseti.

- Toner Low Alert: Ako je toner u kaseti prazan, pojaviće se poruka koja obaveštava korisnika da treba da promeni toner. Ovu opciju možete podesiti da vam se pokazuje ili ne.

- Ram Disk: Čini dostupnim/nedostupnim RAM disk da upravlja poslovima. U zavisnosti od instalirane opcione veličine memorije, možete da postavite veličinu RAM diska na između 32 i 64 MB. Ova opcija se neće pojavljivati, ako imate instaliran hard disk drajv (HDD).