## Configuración básica del dispositivo

Si su impresora tiene los botones +/- en el panel de control (consulte Descripción general del panel de control):

Puede definir la configuración de la máquina desde Ajustes del dispositivo en el programa Samsung Easy Printer Manager o Machine en el programa Printer Settings Utility.

- Si es usuario de Windows o Macintosh, consulte Ajustes del dispositivo.

- Si es usuario de Linux, consulte Uso de Smart Panel.

Una vez completada la instalación, puede ajustar la configuración predeterminada del dispositivo.

Para cambiar los ajustes predeterminados de la impresora, siga estos pasos:

Es posible que sea necesario pulsar OK para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.

1. Seleccione el botón (Menú) en el panel de control.

2. Pulse Conf. sistema > Conf. equipo.

3. Seleccione la opción que desee y, a continuación, pulse OK.

   - Idioma: Cambia el idioma que se muestra en el panel de control.

   - Fecha y hora: Las configuraciones de la hora y la fecha se utilizan para el envío diferido de fax y para las impresiones diferidas. También se imprimen en los informes. Si no son correctas, debe modificarlas.

     Introduzca la hora y la fecha correcta mediante las flechas o el teclado numérico (consulte Letras y números del teclado).

     - Mes = 01 a 12

     - Día = 01 a 31

     - Año = en 4 dígitos

     - Hora = 01 a 12

     - Minuto = 00 a 59.

   - Modo de reloj: Puede ajustar el dispositivo para que muestre la hora actual usando el formato de 12 horas o el de 24 horas.

   - Ahorro tóner: El modo de ahorro de tóner permite que la impresora utilice una cantidad menor de tóner al imprimir cada página. Al activar este modo, aumenta la vida útil del cartucho de tóner más de lo que cabe esperar con el modo normal, pero disminuye la calidad de impresión.

     Cuando se imprime desde el PC, también es posible activar o desactivar el modo de ahorro de tóner en las propiedades de la impresora.

   - Ahor. ener. Cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante un tiempo, utilice esta función para ahorrar energía.

     - Al pulsar el botón de encendido, empezar a imprimir o al recibir un fax, el producto se recuperará del modo de ahorro de energía.

     - Pulse (Menú) > Conf. sistema > Conf. equipo > Evento de act. > Pulsac. boton > Activado en el panel de control. Al pulsar cualquier botón, excepto el botón Power, la máquina se activará desde el modo de ahorro de energía.

   - Ajuste de Altitud: La calidad de impresión se ve afectada por la presión atmosférica, la cual está determinada por la altura de la impresora sobre el nivel del mar. Antes de configurar el valor de altitud, defina la altitud en la que se encuentra (consulte Ajuste de altitud).

4. Seleccione la opción que desee y, a continuación, pulse OK.

5. Pulse OK para guardar la selección.

6. Pulse (Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

Consulte los vínculos que aparecen a continuación para definir otros ajustes útiles para usar el equipo.

- Consulte Introducción de varios caracteres.

- Consulte Letras y números del teclado.

- Consulte Configuración del tipo y el tamaño de papel.

- Consulte Configuración de la agenda de fax.