## Razumevanje statusa LED lampica

Boja LED lampica označava trenutni status uređaja.

- Neke LED lampice možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte Prikaz kontrolne table).

- Da biste rešili problem, pogledajte na poruku o grešci i uputstva iz dela rešavanje problema (pogledajte Razumevanje poruka koje se prikažu na ekranu).

- Takodje grešku možete da rešite i pomoću smernice iz prozora programa Samsung Printing Status ili programa Smart Panel na računaru (pogledajte Korišćenje programa Samsung Printer Status ili Korišćenje programa Smart Panel).

- Ako se problem bude i dalje javljao, pozovite servisera.

Lampica | Status | Opis
--- | --- | ---
Status | Off | Uređaj je van mreže.
Zelena | Treptanje | Kada zadnje svetlo treperi, uređaj prima ili štampa podatak.

Uključeno

- Uređaj je povezan i može da se koristi.

Crvena

Treptanje

- Došlo je do manje greške i uređaj čeka da se ona otkloni. Proverite poruku na ekranu. Kad se problem otkloni, uređaj nastavlja sa radom.

- U kaseti je ostala mala količina tonera. Procenjeni vek kasete[a] tonera je blizu. Pripremite novu kasetu radi zamene. Možete privremeno poboljšati kvalitet štampanja tako što ćete ponovo rasporediti toner (pogledajte Preraspodela tonera).[b]

Uključeno

- Kaseta tonera je skoro dosegnula svoj procenjeni vek trajanja[a]. Preporučuje se zamena ketridža tonera (pogledajte Zamena toner kasete).

- Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac.

- Nema papira u kaseti dok je primanje ili štampanje podataka u toku. Stavite papir u ležište.

- Uređaj se zaustavio usled ozbiljne greške. Proverite poruku na ekranu (pogledajte Razumevanje poruka koje se prikažu na ekranu).

- Došlo je do zaglavljivanja papira (pogledajte Odglavljivanje papira).

() WPS[b] | Plava | Treptanje | Uređaj se povezuje na bežičnu mrežu.
Uključeno | Uređaj je povezan na bežičnu mrežu (pogledajte Podešavanje bežične mreže).
Off | Uređaj više nije povezan na bežičnu mrežu.
() Power | Plava | Uključeno | Uređaj je u režimu za uštedu energije.
Off | Uređaj je spremnom režimu rada ili je uređaj isključen.
Eco | Zelena | Uključeno | Eco režim je uključen. Predodređeni parametar Eco načina rada je 2-up i čuvati toner.
Off | Eco režim je isključen.
Toner [b] | Narandžasta | Treptanje | U kaseti je ostala mala količina tonera. Procenjeni rok trajanja ketridža tonera[a] se bliži kraju. Pripremite novu kasetu radi zamene. Možete privremeno poboljšati kvalitet štampanja tako što ćete ponovo rasporediti toner (pogledajte Preraspodela tonera).
Uključeno | Kaseta tonera je skoro dosegnula svoj procenjeni vek trajanja[a]. Preporučuje se zamena ketridža tonera (pogledajte Zamena toner kasete).
Off | Sve kasete tonera imaju normalni kapacitet.

[a] Procenjeni rok trajanja ketridža znači očekivani ili procenjeni rok trajanja tonera, koji pokazuje prosečan kapacitet odštampanih stranica i dizajniran je u skladu sa ISO/IEC 19752. Broj stranica može da negativno utiče na operativno okruženje, procenat dela slike, vremenske intervale štampanja, grafike, medie i veličine medie. Neka količina tonera može da ostane u kaseti čak i kada crveni LED svetli i štampač zaustavi štampanje.

[b] Neke LED lampice možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte Prikaz kontrolne table).