## Korišćenje programa Unified Driver Configurator za Linux

Unified Driver Configurator je alat koji je primarno namenjen za konfigurisanje uređaja. Da biste koristili Unified Driver Configurator, trebate da instalirate Unified Linux Driver (pogledajte Instalacija za Linux).

Posle instaliranja upravljačkog programa na Linux sistem biće automatski kreirana ikona programa Unified Driver Configurator na radnoj površini.

### Otvaranje programa Unified Driver Configurator

1. Dvaput kliknite na ikonu Unified Driver Configurator na radnoj površini.

   Možete da kliknete i na ikonu Startup i da izaberete Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.

2. Kliknite svako dugme na levoj strani da biste se prebacili u odgovarajući prozor za konfiguraciju.

   1. Printer Configuration

   2. Port Configuration

   Kako biste koristili pomoć na ekranu, pritisnite dugme Help ili iz prozora.

3. Kada promenite konfiguracije kliknite na dugme Exit da biste zatvorili Unified Driver Configurator.

### Konfiguracija štampača

Printers configuration ima dve kartice: Printers i Classes.

#### Kartica Printers

Pogledajte trenutnu konfiguraciju štampača sistema tako što ćete kliknuti na ikonu uređaja levo od prozora programa Unified Driver Configurator.

1 | Prelazi na Printers configuration.
2 | Prikazuje sve instalirane uređaje.
3 | Prikazuje status, naziv modela i URI uređaja.

Upravljački dugmići štampača su sledeći:

- Refresh: Ažurira listu raspoloživih uređaja.

- Add Printer: Omogućava dodavanje novih uređaja.

- Remove Printer: Uklanja izabrani uređaj.

- Set as Default: Postavlja trenutno izabrani uređaj kao podrazumevani.

- Stop/Start: Zaustavlja/pokreće uređaj.

- Test: Omogućava vam da odštampate probnu stranu da biste videli da li uređaj funkcioniše.

- Properties: Omogućava vam da vidite i promenite postavke štampača.

#### Kartica Classes

Kartica „Classes“ prikazuje listu raspoloživih klasa uređaja.

1 | Prikazuje sve klase uređaja.
2 | Prikazuje status klase i broj uređaja u klasi.

- Refresh: Ažurira listu klasa.

- Add Class: Omogućava dodavanje nove klase uređaja.

- Remove Class: Uklanja izabranu klasu uređaja.

### Ports configuration

U ovom prozoru možete da vidite listu raspoloživih portova, proverite status svakog porta i isključite port koji je blokiran u stanju zauzetosti kada njegov vlasnik iz nekog razloga prekine posao štampanja.

1 | Prelazi na Ports configuration.
2 | Prikazuje sve raspoložive portove.
3 | Prikazuje tip porta, uređaj povezan preko porta i status.

- Refresh: Ažurira listu raspoloživih portova.

- Release port: Oslobađa izabrani port.