## Meldinger på displayet

Det vises meldinger på kontrollpanelet som indikerer maskinens status eller eventuelle feil. Tabellen nedenfor forklarer hva meldingene betyr, og hvordan eventuelle problemer kan løses.

- Denne funksjonen støttes ikke for SCX-340x/SCX-340xW Series. Du kan også rette feil med retningslinjene fra datamaskinens Utskriftsstatus eller Smart Panel-vinduet (se Bruk av Samsung skriverstatus eller Bruk av Smart Panel).

- Hvis en melding ikke finnes i tabellen, starter du maskinen på nytt og prøver å skrive ut igjen. Hvis problemet vedvarer, må du be om service.

- Det er viktig at du refererer innholdet i displaymeldingen når du kontakter en servicerepresentant.

- Avhengig av tilleggsutstyr eller modeller, er det ikke sikkert at alle disse meldingene vises i displayet.

- [feil nr.] angir feilnummeret.

### Meldinger relatert til papirstopp

Melding | Betydning | Foreslåtte løsninger
--- | --- | ---
Dokumentstopp Fjern stopp | Innmatet originaldokument sitter fast i dokumentmateren. | Fjern fastkjørt papir (se Fjerne dokumentstopp av originaler).

Stopp eller tom

Åpne/lukk dør

- Papiret har satt seg fast i papirmatingsområdet.

- Det er ikke papir i skuffen.

- Fjern fastkjørt papir (se I skuff).

- Legg papir i skuffen (se Legg papir i papirskuffen).

Papirstopp inni maskin | Det har oppstått papirstopp i maskinen. | Fjern fastkjørt papir (se Inni maskinen).

### Meldinger relatert til tonerkassetter

Melding | Betydning | Foreslåtte løsninger
--- | --- | ---
Installer tonerkassett | En tonerkassett er ikke installert. | Installer en tonerkassett.
Inkompatibel tonerkassett | Tonerkassetten som er satt inn, støttes ikke av denne maskinen. | Sett inn en ekte Samsung-tonerkassett som er laget for bruk i maskinen din.
Klargjør ny kassett | Det er litt toner igjen i den angitte kassetten. Den anslåtte levetiden til tonerkassetten er over. | Sørg for å ha en ny kassett klar. Du kan forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren (se Fordeling av toner).

Skift kassett

Den anslåtte levetiden til angitt tonerkassett er nesten over.

Estimert levetid for kassetten betyr forventet eller anslått levetid for tonerkassetten, som indikerer gjennomsnittlig kapasitet til utskrifter, og er utformet i samsvar med ISO/IEC 19752 (se Tilgjengelig rekvisita). Antall sider kan påvirkes av driftsmiljø, prosenten av bildeområdet, utskriftsintervall, medietype og -størrelse. Det kan fortsatt finnes noe toner igjen i kassetten når du får beskjed om å bytte toner vises og skriveren stopper utskriften.

- Du kan velge Stopp eller Fortsett, som vist på kontrollpanelet. Hvis du velger Stopp, slutter skriveren å skrive, og du kan ikke skrive ut mer uten å bytte kassetten. Hvis du velger Fortsett, fortsetter skriveren å skrive ut, men utskriftskvaliteten kan ikke garanteres.

- Skift tonerkassett når denne meldingen vises, for å få best mulig utskriftskvalitet. Hvis man bruker kassetten etter dette, kan det gå ut over utskriftskvaliteten (se Skifte tonerkassett).

  Samsung anbefaler ikke bruk av uoriginale Samsung tonerkassetter, for eksempel etterfylte eller reproduserte kassetter. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten til uoriginale Samsung tonerkassetter. Service eller reparasjon som skyldes bruk av uoriginale Samsung tonerkassetter, dekkes ikke av maskingarantien.

Den anslåtte levetiden til angitt tonerkassett er over. Maskinen kan slutte å skrive ut. | Bytt tonerkassetten (se Skifte tonerkassett).

### Meldinger relatert til papirskuffer

Melding | Betydning | Foreslåtte løsninger
--- | --- | ---

Stopp eller tom

Åpne/lukk dør

- Papiret har satt seg fast i papirmatingsområdet.

- Det er ikke papir i skuffen.

- Fjern fastkjørt papir (se I skuff).

- Legg papir i skuffen (se Legg papir i papirskuffen).

### Meldinger relatert til nettverk

Melding | Betydning | Foreslåtte løsninger
--- | --- | ---
Nettverksproblem IP-konflikt | IP-adressen som du har angitt for nettverket, brukes av noen andre. | Kontroller IP-adressen, og tilbakestill den om nødvendig (se Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport).
Feil ved trådløst nett | Trådløs modus er ikke installert. | Ring etter service.

### Diverse meldinger

Melding | Betydning | Foreslåtte løsninger
--- | --- | ---
Deksel åpent Lukk det | Dekselet er ikke korrekt lukket. | Trykk på dekselet til det låses på plass.
Skannerdekselet er åpent. | Dokumentmaterdekselet er ikke lukket helt. | Trykk på dekselet til det låses på plass.
Feil [feil nummer] Slå av og på | Maskinenheten kan ikke kontrolleres. | Start maskinen på nytt, og prøv å skrive ut jobben igjen. Hvis problemet vedvarer, må du be om service.
Feil [feil nummer] Be om service
Skanner last | Skanner er låst. | Slå strømmen av og på igjen. Hvis problemet vedvarer, må du be om service.