## Problemas de alimentação de papel

Condição | Soluções sugeridas
--- | ---
Obstrução de papel durante a impressão. | Elimine a obstrução de papel.

As folhas de papel estão grudadas.

- Verifique a capacidade máxima de papel da bandeja.

- Verifique se você está usando o tipo correto de papel.

- Remova o papel da bandeja e flexione ou areje as folhas.

- Condições de umidade podem fazer com que as folhas de papel grudem umas nas outras.

Não é possível alimentar várias folhas de papel. | Tipos diferentes de papel podem estar empilhados na bandeja. Coloque apenas papéis do mesmo tipo, tamanho e gramatura.

Não é possível alimentar papel no equipamento.

- Elimine quaisquer obstruções no interior do equipamento.

- O papel não foi colocado corretamente. Remova o papel da bandeja e recoloque-o corretamente.

- Há excesso de papel na bandeja. Remova o papel em excesso da bandeja.

- O papel é muito grosso. Use somente papéis que obedeçam às especificações do equipamento.

Obstruções de papel ocorrem com frequência.

- Há excesso de papel na bandeja. Remova o papel em excesso da bandeja. Se você estiver imprimindo em materiais especiais, use o alimentador manual na bandeja.

- Um tipo incorreto de papel está sendo usado. Use somente papéis que obedeçam às especificações do equipamento.

- Pode haver resíduos no interior do equipamento. Abra a tampa frontal e remova os resíduos.

Os envelopes desalinham ou não são alimentados corretamente. | Verifique se as guias de papel estão apoiando os dois lados dos envelopes.