## Utilizar o SyncThru™ Web Service

- O SyncThru™ Web Service requer, no mínimo, o Internet Explorer 6.0 ou superior.

- SyncThru™ Web Service A explicação neste guia do utilizador pode ser diferente da máquina consoante os respectivos modelos ou opções.

- Apenas modelo de rede (consulte Software).

### Aceder ao SyncThru™ Web Service

1. Aceda a um browser da Internet, como o Internet Explorer, do Windows.

   Introduza o endereço IP da impressora (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em Efectuar.

2. O Web site integrado na máquina é aberto.

#### Iniciar sessão no SyncThru™ Web Service

Antes de configurar as opções no SyncThru™ Web Service, é necessário iniciar sessão como administrador. É possível utilizar o SyncThru™ Web Service sem iniciar sessão, mas neste caso não se tem acesso aos separadores Definições e Segurança.

1. Clique em Login existente no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

2. Escreva a ID e a Palavra-passe e, em seguida, clique em Login.

   - ID: admin

   - Palavra-passe: sec00000

### Descrição geral do SyncThru™Web Service

Dependendo do modelo, alguns separadores poderão não aparecer.

#### Separador Informações

Este separador fornece informações gerais sobre a máquina. Pode verificar determinadas coisas, por exemplo, a quantidade de toner restante. Pode também imprimir relatórios, como um relatório de erros.

- Alertas activos: Mostra os alertas ocorridos na máquina e a sua gravidade.

- Suprimentos: Mostra quantas páginas são impressas e a quantidade de toner restante no cartucho.

- Conts uso: Mostra a contagem de utilizações por tipos de impressão: simples e duplex.

- Definições Actuais: Mostra a informação da máquina e da rede.

- Imprimir informação: Imprime relatórios como relatórios relacionados com o sistema, endereço de e-mail e relatórios de tipos de letra.

#### Separador Definições

Este separador permite definir configurações fornecidas pela máquina e pela rede. Terá de iniciar sessão como administrador para ver este separador.

- Separador Definições da Máquina: Define opções fornecidas pela máquina.

- Separador Definições da rede: Mostra opções para o ambiente de rede. Define opções como protocolos de rede e TCP/IP.

#### Separador Segurança

Este separador permite definir as informações de segurança do sistema e da rede. Terá de iniciar sessão como administrador para ver este separador.

- Segurança do Sistema: Define a informação do administrador do sistema e também activa ou desactiva as funcionalidades da máquina.

- Segurança da rede: Configura definições para HTTP, IPSec, filtragem IPv4/IPv6, 802.1x e servidores de autenticação.

- Controlo de acesso do utilizador: Classifica os utilizadores em vários grupos de acordo com as respectivas funções. A autorização, autenticação e contabilidade de cada utilizador serão controladas pela definição da função do grupo.

#### Separador Manutenção

Este separador permite fazer a manutenção da máquina actualizando o firmware e definindo informações de contacto para o envio de e-mail. Também pode aceder ao website da Samsung ou transferir controladores seleccionando o menu Ligação.

- Actualização do Firmware: Actualize o firmware da sua máquina.

- Informação dos contactos: Mostra as informações de contacto.

- Ligação: Mostra hiperligações para sites úteis onde pode transferir ou conferir informações.

### Configuração da notificação de e-mails

Se definir esta opção, pode receber e-mails sobre o estado da máquina. Se definir informações como o endereço IP, o nome do anfitrião, o endereço de e-mail e o servidor SMTP, o estado da máquina (toner insuficiente no cartucho ou erro da máquina) é enviado automaticamente para o e-mail de uma determinada pessoa. Esta opção pode ser usada com mais frequência por um administrador da máquina.

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

1. Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, a partir do Windows.

   Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em Efectuar.

2. O Web site integrado na máquina é aberto.

3. No separador Definições, seleccione Definições da máquina > Notificação por E-mail.

   Se não configurou o ambiente de servidor de saída, aceda a Definições > Definições da rede > Servidor de Envio de Correio(SMTP) para configurar o ambiente de rede, antes de configurar a notificação por e-mail.

4. Seleccione a caixa de verificação ACTIVAR para poder utilizar a Notificação por E-mail.

5. Clique no botão Adicionar para adicionar um utilizador para notificação por e-mail.

   Defina o nome e os endereços de e-mail do destinatário sobre o qual deverá receber notificações.

6. Clique em Aplicar.

Se a firewall estiver activada, o e-mail pode não ser enviado. Nesse caso, contacte o administrador da rede.

### Definir as informações do administrador do sistema

Esta definição é necessária para utilizar a opção de notificação por e-mail.

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

1. Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, a partir do Windows.

   Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em Efectuar.

2. O Web site integrado na máquina é aberto.

3. No separador Segurança, seleccione Segurança do Sistema > Administrador do sistema.

4. Introduza o nome, o número de telefone, a localização e o endereço de e-mail do administrador da máquina.

5. Clique em Aplicar.