## Papīra padeves problēmas

Stāvoklis | Ieteiktie risinājumi
--- | ---
Papīrs iesprūst drukāšanas laikā. | Izņemiet iestrēgušo papīru

Papīrs līp kopā.

- Pārbaudiet papīra maksimālo ietilpību teknē

- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo papīra tipu.

- Izņemiet papīru no teknes un pārbaudiet, vai tas ir atbilstošā stāvoklī un nav salipis.

- Mitri apstākļi var izraisīt papīra salipšanu.

Netiek padotas vairākas papīra loksnes. | Teknē, iespējams, ir ievietots dažāda tipa papīrs. Ievietojiet tikai viena tipa, formāta un svara papīru.

Papīrs netiek padots iekšā ierīcē.

- Izņemiet šķēršļus no ierīces iekšpuses.

- Papīrs nav ievietots pareizi. Izņemiet papīru no teknes un ievietojiet to pareizi.

- Teknē ir pārāk daudz papīra. Izņemiet no teknes lieko papīru.

- Papīrs ir pārāk biezs. Izmantojiet tikai tādu papīru, kas atbilst ierīces specifikācijām.

Papīrs joprojām iestrēgst.

- Teknē ir pārāk daudz papīra. Izņemiet no teknes lieko papīru. Ja drukājat uz īpašiem materiāliem, izmantojiet manuālās padeves tekni.

- Tiek izmantots nepareizs papīra tips. Izmantojiet tikai tādu papīru, kas atbilst ierīces specifikācijām.

- Ierīces iekšpusē var būt gruži. Atveriet priekšējo pārsegu un izņemiet jebkādus gružus.

Aploksnes sagriežas šķībi vai netiek padotas pareizi. | Nodrošiniet, ka papīra vadotnes ir pretim abām aploksnes malām.