## Naudinga informacija

| Aparatas nespausdina.

- Atidarykite spausdinimo eilės sąrašą ir pašalinkite dokumentą iš jo (žr. Spausdinimo užduoties atšaukimas).

- Pašalinkite tvarkyklę ir įdiekite ją iš naujo (žr. Vietinis tvarkyklės diegimas).

- Pasirinkite savo aparatą numatytuoju Windows aplinkoje (žr. Jūsų aparato nustatymas numatytuoju).

| Kur galima įsigyti priedų arba eksploatacinių medžiagų?

- Teiraukitės „Samsung“ platintojo arba savo pardavėjo.

- Apsilankykite www.samsung.com/supplies. Pasirinkite savo šalį / regioną ir peržiūrėkite produkto aptarnavimo informaciją.

| Būsenos šviesos diodas mirksi arba pastoviai dega.

- Išjunkite ir vėl įjunkite produktą.

- Perskaitykite šviesos diodo parodymų aprašymus šiame vadove ir atitinkamai pašalinkite triktį (žr. Būsenos šviesos diodo supratimas).

| Įstrigo popierius.

- Atidarykite ir uždarykite skaitytuvo bloką žr. Vaizdas iš priekio).

- Perskaitykite įstrigusio popieriaus išėmimo nurodymus šiame vadove ir atitinkamai pašalinkite triktį (žr. Įstrigusio popieriaus ištraukimas).

| Spaudiniai neryškūs.

- Mažas arba netolygiai pasiskirstęs likęs dažų kiekis. Papurtykite dažų kasetę (žr. Dažų paskirstymas).

- Pabandykite naudoti kitą spausdinimo raiškos nustatymą (žr. Spausdinimo nuostatų atidarymas).

- Pakeiskite dažų kasetę (žr. Dažų kasetės keitimas).

| Kur galima atsisiųsti įrenginio tvarkyklę?

- Galite gauti pagalbos, techninės paramos, aparato tvarkyklių, vadovų ir užsakymo informacijos iš „Samsung“ svetainės, www.samsung.com > susiraskite savo produktą> „Support“ arba „Downloads“.