## Ustawienia admina

Element | Opis
--- | ---
Ochrona hasłem | Pozwala ustawić hasło do menu Ustawienia admina. Wybierz Wl., aby użyć tej opcji i wprowadzić hasło.
Zmien haslo | Pozwala zmienić hasło w urządzeniu umożliwiające dostęp do Ustawienia admina.

Konserwacja

- Oczyść z.utrwalający: Czyści zespół utrwalający poprzez wydrukowanie strony. Na zadrukowanym arkuszu są plamy toneru.

- Usuń pustą wiad. Zapobiega wyświetlaniu komunikatu Alarm nisk.poz. ton. na wyświetlaczu.

- Info o mat.eksploatac: umożliwia sprawdzenie liczby wydrukowanych stron oraz ilości toneru pozostałego w kasecie.

- Alarm nisk.poz. ton. Jeśli kaseta z tonerem jest pusta, wyświetlany jest komunikat informujący użytkownika o konieczności wymiany kasety. Istnieje możliwość ustawienia opcji kontrolującej wyświetlanie tego komunikatu.

- Ram dysk: Włącza / wyłącza dysk RAM w celu zarządzania zadaniami. W zależności od rozmiaru zainstalowanej pamięci opcjonalnej, można ustawić rozmiar dysku RAM w zakresie od 32 do 64 MB. Ta opcja nie jest wyświetlana, jeśli zainstalowano urządzenie pamięci masowej (HDD).